ユーザーズガイド

検索

ホーム目的から探す本機のボックス(ハードディスク)を活用したい

### 目的から探す

- 印刷したい
  - 印刷の準備をしたい
  - Windows環境から印刷したい
  - Mac OS環境から印刷したい
  - USBメモリーや携帯電話のファイルを急いで印刷したい
- スキャンして送信したい
  - 自分に送信したい
  - 社内の人に送信したい
  - 社外の人に送信したい
  - スキャン送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- ファクスを使いたい
  - ファクスの準備をしたい
  - ファクスを送信したい
  - ファクスを受信したい
  - ファクス送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- コンピューターからファクスを送信したい(PC-FAX送信)
  - PC-FAX送信の準備をしたい
  - PC-FAX送信したい
- ネットワーク環境でファクスを使いたい
  - ネットワークファクスの準備をしたい
  - インターネットファクスを送受信したい
  - IPアドレスファクスを送受信したい
  - ネットワークファクス送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- コピーしたい
  - 画質や濃度を指定してコピーしたい
  - コピー枚数を節約したい
  - 用紙のサイズや種類を指定してコピーする
  - 配布用の資料や冊子のように仕上げたい
  - 読込む原稿のサイズや読込み方法を設定したい
  - いろいろな原稿をコピーしたい
  - レイアウトを調整してコピーしたい
  - 表紙や白紙を挿入してコピーしたい
  - 原稿に文字や画像を追加してコピーしたい
  - 余分な部分を消去してコピーする
  - コピー原稿の2次コピーを制限したい
  - コピーすると同時にボックスにも保存したい
- 本機のボックス(ハードディスク)を活用したい
  - 本機のボックスにファイルを保存して、社内で共有したい(［共有］／［個人］／［グループ］)
  - ボックス内のファイルに管理用の番号を付加したい(［ファイリングナンバー］)
- 宛先の登録や管理をしたい
  - ファクス／スキャン送信の宛先を登録したい
  - 宛先を管理したい(管理者向け)
- 本機の機能を使いこなしたい
  - コピー機能を使いこなしたい
  - スキャン送信機能を使いこなしたい
  - ファクス機能を使いこなしたい
  - ネットワークファクス機能を使いこなしたい
  - ボックス機能を使いこなしたい
  - プリント機能を使いこなしたい
  - 拡張機能を有効化したい(管理者向け)
- 本機の使用環境を設定したい
  - 本機の基本情報を設定したい(管理者向け)
  - 電源を管理して節電したい(管理者向け)
  - 操作パネルの環境をカスタマイズしたい
  - 本機の使用状況や設定値を確認したい
  - リセット時の動作を設定したい(管理者向け)
  - 原稿の読込みや出力に関する動作を設定したい
  - 印刷の不具合を調整したい(管理者向け)
  - 本機の情報を収集して、トラブルを早期に解決したい(管理者向け)
- 本機のネットワーク設定をしたい(管理者向け)
  - TCP/IP環境に接続して使いたい
  - IPX環境に接続して使いたい
  - スキャン送信の使用環境を設定したい
  - ネットワークファクスの使用環境を設定したい
  - ネットワークプリントの使用環境を設定したい
  - 他のシステムやアプリケーションと連携したい
- ユーザー認証／部門管理を設定したい
- 本機のセキュリティーを強化したい(管理者向け)

# 本機のボックスにファイルを保存して、社内で共有したい(［共有］／［個人］／［グループ］)

#### 社内で共有して使うボックスを登録するには

# ボックスを登録する

作成できるボックスは最大1000個です。

1. [設定メニュー]-[宛先/ボックス登録]-[ボックス登録]-[共有/個人ボックス]-[新規登録]をタップします。

   - 管理者の場合は、[管理者設定]-[宛先/ボックス登録]から同じ操作ができます。

2. 登録情報を入力し、[OK]をタップします。

   - 登録内容について詳しくは、こちらをごらんください。

#####

- 使っていない空のボックスを、不要ボックスとして一括で削除できます。詳しくは、こちらをごらんください。

- ユーザーに対して、ボックスの作成、編集、削除の権限を開放するかどうかを選べます(初期値：[開放する])。詳しくは、こちらをごらんください。

- ユーザーごとに作成できるボックスの上限を設定できます。詳しくは、こちらをごらんください。

- すべてのボックスに対して、保存されたファイルを自動的に削除するまでの時間を、管理者が一括設定できます(初期値：[しない])。詳しくは、こちらをごらんください。

#####

- ボックスはWeb Connectionでも登録できます。詳しくは、こちらをごらんください。

#### ボックスに共有ファイルを保存するには

# ボックスにファイルを保存する

- 保存する(基本的な操作の流れ)
- コピーモードから保存する
- ファクス／スキャンモードから保存する
- コンピューターから保存する
- USBメモリーから保存する
- Bluetooth対応機器から保存する

## 保存する(基本的な操作の流れ)

1. 原稿をセットします。

2. [ボックス]をタップします。

3. 保存するボックスを選び、[保存]をタップします。

   - ここでは共有ボックスを例に説明します。個人ボックスやグループボックスを使う場合は、[個人]または[グループ]をタップしてから、目的のボックスを選びます。

   - [新規登録]をタップして、新たにボックスを作成できます。詳しくは、こちらをごらんください。

   - 保存したいボックスを検索したいときは、[検索]をタップします。詳しくは、こちらをごらんください。

4. 必要に応じて、保存前のオプション設定をします。

   - オプション設定について詳しくは、こちらをごらんください。

5. スタートを押します。

   保存が開始されます。

#####

- 1つのボックスに保存できるファイルは最大200件です。

- すべてのボックスで保存できるのは最大10000ページです。

- すべてのボックスで保存できるファイルは最大3000 件です。

- ボックスに保存したファイルは、利用しないまま一定期間が経過すると、ボックスに設定されている[ボックス内文書削除時間]に従って自動的に削除されます(初期値：[1日])。

## コピーモードから保存する

コピーモードで読込んだ原稿データをボックスに保存できます。

詳しくは、こちらをごらんください。

## ファクス／スキャンモードから保存する

ファクス／スキャンモードで読込んだ原稿データをボックスに保存できます。

詳しくは、こちらをごらんください。

## コンピューターから保存する

プリンタードライバーから印刷指示するときにボックス番号を指定することで、ボックスに印刷データを保存できます。

詳しくは、こちらをごらんください。

## USBメモリーから保存する

USBメモリーに保存されているファイルをボックスに保存できます。

詳しくは、こちらをごらんください。

## Bluetooth対応機器から保存する

Bluetoothに対応した携帯電話やスマートフォン、タブレットPCに保存されているファイルをボックスに保存できます。

詳しくは、こちらをごらんください。

#####

- Bluetoothを使うには、オプションのローカル接続キット EK-605が必要です。

- Bluetoothを使うには、サービスエンジニアによる設定が必要です。詳しくは、サービス実施店にお問い合わせください。

#### ボックス内のファイルを印刷するには

# ボックス内のファイルを印刷する

- 印刷する(基本的な操作の流れ)
- 複数のファイルをまとめて印刷する(バインド印刷)

## 印刷する(基本的な操作の流れ)

1. [ボックス]をタップします。

2. 目的のボックスを選び、[開く]をタップします。

   - ここでは共有ボックスを例に説明します。個人ボックスやグループボックスを使う場合は、[個人]または[グループ]をタップして、目的のボックスを選びます。

   - ボックスにパスワードが設定されている場合は、[開く]をタップした後にパスワードの入力が必要です。

   - 目的のボックスをダブルタップして開くこともできます。

3. 印刷したいファイルを選び、[印刷]をタップします。

   - ファイルをロングタップすると操作可能なメニューアイコンが表示され、ドラッグ＆ドロップによる操作ができます。詳しくは、こちらをごらんください。

4. 必要に応じて、印刷前のオプション設定をします。

   - オプション設定について詳しくは、こちらをごらんください。

5. 必要に応じて、テンキーで部数を入力します。

   - 部数をタップするとテンキーが表示されます。

   - 登録キーに[10キー呼び出し]が割当てられている場合は、登録キーを押すとタッチパネルにテンキーを表示して入力できます。

   - 部数の入力をやり直したいときは、[C]をタップします。

6. スタートを押します。

   印刷が開始されます。

#####

- ボックス内のファイルを印刷または送信したあと、ファイルをボックスに保持するかしないかを選べます(初期値：[する])。また、削除確認の画面を表示して、ファイルをボックスに保持するかどうかをユーザーに選ばせることもできます。詳しくは、こちらをごらんください。

## 複数のファイルをまとめて印刷する(バインド印刷)

複数のファイルを印刷するときに、ファイルを結合させて1つのジョブとして扱うことができます。これをバインド印刷と呼びます。

この機能を使えば、ファイルごとに印刷操作しなくてもすむため、時間短縮と効率アップが可能です。

1. [ボックス]をタップします。

2. 目的のボックスを選び、[開く]をタップします。

   - ここでは共有ボックスを例に説明します。個人ボックスやグループボックスを使う場合は、[個人]または[グループ]をタップして、目的のボックスを選びます。

   - ボックスにパスワードが設定されている場合は、[開く]をタップしたあとにパスワードの入力が必要です。

   - 目的のボックスをダブルタップして開くこともできます。

3. まとめて印刷したいファイルを選び、[その他]-[バインド印刷]をタップします。

4. 必要に応じて、印刷の順序(バインドの順位)を変更し、[OK]をタップします。

   - ウォーターマークを設定したファイルを先頭にした場合は、2件目以降も同じウォーターマークが印字されます。

   - ウォーターマークを設定していないファイルを先頭にした場合は、2件目以降にウォーターマークを設定したファイルが含まれていても、ウォーターマークは印字されません。

5. 必要に応じて、印刷前のオプション設定をします。

   - オプション設定について詳しくは、こちらをごらんください。

6. 必要に応じて、テンキーで部数を入力します。

   - 部数をタップするとテンキーが表示されます。

   - 登録キーに[10キー呼び出し]が割当てられている場合は、登録キーを押すとタッチパネルにテンキーを表示して入力できます。

   - 部数の入力をやり直したいときは、[C]をタップします。

7. スタートを押します。

   印刷が開始されます。

#####

- ボックス内のファイルを印刷または送信したあと、ファイルをボックスに保持するかしないかを選べます(初期値：[する])。また、削除確認の画面を表示して、ファイルをボックスに保持するかどうかをユーザーに選ばせることもできます。詳しくは、こちらをごらんください。

#### ボックス内のファイルを、メールアドレスやネットワーク上のコンピューターに送信するには

#### コンピューターから本機のボックスを操作するには

# Web Connectionからボックスを操作する

- ボックスを開く
- ボックス内のファイルを印刷する
- ボックス内のファイルを送信する
- ボックス内のファイルをコンピューターにダウンロードする
- ボックス内のファイルを他のボックスに移動またはコピーする
- ボックス内のファイルを削除する

## ボックスを開く

Web Connectionのユーザーモードにログインして、ボックスを開きます。

1. Webブラウザーを使ってWeb Connectionへアクセスします。

   - アクセスのしかたについては、こちらをごらんください。

2. ユーザーモードにログインします。

   - ユーザーモードへのログインのしかたについては、こちらをごらんください。

3. [ボックス]-[ボックスを開く]をクリックします。

   本機に作成されているボックス(共有ボックス、個人ボックス、グループボックス)の一覧が表示されます。

4. ボックス一覧から、開きたいボックスの名前をクリックします。

   - [ボックスNo.]に、目的のボックスのボックス番号を直接入力して開くこともできます。

   - ボックスにパスワードが設定されているときは、パスワードの入力が必要です。

## ボックス内のファイルを印刷する

印刷可能なファイルには、[選択]欄にチェックボックスが表示されます。また、[実行できる処理]欄にが表示されます。

1. 印刷したいファイルにチェックをつけ、[印刷]をクリックします。

   - または印刷するファイルの[実行できる処理]欄にあるをクリックします。

2. 必要に応じて、印刷内容を設定します。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [順番を変更する] | 複数のファイルを選んだときに表示されます。 必要に応じて、印刷する順序を変更できます。ファイルを選び、[一番上]／[一つ上]／[一つ下]／[一番下]／[元に戻す]クリックして、順序を変更します。 ファイルのサムネイル画像を確認するときは、[サムネイル表示]をクリックします。
   [バインド印刷] | 複数のファイルを選んだときに表示されます。 複数のファイルを1つのファイルにまとめて印刷できます。複数のファイルを選んだときに、[しない]を選ぶと、[基本設定]と[応用設定]は設定できません。
   [基本設定] | 必要に応じて、印刷部数、両面印刷、仕上りを設定します。
   [応用設定] | とじしろ、スタンプなどさらに詳細な設定ができます。設定を行うときは[表示]をクリックします。
   [印刷設定保存] | 印刷の設定を保存するかどうかを選びます。 複数のファイルを選んだときは表示されません。

3. [OK]をクリックします。

   印刷が開始されます。

4. [OK]をクリックします。

   ファイル一覧の画面に戻ります。

## ボックス内のファイルを送信する

送信可能なファイルには、[選択]欄にチェックボックスが表示されます。また、[実行できる処理]欄にが表示されます。

1. 送信したいファイルにチェックをつけ、[送信]をクリックします。

   - または送信するファイルの[実行できる処理]欄にあるをクリックします。

2. 送信内容を設定します。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [宛先を指定する] | [宛先一覧より選択]をクリックして、登録宛先から送信先を選びます。送信先の一覧を確認するときは、[宛先確認]をクリックします。
   [順番を変更する] | 複数のファイルを選んだときに表示されます。 必要に応じて、送信する順序を変更できます。ファイルを選び、[一番上]／[一つ上]／[一つ下]／[一番下]／[元に戻す]クリックして、順序を変更します。 ファイルのサムネイル画像を確認するときは、[サムネイル表示]をクリックします。
   [バインド送信] | 複数のファイルを選んだときに表示されます。 複数のファイルを1つのファイルにまとめて送信できます。複数のファイルを選んだときに、[しない]を選ぶと、[ファイル形式]、[通信設定]、[応用設定]は設定できません。
   [ファイル形式] | 送信するファイル形式、暗号化の内容を設定します。
   [通信設定] | E-mail設定、URL通知先などを設定します。設定を行うときは[表示]をクリックします。
   [応用設定] | スタンプ、同時プリントなどさらに詳細な設定ができます。設定を行うときは[表示]をクリックします。

3. [OK]をクリックします。

   送信が開始されます。

4. [OK]をクリックします。

   ファイル一覧の画面に戻ります。

## ボックス内のファイルをコンピューターにダウンロードする

ダウンロード可能なファイルには、[選択]欄にチェックボックスが表示されます。また、[実行できる処理]欄にが表示されます。

- 1度にダウンロードできるファイルサイズは、400MBまでです。

- 400MBを超える場合は、[ページ範囲]でページ数を指定し、ファイルサイズを400MB未満にしてください。

1. ダウンロードしたいファイルにチェックをつけ、[ダウンロード]をクリックします。

   - またはダウンロードするファイルの[実行できる処理]欄にあるをクリックします。

2. ダウンロード内容を設定します。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [順番を変更する] | 複数のファイルを選んだときに表示されます。 必要に応じて、保存する順序を変更できます。ファイルを選び、[一番上]／[一つ上]／[一つ下]／[一番下]／[元に戻す]クリックして、順序を変更します。 ファイルのサムネイル画像を確認するときは、[サムネイル表示]をクリックします。
   [ファイル形式] | 保存するファイル形式を選びます。
   [ページ範囲] | すべてのページをダウンロードするか、指定したページの範囲をダウンロードするかを設定できます。

3. [OK]をクリックします。

4. [ダウンロードの準備ができました]と表示されたら、[ダウンロード]をクリックします。

   ファイルのダウンロード画面が表示されます。

5. [保存]をクリックします。

6. 保存場所とファイル名を設定して、[保存]をクリックします。

7. [戻る]をクリックします。

   ファイル一覧の画面に戻ります。

## ボックス内のファイルを他のボックスに移動またはコピーする

移動またはコピー可能なファイルには、[選択]欄にチェックボックスが表示されます。また、[実行できる処理]欄にが表示されます。

1. 移動またはコピーするファイルにチェックをつけ、[移動/コピー]をクリックします。

   - または移動／コピーするファイルの[実行できる処理]欄にあるをクリックします。

   - 複数のファイルは選べません。

2. 移動またはコピーの内容を設定します。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [ボックスNo.] | 移動またはコピー先のボックスをボックス一覧から選びます。
   [コピーする] | 選んだボックスにファイルをコピーする場合はチェックをつけます。

3. [OK]をクリックします。

   ファイルが移動／コピーされます。

4. [OK]をクリックします。

   ファイル一覧の画面に戻ります。

## ボックス内のファイルを削除する

削除可能なファイルには、[選択]欄にチェックボックスが表示されます。また、[実行できる処理]欄にが表示されます。

1. 削除するファイルにチェックをつけ、[削除]をクリックします。

   - [選択/選択解除(全ての文書に適用されます。)]にチェックをつけると、すべてのファイルを選べます。

   - または削除するファイルの[実行できる処理]欄にあるをクリックします。

2. 削除するファイル名を確認して、[OK]をクリックします。

   - 複数のファイルを選んだ場合に、ファイルのサムネイル画像を確認するときは、[サムネイル表示]をクリックします。

3. [OK]をクリックします。

   ファイルが削除され、ファイル一覧の画面に戻ります。

# ボックス内のファイルに管理用の番号を付加したい(［ファイリングナンバー］)

#### ファイルに管理用の番号を付加するボックスを登録するには

# ファイリングナンバーボックスを登録する

ファイリングナンバーボックスは管理者だけが登録できます。

1. [設定メニュー]-[管理者設定]-[宛先/ボックス登録]-[ボックス登録]-[ファイリングナンバーボックス]-[新規登録]をタップします。

2. 登録情報を入力し、[OK]をタップします。

   - 登録内容について詳しくは、こちらをごらんください。

#####

- ファイリングナンバーボックスはWeb Connectionでも登録できます。詳しくは、こちらをごらんください。

#### ボックスに共有ファイルを保存するには

# ボックスにファイルを保存する

- 保存する(基本的な操作の流れ)
- コピーモードから保存する
- コンピューターから保存する

## 保存する(基本的な操作の流れ)

1. 原稿をセットします。

2. [ボックス]をタップします。

3. [システム]-[ファイリングナンバー]をタップします。

4. 保存するボックスを選び、[保存]をタップします。

5. 必要に応じて、保存前のオプション設定をします。

   - オプション設定について詳しくは、こちらをごらんください。

6. スタートを押します。

   保存が開始されます。

## コピーモードから保存する

コピーモードで読込んだ原稿データをボックスに保存できます。

詳しくは、こちらをごらんください。

## コンピューターから保存する

プリンタードライバーから印刷指示するときにボックス番号を指定することで、ボックスに印刷データを保存できます。

詳しくは、こちらをごらんください。

#### ボックス内のファイルを印刷するには

# ボックス内のファイルを印刷する

1. [ボックス]をタップします。

2. [システム]-[ファイリングナンバー]をタップします。

3. 目的のボックスを選び、[開く]をタップします。

   - ボックスにパスワードが設定されている場合は、[開く]をタップしたあとにパスワードの入力が必要です。

   - 目的のボックスをダブルタップして開くこともできます。

4. 印刷したいファイルを選び、[印刷]をタップします。

5. 必要に応じて、印刷前のオプション設定をします。

   - オプション設定について詳しくは、こちらをごらんください。

6. スタートを押します。

   印刷が開始されます。

#####

- ボックス内のファイルを印刷または送信したあと、ファイルをボックスに保持するかしないかを選べます(初期値：[する])。また、削除確認の画面を表示して、ファイルをボックスに保持するかどうかをユーザーに選ばせることもできます。詳しくは、こちらをごらんください。

#### ボックス内のファイルを、メールアドレスやネットワーク上のコンピューターに送信するには