ユーザーズガイド

検索

ホームボックスボックスにファイルを保存する

# ボックスにファイルを保存する

- 保存する(基本的な操作の流れ)
- コピーモードから保存する
- ファクス／スキャンモードから保存する
- コンピューターから保存する
- USBメモリーから保存する
- Bluetooth対応機器から保存する

## 保存する(基本的な操作の流れ)

1. 原稿をセットします。

2. [ボックス]をタップします。

3. 保存するボックスを選び、[保存]をタップします。

   - ここでは共有ボックスを例に説明します。個人ボックスやグループボックスを使う場合は、[個人]または[グループ]をタップしてから、目的のボックスを選びます。

   - [新規登録]をタップして、新たにボックスを作成できます。詳しくは、こちらをごらんください。

   - 保存したいボックスを検索したいときは、[検索]をタップします。詳しくは、こちらをごらんください。

4. 必要に応じて、保存前のオプション設定をします。

   - オプション設定について詳しくは、こちらをごらんください。

5. スタートを押します。

   保存が開始されます。

#####

- 1つのボックスに保存できるファイルは最大200件です。

- すべてのボックスで保存できるのは最大10000ページです。

- すべてのボックスで保存できるファイルは最大3000 件です。

- ボックスに保存したファイルは、利用しないまま一定期間が経過すると、ボックスに設定されている[ボックス内文書削除時間]に従って自動的に削除されます(初期値：[1日])。

## コピーモードから保存する

コピーモードで読込んだ原稿データをボックスに保存できます。

詳しくは、こちらをごらんください。

## ファクス／スキャンモードから保存する

ファクス／スキャンモードで読込んだ原稿データをボックスに保存できます。

詳しくは、こちらをごらんください。

## コンピューターから保存する

プリンタードライバーから印刷指示するときにボックス番号を指定することで、ボックスに印刷データを保存できます。

詳しくは、こちらをごらんください。

## USBメモリーから保存する

USBメモリーに保存されているファイルをボックスに保存できます。

詳しくは、こちらをごらんください。

## Bluetooth対応機器から保存する

Bluetoothに対応した携帯電話やスマートフォン、タブレットPCに保存されているファイルをボックスに保存できます。

詳しくは、こちらをごらんください。

#####

- Bluetoothを使うには、オプションのローカル接続キット EK-605が必要です。

- Bluetoothを使うには、サービスエンジニアによる設定が必要です。詳しくは、サービス実施店にお問い合わせください。