ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明章分け
検索

# 章分け

##### 表示するには：

- [ボックス]
  - [システム]
    - [セキュリティー文書]
      - ファイルを選択
        - [印刷]
          - [応用設定]
            - [仕立て]
              - [章分け]

両面印刷するときに、章の先頭ページが、必ず表面になるように印刷します。

設定 | 説明
--- | ---
[ON]／[OFF] | 章分けを設定するときに[ON]を選びます。
[章分け位置] | 表面にしたい章ページを指定します。 テンキーで章の先頭ページ番号を入力して[追加]をタップすることで、章ページを登録します。数字の入力エリアをタップするとテンキーを表示します。 章ページを誤って登録した場合は、削除したい章ページを選び、[削除]をタップします。 指定ページを順不同で入力した場合、自動的にページ順が小さい順に並びかわります。
[章分け紙の挿入] | 章の先頭ページに使う用紙を、本文と別の用紙にするかどうかを選びます。 [しない]：すべて同じ用紙へ印刷します。 [コピー挿入]：章の先頭ページを本文と別の用紙に印刷します。[章分け紙]で、挿入する用紙がセットされた給紙トレイを選びます。
[章分け紙] | [章分け紙の挿入]で[コピー挿入]を選んだ場合に、章の先頭ページに使う用紙をセットした給紙トレイを選びます。 章分け紙と原稿用の用紙が異なる場合は、用紙サイズと向きをあわせてセットしてください。

#####

- 章分け機能を設定すると、[両面/ページ集約]の[両面]が自動的に設定されます。