ユーザーズガイド

検索

ホームはじめに ADFにセットする

# ADFにセットする

- ADFにセットできる原稿
- ADFへのセットのしかた

## ADFにセットできる原稿

項目 | 仕様
--- | ---
原稿種類 | 片面 | 薄紙(35 g/m2～ 49 g/m2) 普通紙(50 g/m2～ 210 g/m2)
両面 | 普通紙(50 g/m2～210 g/m2)
混載 | 普通紙(50 g/m2 ～ 128 g/m2)
原稿サイズ | 片面原稿／両面原稿：A3 ～ B6 、はがき(100 mm 148 mm) 、11 17 ～ 5-1/2 8-1/2 インデックス紙：A3 、A4 /、B4 、B5 、8-1/2 14 、8-1/2 11 /
原稿積載量 | 片面原稿／両面原稿：最大150枚(80 g/m2) インデックス紙：最大70枚

以下のような原稿をADFにセットしないでください。原稿づまりや原稿破損の原因となります。

- しわ、折れ、カール、破れなどのひどい原稿

- OHPフィルム、第2原図などの透明度の高い原稿

- カーボン紙などの表面がコーティング処理された原稿

- 坪量35 g/m2未満、210 g/m2を超える原稿

- クリップ、ステープルなどでとじられた原稿

- 冊子など製本されている原稿

- のりなどで貼り合わせてある原稿

- 切欠きや切抜きのある原稿

- ラベル用紙

- オフセットマスター

#####

- 原稿の枚数が多く、1度のセットでADF に載せきれない場合でも、原稿を数回に分けて読込み、1つのジョブとして扱えます。詳しくは、こちらをごらんください。

- サイズの異なる複数枚の原稿を、ADFにまとめてセットして、原稿ごとにサイズを検知して読込めます。詳しくは、こちらをごらんください。

## ADFへのセットのしかた

ADFでは、複数枚の原稿を上から順に1枚ずつ送り出して、自動的に読込みます。また、両面の原稿は、表面と裏面を同時に読込みます。

大量の原稿を読込むときはADFを使うと便利です。

1. ガイド板を広げます。

2. 原稿の1ページ目を一番上にし、読込みたい面を上に向けて原稿給紙トレイにセットします。

   - 原稿の天部(上側)が奥側になるようにセットしてください。別の向きでセットしたときは、必ず原稿のセット方向を指定してください。

   - 原稿のセット方向について詳しくは、こちらをごらんください。

   #####

   - 原稿給紙トレイに1度にセットする原稿は150枚以内とし、なおかつ マークを超えてセットしないでください。原稿づまりや原稿の破損、ADFの故障の原因となります。ただし、原稿が150枚を超える場合でも、分割して読込ませることができます。

3. セットした原稿に合わせて、ガイド板をスライドします。