ユーザーズガイド

検索

ホーム拡張機能お使いになるために必要な作業

# お使いになるために必要な作業

- NetBIOSの設定をする

## NetBIOSの設定をする

LK-114_SetupToolを使うには、コンピューターでNetBIOSの設定を行います。

- ここでは、Windows 7の環境でNetBIOSの設定を行う手順を説明します。

1. スタートメニューから[コントロール パネル]-[ネットワークとインターネット]-[ネットワークと共有センター]-[ローカルエリア接続]をクリックします。

2. [プロパティ]をクリックします。

3. 接続の項目リストから[インターネット プロトコルバージョン 4(TCP/IPv4)]を選び、[プロパティ]をクリックします。

4. [詳細設定]をクリックします。

5. [TCP/IP 詳細設定]画面の[WINS]タブでNetBIOSの設定を行い、[OK]をクリックします。

   - [LMHOSTS の参照を有効にする]のチェックを外します。

   - [NetBIOS 設定]で[NetBIOS over TCP/IP を無効にする]を選びます。

6. スタートメニューから[すべてのプログラム]-[アクセサリ]-[コマンドプロンプト]をクリックします。

7. 「ipconfig /flushdns」のコマンドを実行します。

   - 「ipconfig」と「/flushdns」の間にスペースを入れます。

   下図のメッセージが表示されます。

   以上で、NetBIOSの設定の完了です。