ユーザーズガイド

検索

ホームスキャンコンピューターから取込む

# コンピューターから取込む

コンピューターのアプリケーションソフトウェアを通じて本機を操作して、読込んだ原稿データを取込みます。取込んだ原稿データは編集したり、そのままコンピューターに保存したりできます。ここでは、Windows 7とアプリケーションソフトウェア[Windows FAXとスキャン]を使って説明します。

1. スタートメニューから[すべてのプログラム]-[Windows FAXとスキャン]をクリックします。

2. [新しいスキャン]をクリックします。

   [新しいスキャン]ウィンドウが表示されます。

3. 読込む原稿に合わせて、以下の各項目を任意で設定します。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [スキャナー] | 本機のスキャナー名を表示します。 他のスキャナーに切換えたいときは、[変更]をクリックします。
   [プロファイル] | 本機にセットする原稿に合わせて、プロファイルを選びます。 [写真]：写真が多い原稿を読込むときに選びます。 [ドキュメント]：文字が多い原稿を読込むときに選びます。 [最後に使用された設定]：前回読込んだ時の設定値を使って読込むときに選びます。 [プロファイルの追加]：上記の選択肢以外に新たなプロファイルを作成して、選択肢を追加するときに選びます。[プロファイルの追加]を選ぶと、[新しいプロファイルの追加]ウィンドウを表示します。
   [スキャナーの種類] | 原稿をセットする場所を選びます。 [フラットベッド]：原稿を原稿ガラスにセットするときに選びます。[フラットベッド]を選ぶと、読込み機能である[プレビュー]を使用できます。 [フィーダー]：原稿をADFにセットするときに選びます。
   [用紙サイズ] | [スキャナーの種類]で[フィーダー]を選ぶと[自動検出ページサイズ]がはたらき、ADFにセットした原稿サイズを自動で検出します。ADFにセットした原稿のサイズを自動で検出せず、常に同じサイズで読込みたいときは、任意のサイズを選びます。
   [色の形式] | 原稿を読込むカラーモードを、[カラー]または[グレースケール]から選びます。原稿の色に関わらず、選んだカラーモードで読込みます。
   [ファイルの種類] | 保存するファイル形式を選びます。 [BMP]：Windowsに付属のソフト「ペイント」で採用する画像ファイルの保存形式です。保存するデータの圧縮機能を持たないため、JPEGやPNG等に比べ、ファイルサイズは大きくなります。 [JPG]：デジタルカメラでよく使われているファイルの保存形式で、写真の保存に適したファイル形式です。JPEG は、１つのファイルに複数ページを保存できません。 [PNG]：ファイル生成時に圧縮しても品質が劣化しない、画像ファイルの保存形式です。古いWebブラウザーでは、表示できないものもあるので、注意が必要です。 [TIF]：汎用度の高い画像形式の１つです。TIFF は、１つのファイルに複数ページを持てるマルチページに対応しています。 [XPS]：Windows Vista から採用されたファイル形式です。
   [解像度(DPI)] | 原稿を読込むときの解像度を指定します。
   [明るさ] | 原稿を読込むときの明るさを指定します。 明るさのレベルは、スライダーをドラッグするか、数値で指定します。
   [コントラスト] | 原稿を読込むときのコントラストを指定します。 コントラストのレベルは、スライダーをドラッグするか、数値で指定します。

4. [スキャン]をクリックします。

   - [スキャナーの種類]で[フラットベッド]を選んだときは、ファイルとして保存する前に[プレビュー]をクリックして、読込んだ原稿の画像を確認できます。
     必要に応じて、表示された画像をトリミングしたり、[明るさ]や[コントラスト]、[解像度(DPI)]などを変更します。読込んだ原稿を確認したら、[スキャン]をクリックします。

   原稿が読込まれ、[Windows FAXとスキャン]のアプリケーションウィンドウに表示されます。