ユーザーズガイド

検索

ホームネットワークファクス受信したインターネットファクスを他の宛先へ転送する(転送ファクス)

# 受信したインターネットファクスを他の宛先へ転送する(転送ファクス)

- 転送ファクスについて
- お使いになるために必要な作業(管理者向け)

## 転送ファクスについて

転送ファクスは、受信したインターネットファクスを、あらかじめ設定しておいた宛先へ転送する機能です。

個人のメールアドレスに送ったり、コンピューターの共有フォルダーに保存したりできます。受信したファクスはコンピューターでファイルとして扱えるため、印刷コストの削減にもなります。

#####

- 転送先がファクスの場合、受信したインターネットファクスを転送することはできません。常に印刷されます。

- 転送先がファクス以外の場合、受信したインターネットファクスは指定したファイル形式に変換して転送できます。指定できるファイル形式は、PDF、XPS、TIFFです。
  その他のファイル形式は、1回線目のみ指定できます。その他のファイル形式を指定するには、サービスエンジニアによる設定が必要です。詳しくは、サービス実施店にお問い合わせください。

- 転送ファクス機能を有効にすると、以下の機能は併用できません。
  強制メモリー受信、PC-FAX受信、TSI受信振分け

## お使いになるために必要な作業(管理者向け)

転送ファクス機能を有効にします。あわせて、受信したインターネットファクスの転送先を登録します。
転送先は、ファクス番号を直接入力して指定するか、本機に登録している宛先から指定します。本機に登録している宛先から指定する場合、転送先には次の宛先を指定できます。

- ファクス宛先

- E-mail宛先

- SMB宛先

- FTP宛先

- WebDAV宛先

- ボックス宛先

- インターネットファクス宛先

- IPアドレスファクス宛先

- グループ宛先

設定のしかたについて詳しくは、こちらをごらんください。