ユーザーズガイド

検索

ホーム本機についてオプション構成

# オプション構成

- オプション構成一覧
- その他のオプション構成一覧

## オプション構成一覧

No. | 名前 | 説明
--- | --- | ---
1 | 本体部 | スキャナー部で原稿を読込み、読取った画像をプリンター部で印刷できます。 本文中では本機、本体と呼びます。
2 | 認証装置 AU-102 | 指静脈パターンを読取ってユーザー認証を行うことができます。 認証装置 AU-102を設置するには、ワーキングテーブル WT-P03が必要です。 本文中では指静脈生体認証装置と呼びます。
3 | 認証装置 AU-201S | ICカード/NFC対応Android端末に記録された情報を読取ってユーザー認証を行うことができます。 認証装置 AU-201Sを設置するには、取付けキット MK-P08が必要です。 ワーキングテーブル WT-P03に設置することもできます。 本文中ではICカード認証装置と呼びます。
4 | ワーキングテーブル WT-P03 | 原稿などを一時的に置くことができます。また、認証装置 AU-102または認証装置 AU-201Sを設置する場合にも使います。 フィニッシャー FS-P04を設置することもできます。
5 | フィニッシャー FS-P04 | 印刷した用紙をステープルとじできます。 ステープル針は、ステイプルキット SK-501 を使用します。 フィニッシャー FS-P04の使い方について詳しくは、こちらをごらんください。
6 | キーパッド KP-102 | 操作パネル横に装着します。 ハードウェアキーで本機の操作や数字の入力ができます。
7 | ペーパーフィーダーユニット PF-P22 | ご使用の状況に合わせて、本機の高さを調整します。
8 | ペーパーフィーダーユニット PF-P20 | A4サイズの用紙を500枚までセットできます。 2段まで設置できます。
9 | 専用デスク DK-P04 | 本機をフロアに設置できます。 本文中では専用デスクと呼びます。

## その他のオプション構成一覧

以下のオプションは、本機に内蔵されるため図解してありません。

No. | 名前 | 説明
--- | --- | ---
1 | ローカル接続キット EK-P08 | 音声ガイド機能を使う場合に装着します。 スピーカーとUSBポートが増設されます。 本文中ではローカル接続キットと呼びます。
2 | ローカル接続キット EK-P09 | 音声ガイド機能、Bluetooth LE対応のiOS端末との連携機能を使う場合に装着します。 スピーカー、USBポート、Bluetooth LE通信用の受信装置が増設されます。 本文中ではローカル接続キットまたはローカル接続キット(音声ガイド／Bluetooth LE対応)と呼びます。
3 | ローカル接続キット EK-P11 | 遠隔診断システムを使う場合に装着します。 RS-232Cポートを増設します。
4 | i-Option LK-102 | PDF処理機能を追加できます。
5 | i-Option LK-104 | 音声ガイド機能を追加できます。
6 | i-Option LK-105 | サーチャブルPDF機能を追加できます。
7 | i-Option LK-106 | 特殊フォントの一つである、バーコードフォントを追加できます。
8 | i-Option LK-107 | 特殊フォントの一つである、ユニコードフォントを追加できます。
9 | i-Option LK-108 | 特殊フォントの一つである、OCRフォントを追加できます。 標準ではOCR-Bフォント（PostScript）を利用できます。このオプションを導入するとOCR-Aフォント（PCL）を利用できるようになります。
10 | i-Option LK-110 | DOCX、XLSX形式への変換や、高機能および高画質なデータを生成する機能を追加できます。 このオプションは、i-Option LK-102とi-Option LK-105の機能ライセンスも含みます。このオプションを購入する場合、i-Option LK-102とi-Option LK-105を購入する必要はありません。 追加できる機能について詳しくは、こちらをごらんください。
11 | i-Option LK-111 | ThinPrint機能を追加できます。
12 | i-Option LK-114 | ユビキタスプリント機能を追加できます。
13 | i-Option LK-115 | TPM（Trusted Platform Module）を追加できます。本機の証明書やパスワードなどの機密情報をTPMで暗号化することで、セキュリティーを高められます。
14 | i-Option LK-116 | ウィルススキャン機能を追加できます。
15 | i-Option LK-117 | IPファクス（SIP）機能を追加できます。
16 | アップグレードキット UK-221 | 無線ネットワーク環境で本機を使用できます。 本文中では無線LAN接続キットと呼びます。
17 | アップグレードキット UK-P19 | ADFで原稿が重なって送られたことを検出できます。 本文中では重送検知キットと呼びます。
18 | 取付けキット MK-P08 | 認証装置 AU-201Sを本体に内蔵して使用する場合に装着します。
19 | 拡張メモリー EM-908 | 本機にストレージを増設します。 利用するには、本機のファームウェアをアップデートする必要があります。詳しくは、サービス実施店にお問い合わせください。