ユーザーズガイド

検索

ホームプリント USBメモリーから直接印刷する

# USBメモリーから直接印刷する

- USBメモリーからの印刷について
- 使用できるUSBメモリーの条件
- 印刷のしかた

## USBメモリーからの印刷について

本機にUSBメモリーを接続し、USBメモリーに保存されているファイルを指定して印刷できます。

## 使用できるUSBメモリーの条件

使用できるUSBメモリーの条件は、次のとおりです。

項目 | 仕様
--- | ---
インターフェース | USB 2.0/1.1
フォーマット形式 | FAT32
セキュリティ | 暗号化やパスワードロックなどのセキュリティー機能が付加されていないか、またはOFFにできるもの
容量 | 上限なし USBメモリーによっては使用できない場合があります。 複数ドライブとして認識される場合は使用できません。

本機にUSBメモリーを接続するときは次の点にご注意ください。

- 操作パネル近くの側面にあるUSBコネクターを使用してください。

- USBメモリーへの保存中やUSBメモリー内のファイルの印刷中には、USBメモリーを抜かないでください。

- USBメモリー以外のUSB機器（ハードディスク、USBハブなど）は使用しないでください。

- 本機の起動中はUSBメモリーの抜き差しを行わないでください。

- USBメモリーを差込んだ直後に抜かないでください。

## 印刷のしかた

対応するファイル形式は、次のとおりです。PDF、コンパクトPDF、JPEG、TIFF、XPS、コンパクトXPS、OOXML（.docx/.xlsx/.pptx）、PPML（.ppml/.vdx/.zip） 暗号化されたPDFや、サーチャブルPDF、アウトラインPDFも印刷できます。

1. 本機にUSBメモリーを接続します。

   #####

   - 本機の起動中は、USBメモリーの抜き差しはしないでください。

2. ホーム画面で[USBメモリー印刷]をタップします。

3. 印刷したいファイルをタップします。

4. 必要に応じて、印刷のオプション設定をします。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [部数] | 印刷部数を入力します（初期値：[1]部）。
   [カラー] | 印刷する色を選びます（初期値：[フルカラー]）。
   [用紙] | 印刷する用紙の給紙トレイを選びます（初期値：[自動]）。
   [両面設定] | 用紙の印刷面を選びます（初期値：[片面]）。
   [ページ割付] | 複数のページを1枚の用紙の同じ面に縮小して印刷するかどうかを選びます（初期値：[しない]）。

5. スタートキーで印刷を開始します。

   - パスワードで暗号化されたPDFファイルを印刷する場合は、パスワードの入力画面が表示されます。

6. 印刷が完了したら、本機からUSBメモリーを取外します。

#####

- 1200 dpiで保存されたファイルを印刷する場合は、600 600 dpiに変換されます。