ユーザーズガイド

検索

ホーム本機について対応する用紙の種類を確認する

# 対応する用紙の種類を確認する

用紙種類 | 用紙坪量 | 用紙容量
--- | --- | ---
薄紙 | 52 g/m2～ 59 g/m2 | トレイ1：500枚 トレイ2：500枚 給紙キャビネット PC-110：500枚 給紙キャビネット PC-210：500枚 給紙キャビネット PC-410：2500枚 大容量給紙ユニット LU-301：3000枚 大容量給紙ユニット LU-204：2500枚
普通紙 再生紙 片面専用用紙*1 特殊紙*2 レターヘッド紙*3 色紙*4 ユーザー紙1*5 ユーザー紙2*5 | 60 g/m2～ 90 g/m2 | 手差しトレイ：150枚 トレイ1：500枚 トレイ2：500枚 給紙キャビネット PC-110：500枚 給紙キャビネット PC-210：500枚 給紙キャビネット PC-410：2500枚 大容量給紙ユニット LU-301：3000枚 大容量給紙ユニット LU-204：2500枚
厚紙1 ユーザー紙3*5 | 91 g/m2～ 120 g/m2 | 手差しトレイ：20枚 トレイ1：150枚 トレイ2：150枚 給紙キャビネット PC-110：150枚 給紙キャビネット PC-210：150枚 給紙キャビネット PC-410：1000枚 大容量給紙ユニット LU-301：2500枚 大容量給紙ユニット LU-204：2000枚
厚紙1+ ユーザー紙4*5 | 121 g/m2～ 157g/m2 | 手差しトレイ：20枚 トレイ1：150枚 トレイ2：150枚 給紙キャビネット PC-110：150枚 給紙キャビネット PC-210：150枚 給紙キャビネット PC-410：1000枚 大容量給紙ユニット LU-301：1750枚 大容量給紙ユニット LU-204：1450枚
厚紙2 ユーザー紙5*5 | 158 g/m2～ 209 g/m2 | 手差しトレイ：20枚 トレイ1：150枚 トレイ2：150枚 給紙キャビネット PC-110：150枚 給紙キャビネット PC-210：150枚 給紙キャビネット PC-410：1000枚 大容量給紙ユニット LU-301：1550枚 大容量給紙ユニット LU-204：1250枚
厚紙3 ユーザー紙6*5 | 210 g/m2 ～ 256 g/m2 | 手差しトレイ：20枚 トレイ1：150枚 トレイ2：150枚 給紙キャビネット PC-110：150枚 給紙キャビネット PC-210：150枚 給紙キャビネット PC-410：1000枚 大容量給紙ユニット LU-301：1300枚 大容量給紙ユニット LU-204：1000枚
厚紙4 | 257 g/m2～300 g/m2 | 手差しトレイ：20枚
OHPフィルム | － | 手差しトレイ：20枚
はがき | － | 手差しトレイ：20枚
封筒 | － | 手差しトレイ：10枚
ラベル用紙 | － | 手差しトレイ：20枚
インデックス紙 | － | 手差しトレイ：20枚
長尺紙 | 127 g/m2～210g/m2 | 手差しトレイ：10枚

*1 両面に印刷したくない用紙(すでに1面目に印刷がされている用紙など)。

*2 上質紙などの特別な用紙。

*3 あらかじめ社名や定型文などが印刷された用紙。

*4 カラーペーパーなど色が付いた用紙。

*5 よく使う用紙種類として本機に登録されている用紙。

用紙坪量、メディア調整の設定については、サービス実施店にお問い合わせください。

#####

- OHPフィルムや色紙など、普通紙以外の用紙を専用紙と呼びます。給紙トレイに専用紙をセットした場合、用紙の種類を正しく設定してください。正しく設定しないと、紙づまりや画像不良の原因となります。

#####

- 用紙坪量、メディア調整の設定については、サービス実施店にお問い合わせください。

- 片面印刷された用紙の裏面に印刷する場合は、手差しトレイに用紙をセットし、用紙の設定で[両面2面目]を選ぶことで、印刷画質の低下を軽減できます。[両面2面目]は、手差しトレイに普通紙、厚紙1、厚紙1+ 、厚紙2、厚紙3、厚紙4をセットしたときに設定できます。

- 薄紙、厚紙3、厚紙4を使う場合は、十分な画像が得られない可能性があります。

- A5以下の薄紙は使用しないでください。

- 厚紙4をトレイにセットする場合、A4、8-1/2 11は方向に、A3、11 17は方向にセットしてください。

- OHPフィルムをトレイにセットする場合は、方向にセットしてください。

- OHPフィルムは、ブラック印刷だけ対応しています。

- 長尺紙を使って印刷するには、オプションの取付けキット MK-730が必要です。