ユーザーズガイド

検索

ホーム設定ボタンの説明パンチ(Z折り)横位置調整
検索

# パンチ(Z折り)横位置調整

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [環境設定]
      - [エキスパート調整]
        - [フィニッシャー調整]
          - [パンチ(Z折り)横位置調整]

パンチ穴をあけたときのパンチ穴の位置が用紙の横方向にずれている場合に、パンチ穴の位置を調整します。

設定後にコピーを行い、必要に応じて調整を繰返してください。

設定 | 説明
--- | ---
[－]／[＋] | [－]、[＋]をタップして、-5.0 mm～5.0 mmの調整値を入力します。 [－]：パンチ穴の位置を左に移動します。 [＋]：パンチ穴の位置を右に移動します。 初期値は[0.0 mm]です。

#####

- bizhub C554にフィニッシャー FS-535とZ折りユニット ZU-606を装着している場合に調整できます。

- パンチ穴の位置がずれた用紙を確認しながら調整してください。