ユーザーズガイド

検索

ホーム設定ボタンの説明電源/パワーセーブ設定
検索

# 電源/パワーセーブ設定

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [環境設定]
      - [電源/パワーセーブ設定]

電源キーの使い方や、パワーセーブモードの動作を設定します。

設定 | 説明
--- | ---
[低電力設定] | 本機を操作しなくなってから、低電力モードに自動的に移行するまでの時間を変更します。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[スリープ設定] | 本機を操作しなくなってから、スリープモードに自動的に移行するまでの時間を変更します。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[電源キー設定] | 操作パネルの電源キーを、副電源OFFキーとして使うか、パワーセーブキーとして使うかを選びます。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[パワーセーブモード節電切替] | 購入時の状態でお使いの場合に、操作パネルの電源キーを押したときに切換えるパワーセーブモードの種類を選びます。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[パワーセーブ移行] | パワーセーブモード中に、本機がファクスやコンピューターからの印刷ジョブを受信したとき、印刷後にパワーセーブモードに切換えるタイミングを選びます。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[スリープ中の消費電力] | スリープモード中の消費電力を抑制するかどうかを選びます。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[ファクス/スキャン時省電力] | スリープモードまたは副電源OFF状態から、コピーモード以外のモードに復帰するときに、省電力を優先するかどうかを選びます。 ファクス／スキャンのように印刷を行わないモードに復帰するときは、本体内部の定着ユニットの温度調節を行わないことで、消費電力を抑えます。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[パネルタッチによる電力復帰] | 低電力モードまたはスリープモードになっている場合、タッチパネルに触れることなく復帰させるかどうかを選びます。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。