ユーザーズガイド

検索

ホーム設定ボタンの説明認証操作禁止機能
検索

# 認証操作禁止機能

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [セキュリティー設定]
      - [セキュリティー詳細]
        - [認証操作禁止機能]

認証操作で誤ったパスワードを入力したときのペナルティーの強度を設定します。

設定 | 説明
--- | ---
[認証操作禁止機能] | 認証操作で誤ったパスワードを入力したときのペナルティーの強度を選びます。 [モード1]：認証に失敗した場合、5秒の間、認証操作(パスワードの入力)を禁止します。 [モード2]：認証に失敗した場合、5秒の間、認証操作(パスワードの入力)を禁止します。また、認証に失敗した回数をチェックし、失敗回数が設定回数に達すると、認証操作を禁止し、アクセスロック状態とします。 初期値は[モード1]です。
[操作禁止解除] | 認証失敗によるアクセスロック状態を解除する対象を選びます。
[操作禁止解除時間設定] | 必要に応じて、管理者設定モードのアクセスロック状態を解除するまでの時間を変更します。 本機を再起動したあと、指定した時間が経過すると、アクセスロック状態を解除します。 初期値は[5]分です。