ユーザーズガイド

検索

ホームプリント印刷物をとじる

# 印刷物をとじる

- ステープルでとじる(ステープル:)
- パンチ穴をあける(パンチ:)
- 用紙の中央をとじる(中とじ/折り:)
- 用紙を折る(中とじ/折り:)
- 小冊子のように印刷する(小冊子)
- 排紙先のトレイを指定する(排紙トレイ:)

## ステープルでとじる([ステープル:])

印刷した用紙を1 部ずつステープル(コーナーまたは2 点)でとじて排紙します｡企画書など、1冊の資料として仕上げたい場合に便利です。

[レイアウト/仕上げ]の[ステープル:]にチェックをつけます。あわせて、ステープルの数ととじ位置を指定します。

#####

- ステープル機能を使うには、オプションのフィニッシャーが必要です。

- ステープルでとじる位置は、[レイアウト/仕上げ]の[開き方向/とじ方向:]で指定します。

## パンチ穴をあける([パンチ:])

印刷した用紙にファイリング用のパンチ穴(とじ穴)をあけて排紙します｡ファイルなどで資料を整理したい場合に便利です。

[レイアウト/仕上げ]の[パンチ:]にチェックをつけます。あわせて、パンチ穴の数と位置を指定します。

#####

- パンチ機能を使うには：
  フィニッシャー FS-534とパンチキット PK-520 、またはフィニッシャー FS-533とパンチキット PK-519が必要です。
  フィニッシャー FS-535とパンチキット PK-521またはZ折りユニット ZU-606が必要です(bizhub C554のみ)。

- パンチ穴をあける位置は、[レイアウト/仕上げ]の[開き方向/とじ方向:]で指定します。

## 用紙の中央をとじる([中とじ/折り:])

印刷した用紙を、中とじして排紙します。

[レイアウト/ 仕上げ]の[中とじ/折り:]で[中とじ]を選びます。

ページの中央でとじられますので、ページ割付けされた原稿データを利用するか、[レイアウト/仕上げ]の[印刷種類:]で[小冊子]を組合わせて使います。

#####

- 中とじ機能を使うには：
  フィニッシャー FS-534と中綴じ機 SD-511が必要です。
  フィニッシャー FS-535と中綴じ機 SD-512が必要です(bizhub C554のみ)。

## 用紙を折る([中とじ/折り:])

印刷した用紙を折り加工して排紙します。

中折り

三つ折り

Z折り

[レイアウト/ 仕上げ]の[中とじ/折り:]で、折りかたを選びます。

ページ単位で折り加工する場合は、[折りページ指定]で、一度に折り加工するページ数を指定します。

#####

- 中折り機能を使うには：
  フィニッシャー FS-534と中綴じ機 SD-511が必要です。
  フィニッシャー FS-535と中綴じ機 SD-512が必要です(bizhub C554のみ)。

- 三つ折り機能を使うには：
  フィニッシャー FS-534と中綴じ機 SD-511が必要です。
  フィニッシャー FS-535と中綴じ機 SD-512が必要です(bizhub C554のみ)。

- Z折り機能を使うには：
  フィニッシャー FS-535とZ折りユニット ZU-606が必要です(bizhub C554のみ)。

- [中とじ/折り:]のZ折り機能を利用する場合は、ドロップダウンリストで選択した設定値（[Z折り(A3, B4, 11 17, 8K)]、[Z折り(8 1/2 14)]）に表記されている用紙サイズをアプリケーションソフトウェアやプリンタードライバーの「用紙サイズ」で指定してください。

- 原稿のページ数が本機の折り可能枚数より多い場合は、折り加工できません。

## 小冊子のように印刷する([小冊子])

小冊子の形態になるように、原稿データの順番を並換え、見開きで両面印刷します。印刷後、用紙をまとめて2 つ折りにすると、本のようなページ順になります。

[レイアウト/仕上げ]の[印刷種類:]で[小冊子]を選びます。

#####

- [レイアウト/仕上げ]の[中とじ/折り:]を組合わせると、用紙の中央で2つ折りにしたり、用紙の中央2ヶ所をステープルでとじたりして、冊子のように仕上げることができます。

- [レイアウト/仕上げ]の[章分け]を組合わせると、指定したページを表面に配置できます。

#####

- 中とじについて詳しくは、こちらをごらんください。折りについて詳しくは、こちらをごらんください。

## 排紙先のトレイを指定する([排紙トレイ:])

[給紙トレイ/ 排紙トレイ]の[排紙トレイ:]で、排紙先のトレイを選びます。