ユーザーズガイド

検索

ホーム設定ボタンの説明仕上り
検索

# 仕上り

##### 表示するには：

- [ボックス]
  - [システム]
    - [ファイリングナンバー]
      - 任意のボックスを選択
        - [開く]
          - ファイルを選択
            - [印刷]
              - [仕上り]

印刷した用紙の排紙のしかたを設定します。

設定 | 説明
--- | ---
[グループ/ソート] | 複数の部数を印刷するときに、排紙のしかたを選びます。 詳しくは、こちらをごらんください。
[仕分け] | 部数またはページ単位で仕分けして排紙するときに選びます。 詳しくは、こちらをごらんください。
[ステープル] | 用紙をステープルでとじるときに、とじ位置を選びます。 詳しくは、こちらをごらんください。
[パンチ] | 用紙にパンチ穴をあけるときに、パンチ位置を選びます。 詳しくは、こちらをごらんください。
[紙折り/中とじ] | 用紙を紙折りや中とじするときに、とじ方／折り方を選びます。 詳しくは、こちらをごらんください。

#####

- ステープル機能を使うには、フィニッシャーが必要です。

- パンチ機能を使うには：
  フィニッシャー FS-534とパンチキット PK-520、またはフィニッシャー FS-533とパンチキット PK-519が必要です。
  フィニッシャー FS-535とパンチキット PK-521またはZ折りユニット ZU-606が必要です(bizhub C554のみ)。

- 中折り／中とじ機能を使うには：
  フィニッシャー FS-534と中綴じ機 SD-511が必要です。
  フィニッシャー FS-535と中綴じ機 SD-512が必要です(bizhub C554のみ)。

- 三つ折り機能を使うには：
  フィニッシャー FS-534と中綴じ機 SD-511が必要です。
  フィニッシャー FS-535と中綴じ機 SD-512が必要です(bizhub C554のみ)。

- Z折り機能を使うには：
  フィニッシャー FS-535とZ折りユニット ZU-606が必要です(bizhub C554のみ)。