ユーザーズガイド

検索

ホーム設定ボタンの説明 SSL/ポート設定
検索

# SSL/ポート設定

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [システム連携]
      - [OpenAPI設定]
        - [SSL/ポート設定]

OpenAPIを介して通信するときのポートの設定や、SSL通信に関する設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[SSL設定] | 通信にSSLを使うかどうかを選びます。 [非SSL通信のみ可]：非SSL通信だけを許可します。 [SSL通信のみ可]：SSL通信だけを許可します。 [SSL/非SSL通信可]：SSL通信と非SSL通信の両方を許可します。 初期値は[非SSL通信のみ可]です。
[ポート番号] | 必要に応じて、OpenAPI通信のポート番号を変更します。 通常はそのままお使いいただけます。 初期値は[50001]です。
[ポート番号(SSL)] | 必要に応じて、SSL通信用のポート番号を変更します。 通常はそのままお使いいただけます。 初期値は[50003]です。
[クライアント証明書] | 本機に接続するクライアントに対して、証明書を要求するかどうかを選びます。クライアントの認証を行う場合は、[有効]を選びます。 初期値は[無効]です。
[証明書検証強度設定] | SSLで通信するときに証明書の検証を行う場合は、検証する項目を選びます。 [有効期限]：証明書が有効期限内かどうかを確認します。初期値は[確認する]です。 [鍵使用法]：証明書の発行者が承認した使用用途に沿って、証明書が使われているかどうかを確認します。初期値は[確認しない]です。 [チェーン]：証明書のチェーン(証明書のパス)に問題がないかどうかを確認します。チェーンの確認は、本機で管理している外部証明書を参照して行います。初期値は[確認しない]です。 [失効確認]：証明書が失効していないかどうかを確認します。初期値は[確認しない]です。 [CN]：証明書のCN(Common Name)が、サーバーのアドレスと一致しているかどうかを確認します。初期値は[確認しない]です。