ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明認証指定なし印刷
検索

# 認証指定なし印刷

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [ユーザー認証/部門管理]
      - [認証指定なし印刷]

認証情報のない印刷ジョブ(プリンタードライバーで、ユーザー認証や部門管理を正しく設定しないまま印刷指示したジョブ)を許可するかどうかを選びます。

設定 | 説明
--- | ---
[許可設定] | [カラー・ブラック許可]： カラー印刷もモノクロ印刷も許可します。印刷ジョブは、パブリックユーザーのジョブとしてカウントします。 [ブラックのみ許可]： モノクロ印刷だけを許可します。カラーの印刷ジョブもモノクロで印刷します。印刷ジョブは、パブリックユーザーのジョブとしてカウントします。 [禁止]： 印刷を禁止します。[禁止]を解除すると、誰でも印刷できてしまいます。ユーザー管理上またはセキュリティ上の不都合がある場合は、[禁止]を選んでください。 初期値は[禁止]です。
[IP許可設定] | [許可設定]で[カラー・ブラック許可]または[ブラックのみ許可]を選んだ場合に、本機へのアクセスを許可するコンピューターを、IPアドレスで指定します。
| [有効]/[無効] | 本機へのアクセスを許可するIPアドレスを指定するかどうかを選びます。 初期値は[無効]です。
[範囲1]～[範囲5] | アクセスを許可するIPアドレスの範囲を、次のフォーマットで入力します。 入力例：「192.168.1.1 - 192.168.1.10」 1つのIPアドレスからのアクセスを許可する場合は、片方だけの入力でも設定できます。