ユーザーズガイド

検索

ホーム目的から探すレイアウトを調整してコピーしたい

### 目的から探す

- 印刷したい
  - 印刷の準備をしたい
  - Windows環境から印刷したい
  - Mac OS環境から印刷したい
  - USBメモリーやAndroid/iOS端末内のファイルを急いで印刷したい
- スキャンして送信したい
  - 自分に送信したい
  - 社内の人に送信したい
  - 社外の人に送信したい
  - スキャン送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- ファクスを使いたい
  - ファクスの準備をしたい
  - ファクスを送信したい
  - ファクスを受信したい
  - ファクス送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- コンピューターからファクスを送信したい(PC-FAX送信)
  - PC-FAX送信の準備をしたい
  - PC-FAX送信したい
- ネットワーク環境でファクスを使いたい
  - ネットワークファクスの準備をしたい
  - インターネットファクスを送受信したい
  - IPアドレスファクスを送受信したい
  - ネットワークファクス送信の読込み設定や原稿設定をしたい
- コピーしたい
  - 画質や濃度を指定してコピーしたい
  - コピー枚数を節約したい
  - 用紙のサイズや種類を指定してコピーする
  - 配布用の資料や冊子のように仕上げたい
  - 読込む原稿のサイズや読込み方法を設定したい
  - いろいろな原稿をコピーしたい
  - レイアウトを調整してコピーしたい
  - 表紙や白紙を挿入してコピーしたい
  - 原稿に文字や画像を追加してコピーしたい
  - 余分な部分を消去してコピーする
  - コピー原稿の2次コピーを制限したい
  - コピーすると同時にボックスにも保存したい
- 本機のボックス(ハードディスク)を活用したい
  - 本機のボックスにファイルを保存して、社内で共有したい(［共有］／［個人］／［グループ］)
  - ボックス内のファイルに管理用の番号を付加したい(［ファイリングナンバー］)
- 宛先の登録や管理をしたい
  - ファクス／スキャン送信の宛先を登録したい
  - 宛先を管理したい(管理者向け)
- 本機の機能を使いこなしたい
  - コピー機能を使いこなしたい
  - スキャン送信機能を使いこなしたい
  - ファクス機能を使いこなしたい
  - ネットワークファクス機能を使いこなしたい
  - ボックス機能を使いこなしたい
  - プリント機能を使いこなしたい
  - 拡張機能を有効化したい(管理者向け)
- 本機の使用環境を設定したい
  - 本機の基本情報を設定したい(管理者向け)
  - 電源を管理して節電したい(管理者向け)
  - 操作パネルの環境をカスタマイズしたい
  - 本機の使用状況や設定値を確認したい
  - リセット時の動作を設定したい(管理者向け)
  - 原稿の読込みや出力に関する動作を設定したい
  - 印刷の不具合を調整したい(管理者向け)
  - 本機の情報を収集して、トラブルを早期に解決したい(管理者向け)
- 本機のネットワーク設定をしたい(管理者向け)
  - TCP/IP環境に接続して使いたい
  - スキャン送信の使用環境を設定したい
  - ネットワークファクスの使用環境を設定したい
  - ネットワークプリントの使用環境を設定したい
  - 他のシステムやアプリケーションと連携したい
- ユーザー認証／部門管理を設定したい
- 本機のセキュリティを強化したい(管理者向け)

# レイアウトを調整してコピーしたい

#### 原稿画像を拡大／縮小してコピーするには(［倍率］)

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [倍率]

原稿画像を任意の倍率で拡大または縮小してコピーします。

設定 | 説明
--- | ---
[自動] | 原稿の画像を用紙サイズに合わせて、自動的に最適な倍率でコピーします。倍率を指定する必要がなく便利です。
[+]／[-] | 倍率を手動で入力します。倍率はテンキーでも入力できます。数字の入力エリアをタップするとテンキーを表示します。
固定倍率 | 定形サイズの原稿から定形サイズの用紙にコピーするときに、あらかじめ固定された倍率を選びます。 給紙トレイは、選んだ倍率に応じて自動で切換わります。
[小さめ] | 原稿のサイズを少し縮小したあと、原稿の画像を中央に配置してコピーします。 原稿の端の画像が欠けないようにコピーしたいときに選びます。
[フリー設定] | 縦横で異なる倍率を指定してコピーします。 [X]または[Y]を選び、[+]／[-]またはテンキーをタップして、倍率を入力します。数字の入力エリアをタップするとテンキーを表示します。
[登録倍率] | 登録されている倍率でコピーします。 [倍率登録]をタップすると、登録されている倍率を変更できます。

#### ポスターのように大きくコピーするには(［拡大連写］)

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [応用設定]
    - [レイアウト]
      - [拡大連写]

原稿画像を拡大し、複数の用紙に分割してコピーします。コピーした用紙をつなぎ合わせると、ポスターのように大きく仕上がります。

設定 | 説明
--- | ---
[ON]／[OFF] | 拡大連写を設定するときに[ON]を選びます。
[できあがりサイズ指定] | できあがりのサイズを[画像サイズ]、[用紙サイズ]、[倍率]のいずれかの方法で指定します。 [画像サイズ]：拡大したあとの画像の大きさを、用紙サイズで指定します。コピーした画像を、のりしろでつなぎ合わせると、指定した用紙サイズと同じ大きさになります。 [用紙サイズ]：拡大したあとの画像にのりしろを加えた大きさを、用紙サイズで指定します。コピーした画像をのりしろでつなぎ合わせると、指定した用紙サイズより小さくなります。 [倍率]：拡大したあとの画像の大きさを倍率で指定します。コピーした画像をのりしろでつなぎ合わせると、設定した倍率と同じ大きさになります。入力した倍率によって、必要なコピー用紙枚数が決まります。
[原稿サイズ] | 原稿サイズが正しく検出されないときに、読込む原稿と同じサイズを示すキーを選びます。また、不定形サイズの原稿や写真など自動検出しないときは、手動でサイズを指定します。
[印刷枚数] | [原稿サイズ]で[自動]以外を選んだ場合に、排紙する用紙の枚数を表示します。

#### 原稿画像を用紙いっぱいにコピーするには(［画像の収め方］)

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [応用設定]
    - [レイアウト]
      - [画像の収め方]

原稿画像を、どのように用紙に収めるかを設定します。原稿の一部を用紙いっぱいに拡大したり、原稿のサイズはそのままで、用紙の中央に配置したりできます。

設定 | 説明
--- | ---
[ON]／[OFF] | 画像の収め方を設定するときに[ON]を選びます。
[収め方] | 画像の収め方を選びます。 [フルサイズ]：原稿画像をコピーする用紙に収まる範囲で拡大または縮小し、用紙の中央にコピーします。原稿は、原稿ガラスにセットします。 [センターズーム]：原稿画像とコピーする用紙の縦横の長さから、大きいほうの辺の長さにあわせて拡大または縮小し、用紙の中央に配置してコピーします。画像が欠けることがあります。原稿は、原稿ガラスにセットします。 [センタリング]：原稿画像を拡大または縮小しないで、用紙の中央にコピーします。画像より用紙サイズが小さい場合は、画像が欠けることがあります。
[原稿サイズ] | 原稿サイズが正しく検出されないときに、読込む原稿と同じサイズを示すキーを選びます。また、不定形サイズの原稿や写真など自動検出しないときは、手動でサイズを指定します。

#### 原稿画像の左右を反転するには(［鏡像］)

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [応用設定]
    - [レイアウト]
      - [鏡像]

鏡に映ったイメージのように、原稿の左右を反転してコピーします。

設定 | 説明
--- | ---
[ON]／[OFF] | 鏡像を設定するときに[ON]を選びます。
[原稿サイズ] | 原稿サイズが正しく検出されないときに、読込む原稿と同じサイズを示すキーを選びます。また、不定形サイズの原稿や写真など自動検出しないときは、手動でサイズを指定します。

#### 印刷位置を微調整するには(［画像シフト］)

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [応用設定]
    - [レイアウト]
      - [画像シフト]

用紙に対する画像の印刷位置を、上下左右にずらして細かく調整します。両面コピーするときは、裏面の画像の位置も調整できます。

設定 | 説明
--- | ---
[ON]／[OFF] | 画像シフトを設定するときに[ON]を選びます。
[表面]／[裏面] | 原稿画像の位置を上下左右にずらして調整します。 [左へシフト]／[右へシフト]：左右にずらします。[+]／[-]またはテンキーをタップして、シフト量を調整します。数字の入力エリアをタップするとテンキーを表示します。 [上へシフト]／[下へシフト]：上下にずらします。[+]／[-]またはテンキーをタップして、シフト量を調整します。数字の入力エリアをタップするとテンキーを表示します。
[裏面も同じ] | 表面と同じ画像シフトの設定を、裏面にも適用するときに設定します。
[原稿セット方向] | セットした原稿の向きを指定します。

#### 原稿をセットした方向のまま回転させずにコピーするには(［自動画像回転］)

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [応用設定]
    - [原稿]
      - [自動画像回転]

本機は通常、用紙の向きに合わせて原稿画像を自動的に回転させてコピーしますが、必要に応じて、回転させずにコピーできます。

用紙サイズ、倍率によっては、画像が欠けるときがあります。