ユーザーズガイド

検索

ホームスキャン直接入力した宛先を短縮宛先として登録する

# 直接入力した宛先を短縮宛先として登録する

1. [ファクス/スキャン]をタップします。

2. [直接入力]をタップしてから宛先の種類を選び、宛先を入力します。

3. 宛先を入力したら[宛先登録]をタップします。

4. 短縮宛先に登録したい宛先をタップします。

   - [新規登録]をタップすると、まだ入力していない新規の宛先を登録することができます。登録方法について詳しくは、こちらをごらんください。

5. 宛先の登録名を入力します。

   - 必要に応じて、検索文字を追加したり、ふりがなを入力します。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [宛先種類] | 直接入力したときに選んだ宛先の種類を表示します。
   [登録番号] | 宛先の登録番号です。[登録番号]は、空いている小さい数字から自動的に登録されます。番号を指定したいときは、[登録番号]をタップしてから、番号を入力します。
   [登録名] | タッチパネルに表示する、宛先の名前を入力します(半角24文字／全角12文字以内)。
   [登録名ふりがな] | 登録名のふりがなを入力します(半角24文字／全角12文字以内)。 宛先を登録名順に並替えることができます。
   [検索文字] | 宛先を登録名でインデックス検索できるように、該当する文字を選びます。 たとえば、登録名が「ジェイムズ」の場合は、[さ]をタップします。 よく送信する宛先は、あわせて[常用]も選びます。[常用]を選ぶと、宛先がファクス／スキャンモードのトップ画面に表示されるため、宛先の指定が簡単になります。
   宛先情報 | 直接入力した宛先の情報を表示します。

6. [登録]をタップし、[閉じる]をタップします。

   直接入力した宛先への送信が終わったら、[登録宛先から]をタップして、宛先が登録されていることを確認してください。

#####

- シングルサインオン環境でお使いの場合にSMB宛先を登録するとき、[認証情報登録可否]の設定によっては、本機へのログイン時の認証情報をSMB宛先の登録情報に含めるかどうかを選択する画面が表示されます。[認証情報登録可否]の設定について詳しくは、こちらをごらんください。