ユーザーズガイド

検索

ホーム Web設定ツールスタンプデータを管理する

# スタンプデータを管理する

データ管理ユーティリティーを使って、スタンプデータを登録／編集できます。スタンプデータは、8個まで管理できます。出荷時に本機に登録されているスタンプデータは、編集または削除できません。

- この機能は、Webブラウザー機能が無効の場合に利用できます。オプションの拡張メモリーを装着している場合は、Webブラウザー機能の有効／無効に関わらず利用できます。一部の機種は、拡張メモリーを標準で装備しています。詳しくは、こちらをごらんください。

1. Web Connectionのログイン画面で、[スタンプデータの管理]を起動します。

   本機に登録されているスタンプデータの一覧が表示されます。

2. スタンプデータを登録／編集する場合は、[編集]をクリックします。

   - [削除]をクリックすると、登録されているスタンプデータを削除します。[装置に書込み]をクリックして本機に書込むまでは、スタンプデータは削除されません。

3. スタンプデータを登録／編集し、[OK]をクリックします。

   - プレビューで結果を確認しながら編集できます。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [スタンプ名] | スタンプの名前を入力します(半角16文字／全角8文字以内)。
   [スタンプ画像ファイル] | スタンプとして使う画像ファイル(BMP)の場所を指定します。 [PCから選択]：[参照]をクリックし、お使いのコンピューターからインポートする画像ファイルを選びます。 [SMB一覧から選択]：[SMB一覧]をクリックし、SMB共有フォルダーからインポートする画像ファイルを選びます。
   [読込み] | スタンプ画像を拡大して表示します。画像の細かい部分を、確認できます。
   [拡大率] | スタンプ画像の倍率を指定します。1％刻みで調整できます。

4. [装置に書込み]をクリックします。

   - [元に戻す]をクリックすると、編集前の状態に戻ります。

   登録／編集したスタンプデータを本機に書込みます。

#####

[システム]をクリックすると、システムメニューを表示します。システムメニューでは、次のことができます。

- [オートプロテクト設定]：操作しないまま一定時間経過したときに、コンピューターの画面をロックします。画面をロックするまでの時間を変更できます。

- [エクスポート]：本機に登録されているデータを、ファイルとしてコンピューターに保存します。

- [SMBにエクスポート]：本機に登録されているデータを、ファイルとしてSMB共有フォルダーに保存します。

- [インポート]：ファイルに保存されたデータを本機に書込みます。

- [終了]：ユーティリティーを終了します。