ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明自動送信設定
検索

# 自動送信設定

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [セキュリティー設定]
      - [ジョブログ設定]
        - [自動送信設定]

ジョブログをサーバーへ自動送信するための設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[ホスト名] | 送信先サーバーのIPアドレスまたはホスト名を入力します。
[ファイルパス] | 送信先のファイルパスを入力します。
[ユーザー名] | 送信先サーバーにログインするためのユーザー名を入力します。
[パスワード] | 送信先サーバーにログインするためのパスワードを入力します。
[ポート番号] | 通信に使用するポート番号を、テンキーで入力します。
[プロキシ] | プロキシサーバー経由で送信先サーバーにアクセスするかどうかを選びます。プロキシサーバーを経由する場合、[管理者設定]-[ネットワーク設定]-[WebDAV設定]-[WebDAVクライアント設定]で設定されているプロキシ設定が使用されます。 初期値は[しない]です。
[SSL設定] | SSL通信で送信先サーバーにアクセスするかどうかを選びます。SSL通信を行う場合、[管理者設定]-[ネットワーク設定]-[WebDAV設定]-[WebDAVクライアント設定]で設定されているSSL設定が使用されます。 初期値は[しない]です。
[送信条件] | 自動送信を行う条件を指定します。 [時刻指定]：指定したスケジュールにしたがって自動送信を行います。[毎月]を選んだ場合は、送信する日を指定します。[毎週]を選んだ場合は、送信する曜日を指定します。[毎日]を選んだ場合は、送信する時刻を指定します。 [容量指定]：ジョブログのデータサイズが指定した容量に達すると、自動送信を行います。[フリー設定]を選んだ場合は、[設定値]で容量を入力します。
[即時送信] | ジョブログの送信を、ただちに実行します。