ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明認証指定なし印刷
検索

# 認証指定なし印刷

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [ユーザー認証/部門管理]
      - [認証指定なし印刷]

本機でユーザー認証／部門管理を有効に設定している場合に、認証情報のないジョブの印刷を許可するかどうかを選びます。

ERP(Enterprise Resource Planning)などの基幹系システムから本機にジョブを直接送信して印刷する場合など、プリンタードライバーで認証情報を付加せずに印刷する場合は、認証情報のないジョブの印刷を許可します。

設定 | 説明
--- | ---
[許可設定] | [カラー・ブラック許可]：カラー印刷もモノクロ印刷も許可します。印刷ジョブは、パブリックユーザーのジョブとしてカウントします。 [ブラックのみ許可]：モノクロ印刷だけを許可します。カラーの印刷ジョブもモノクロで印刷します。印刷ジョブは、パブリックユーザーのジョブとしてカウントします。 [禁止]：印刷を禁止します。[禁止]を解除すると、誰でも印刷できてしまいます。ユーザー管理上またはセキュリティ上の不都合がある場合は、[禁止]を選んでください。 初期値は[禁止]です。
[IP許可設定] | [許可設定]で[カラー・ブラック許可]または[ブラックのみ許可]を選んだ場合に、本機へのアクセスを許可するコンピューターを、IPアドレスで指定します。
| [有効]/[無効] | 本機へのアクセスを許可するIPアドレスを指定するかどうかを選びます。 初期値は[無効]です。
[範囲1]～[範囲5] | アクセスを許可するIPアドレスの範囲を、次のフォーマットで入力します。 入力例：「192.168.1.1 - 192.168.1.10」 1つのIPアドレスからのアクセスを許可する場合は、片方だけの入力でも設定できます。