ユーザーズガイド

検索

ホームトラブルシューティング消耗品交換や清掃メンテナンスの表示が出たとき

# 消耗品交換や清掃メンテナンスの表示が出たとき

- フィニッシャーのステープル針が無くなった場合
- パンチくずがいっぱいになった場合
- トナーカートリッジ内のトナーが残り少なくなった場合
- トナーカートリッジが交換時期に達した場合
- ドラムユニットが交換時期に達した場合
- 現像ユニットが交換時期に達した場合
- 廃棄トナーボックスがいっぱいになった場合

## フィニッシャーのステープル針が無くなった場合

フィニッシャーのステープル針が無くなった場合は、交換をうながすメッセージが表示されます。

本機内側のラベルを参照して、処理を行ってください。

#####

- [ステープルカートリッジを交換してください。]と表示された場合の交換手順について詳しくは、こちらをごらんください。

- [サドルステープルカートリッジ1、2を交換してください。]と表示された場合の交換手順について詳しくは、こちらをごらんください。

## パンチくずがいっぱいになった場合

パンチくずがいっぱいになった場合は、パンチくずを廃棄するようメッセージが表示されます(ユーザー交換の場合)。

本機内側のラベルを参照して、処理を行ってください。

#####

- フィニッシャー FS-537/FS-537 SDでの処理手順について詳しくは、こちらをごらんください。

- フィニッシャー FS-536/FS-536 SD/FS-534/FS-534 SDでの処理手順について詳しくは、こちらをごらんください。

- フィニッシャー FS-533での処理手順について詳しくは、こちらをごらんください。

## トナーカートリッジ内のトナーが残り少なくなった場合

トナーカートリッジの交換時期が近づくと、交換時期が近づいていることをお知らせするメッセージが表示されます。保守契約に従って、交換用のトナーカートリッジを用意してください。

## トナーカートリッジが交換時期に達した場合

トナーカートリッジが交換時期に達すると、交換をうながすメッセージが表示されます。保守契約に従って、交換してください。[ガイダンススタート]をタップすると、交換手順を画面に表示して確認できます。

#####

- bizhub C658/C558/C458の場合：交換手順について詳しくは、こちらをごらんください。

- bizhub C368/C308/C258の場合：交換手順について詳しくは、こちらをごらんください。

#####

- 表示された色以外のトナーカートリッジは交換しないでください。

- ブラック以外のトナーカートリッジが交換時期に達している場合は、ブラックで強制印刷できます。[継続操作]をタップして、印刷するジョブを選んでください。

## ドラムユニットが交換時期に達した場合

ドラムユニットが交換時期に達すると、交換をうながすメッセージが表示されます。保守契約に従って、交換してください。[ガイダンススタート]をタップすると、交換手順を画面に表示して確認できます。

#####

- ドラムユニットは、メッセージが表示されるまで交換しないでください。

#####

- bizhub C658/C558/C458の場合：交換手順について詳しくは、こちらをごらんください。

- bizhub C368/C308/C258の場合：交換手順について詳しくは、こちらをごらんください。

#####

- ドラムユニットについてのメッセージを表示するには、サービスエンジニアによる設定が必要です。詳しくは、サービス実施店にお問い合わせください。

- 表示された色以外のドラムユニットは交換しないでください。

- ブラック以外のドラムユニットが交換時期に達している場合は、ブラックで強制印刷できます。[継続操作]をタップして、印刷するジョブを選んでください。

## 現像ユニットが交換時期に達した場合

現像ユニットが交換時期に達すると、サービス実施店へ連絡するようメッセージが表示されます。メッセージが表示されたら、サービス実施店にご連絡ください。

#####

- 現像ユニットについてのメッセージを表示するには、サービスエンジニアによる設定が必要です。詳しくは、サービス実施店にお問い合わせください。

- ブラック以外の現像ユニットが交換時期に達している場合は、ブラックで強制印刷できます。[継続操作]をタップして、印刷するジョブを選んでください。

## 廃棄トナーボックスがいっぱいになった場合

廃棄トナーボックスがいっぱいになった場合は、交換をうながすメッセージが表示されます(ユーザー交換の場合)。[ガイダンススタート]をタップし、表示されるガイダンスに従って処理を行ってください。

#####

- bizhub C658/C558/C458の場合：交換手順について詳しくは、こちらをごらんください。

- bizhub C368/C308/C258の場合：交換手順について詳しくは、こちらをごらんください。