ユーザーズガイド

検索

ホームプリントコンピューターのセットアップ

# コンピューターのセットアップ

- セットアップの流れ
- プリンタードライバーのCD-ROMを準備する
- プリンタードライバーの対応OSを確認する
- プリンタードライバーをインストールする
- Bonjourによる接続設定(Mac OS X 10.4/10.5/10.6)
- Rendezvousによる接続設定(Mac OS X 10.2/10.3)

### プリンタードライバーを準備する

#### プリンタードライバーのCD-ROMを準備する

CD-ROMについては、本機の管理者に確認してください。

#### プリンタードライバーの対応OSを確認する

インストールするコンピューターがプリンタードライバーの動作条件に適合しているか確認してください。

### コンピューターにプリンタードライバーをインストールする

#### インストーラーを使って、プリンタードライバーをインストールする

「Driver CD-ROM Vol.2」をセットし、画面の指示に従ってインストールします。

#### プリンターを追加する

Bonjourで自動検出したプリンターをコンピューターに追加します。

### 準備完了

## プリンタードライバーのCD-ROMを準備する

本機に付属のCD-ROMには、次の種類があります。

CD-ROMの種類 | 説明
--- | ---
Driver CD-ROM Vol.1 | Windows用プリンタードライバー(PCL/PS/FAX)、スクリーンフォントが収録されています。
Driver CD-ROM Vol.2 | Windows用プリンタードライバー(XPS)、Mac OS用プリンタードライバー、スクリーンフォント、TWAINドライバーが収録されています。
アプリケーションCD-ROM(PAGESCOPE UTILITIES CD-ROM) | 本機と連携して使うアプリケーションソフトウェアや、マニュアルが収録されています。
ユーザーズガイドCD-ROM | ユーザーズガイドが収録されています。

##### 参考

- ユーザーズガイドでは、フォルダー名やファイル名をルートから記述していない場合があります。

## プリンタードライバーの対応OSを確認する

本機に付属のCD-ROMに含まれるプリンタードライバーと、対応しているコンピューターのOSは次のとおりです。

プリンタードライバー | ページ記述言語 | 対応OS
--- | --- | ---
PostScript PPDドライバー(PS-PPD) | PostScript 3 Emulation | Mac OS 9.2以降 Mac OS X 10.2.8/10.3/10.4/10.5/10.6

## プリンタードライバーをインストールする

インストーラーを使って、プリンタードライバーをインストールします。

- アプリケーションソフトが起動しているときは、あらかじめすべて終了してください。

1. 「Driver CD-ROM Vol.2」をコンピューターのCD-ROMドライブに入れます。
2. CD-ROM内の目的のプリンタードライバーが入っているフォルダーを開きます。
   - 指定するフォルダーは、使用するプリンタードライバー、OS、言語に応じて選んでください。
3. Mac OS Xのバージョンに合わせて、ドライバー用のファイルをデスクトップ上にコピーします。
   - Mac OS X 10.2：bizhub_C754_102.pkg
   - Mac OS X 10.3：bizhub_C754_103104.pkg
   - Mac OS X 10.4：bizhub_C754_103104.pkg
   - Mac OS X 10.5：bizhub_C754_105.pkg
   - Mac OS X 10.6：bizhub_C754_106.pkg
   - Mac OS X 10.5/10.6では使用する用紙サイズによってドライバー用フォルダーが異なります。お使いの環境に合わせて選んでください。
     おもにメトリックサイズ(A4など)で印刷する場合：「WW_A4」フォルダー
     おもにインチサイズ(Letter、8 1/2 11)で印刷する場合：「WW_Letter」フォルダー
4. デスクトップ上にコピーしたファイルをダブルクリックします。

   プリンタードライバーのインストーラーが起動します。

5. [インストール]画面が表示されるまで、画面の指示に従って[続ける]をクリックします。
   - 途中で、名前とパスワードが要求されますので、コンピューターの管理者名とパスワードを入力してください。
6. [インストール]をクリックします。

   プリンタードライバーがコンピューターにインストールされます。

7. [閉じる]をクリックします。

   以上で、プリンタードライバーのインストールの完了です。続いて、コンピューターにプリンターを追加します。

## Bonjourによる接続設定(Mac OS X 10.4/10.5/10.6)

Bonjourで自動検出したプリンターをコンピューターに追加します。

1. アップルメニューの[システム環境設定...]を選びます。
2. [プリントとファクス]アイコンをクリックします。
3. [プリントとファクス]画面で[＋]をクリックします。
4. [デフォルト]をクリックします。

   接続されているプリンターが検出されます。

   - プリンターが検出されない場合は、本機を再起動してください。
5. [プリンタ名]一覧から、Bonjour接続の目的のプリンターを選びます。
   - プリンター名は、本機の[設定メニュー]-[管理者設定]-[ネットワーク設定]-[Bonjour設定]で確認できます。

   選んだプリンターに対応するプリンタードライバーが[ドライバ:]に表示されます。

   - プリンタードライバーが表示された場合は、手順7へ進みます。
   - プリンタードライバーが正しく表示されない場合は、手順6へ進みます。
6. プリンタードライバーを手動で選びます。
   - Mac OS X 10.6をお使いの場合は、[ドライバ:]で[プリンタソフトウェアを選択...]を選び、別ウィンドウで表示される一覧から目的のプリンターのドライバーをクリックします。
   - Mac OS X 10.5をお使いの場合は、[ドライバ:]で[使用するドライバを選択...]を選び、一覧から目的のプリンターのドライバーをクリックします。
   - Mac OS X 10.4をお使いの場合は、[使用するドライバ:]で[KONICA MINOLTA]を選び、一覧から目的のプリンターのドライバーをクリックします。
7. [追加]をクリックします。

   以上で、プリンターの追加の完了です。続いて、[インストール可能なオプション]画面で、本機のオプション環境の設定をします。詳しくは、こちらをごらんください。

## Rendezvousによる接続設定(Mac OS X 10.2/10.3)

Rendezvousで自動検出したプリンターをコンピューターに追加します。

1. [Macintosh HD](システムのハードディスク)-[アプリケーション]-[ユーティリティ]内にある[プリンタ設定ユーティリティ]または[プリントセンター]をダブルクリックして開きます。
2. [使用可能なプリンタがありません。]画面が表示された場合は、[追加]をクリックします。[プリンタリスト]が表示された場合は、[追加]をクリックします。
   - すでに使用可能なプリンターを設定している場合は、[使用可能なプリンタがありません。]画面は表示されません。
3. 接続方法として[Rendezvous]を選びます。

   接続されているプリンターが検出されます。

   - プリンターが検出されない場合は、本機を再起動してください。
4. [名前]一覧から、Rendezvous接続の目的のプリンターを選びます。
   - プリンター名は、本機の[設定メニュー]-[管理者設定]-[ネットワーク設定]-[Bonjour設定]で確認できます。
5. プリンタードライバーを手動で選びます。
   - [プリンタの機種:]で[KONICA MINOLTA]を選び、機種名一覧から目的のプリンターのドライバーをクリックします。
6. [追加]をクリックします。

   以上で、プリンターの追加の完了です。続いて、[インストール可能なオプション]画面で、本機のオプション環境の設定をします。詳しくは、こちらをごらんください。