ユーザーズガイド

検索

ホーム設定ボタンの説明

### 設定ボタンの説明

- 設定ボタンの説明
  - A-Z
  - Symbols
  - Numerics
  - あ行
  - か行
  - さ行
  - た行
  - な行
  - は行
  - ま行
  - や行
  - ら行
  - わ行
- 設定ボタンの説明(ユーザー設定)
  - A-Z
  - Symbols
  - Numerics
  - あ行
  - か行
  - さ行
  - た行
  - な行
  - は行
  - ま行
  - や行
  - ら行
  - わ行
- 設定ボタンの説明(管理者設定)
  - A-Z
  - Symbols
  - Numerics
  - あ行
  - か行
  - さ行
  - た行
  - な行
  - は行
  - ま行
  - や行
  - ら行
  - わ行

# 設定ボタンの説明

#### リピート[コピー]

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [応用設定]
    - [レイアウト]
      - [リピート]

1枚の原稿を1枚の用紙の同じ面に繰り返してコピーします。

リピート

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [応用設定]
    - [レイアウト]
      - [リピート]

1枚の原稿を1枚の用紙の同じ面に繰り返してコピーします。

設定 | 説明
--- | ---
[ON]／[OFF] | リピートを設定するときに[ON]を選びます。
[リピート方法] | 用紙へのコピー方法を選びます。 [余白を除く]：原稿画像が欠けないように、用紙に繰り返してコピーします。リピート回数は、原稿と用紙のサイズ、または倍率に応じて自動的に算出されます。 [用紙いっぱい]：用紙全体にできるだけ多く繰り返してコピーします。端に配置された画像は欠損することがあります。リピート回数は、原稿と用紙のサイズ、または倍率に応じて自動的に算出されます。 [定型リピート]：登録されているリピート回数だけ繰り返してコピーします。分割されたエリアに収まらない画像は欠損します。 [2リピート]を選んだときは、[リピート間隔]で、画像同士の間隔を0.1 mm単位で指定できます。
[読込み範囲] | 読込み範囲(原稿サイズ)を自動的に検出するか、任意で指定します。 原稿サイズが、定形サイズのときは[自動検出]を選ぶと自動検出します。不定形サイズの原稿や写真など自動検出しないときは、手動でサイズを指定します。

#### 両面[ボックス]

両面(外部メモリー)(印刷)
両面(共有／個人／グループ)(バインド印刷)

#### 両面/ページ集約[コピー]

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [両面/ページ集約]

原稿を用紙の両面にコピーします。また、複数のページを1枚の用紙の同じ面に縮小してコピーします。

両面/ページ集約

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [両面/ページ集約]

原稿を用紙の両面にコピーします。また、複数のページを1枚の用紙の同じ面に縮小してコピーします。

設定 | 説明
--- | ---
[原稿＞出力] | セットする原稿(片面原稿／両面原稿)と、コピー方法(片面コピー／両面コピー)の組合わせを選びます。 [片面＞片面]以外を選んだときは、[開き方向]と[原稿セット方向]も設定します。
[開き方向] | 原稿とコピーそれぞれの開き方向を選びます。
| [原稿] | 両面原稿をセットしたときの、原稿の開き方向を選びます。 [自動]：原稿の開き方向が自動で設定されます。原稿の長辺が297 mm以下の場合、用紙の長辺に開き方向を設定します。原稿の長辺が297 mmを超える場合、用紙の短辺に開き方向を設定します。 [左開き]：原稿の左側にとじしろがあるときに選びます。 [右開き]：原稿の右側にとじしろがあるときに選びます。 [上開き]：原稿の上側にとじしろがあるときに選びます。
[出力] | 両面でコピーするときの開き方向を選びます。 [自動]：コピーの開き方向が自動で設定されます。原稿の長辺が297 mm以下の場合、用紙の長辺に開き方向を設定します。原稿の長辺が297 mmを超える場合、用紙の短辺に開き方向を設定します。 [左開き]：コピーの左側にとじしろを作りたいときに選びます。 [右開き]：コピーの右側にとじしろを作りたいときに選びます。 [上開き]：コピーの上側にとじしろを作りたいときに選びます。
[ページ集約] | 用紙の1ページにコピーする原稿の枚数を選びます。 [4in1]または[8in1]を選んだときは、集約したページの配置のしかたを[横順]、[縦順]から選べます。
[原稿セット方向] | セットした原稿の向きを指定します。

#### 両面/ページ集約[ボックス]

両面/ページ集約(共有／個人／グループ)(印刷)
両面/ページ集約(セキュリティー文書)(印刷)
両面/ページ集約(ファイリングナンバー)(印刷)

#### 履歴から選択[ファクス/スキャン]

##### 表示するには：

- [ファクス/スキャン]
  - [履歴から選択]

[履歴から選択]で、ファクス送信やスキャン送信、または保存した履歴から、宛先を選びます。履歴は、最新の5件を表示します。履歴から複数の宛先を選ぶこともできます。

履歴から選択

##### 表示するには：

- [ファクス/スキャン]
  - [履歴から選択]

[履歴から選択]で、ファクス送信やスキャン送信、または保存した履歴から、宛先を選びます。履歴は、最新の5件を表示します。履歴から複数の宛先を選ぶこともできます。

##### 参考

- 登録宛先の編集や、ボックスの編集、主電源のOFF/ON を行った場合、履歴の情報は削除されます。

#### 履歴から選択[ボックス]

履歴から選択(共有／個人／グループ)(送信)
履歴から選択(共有／個人／グループ)(バインド送信)
履歴から選択(再送信)(ファクス送信)
履歴から選択(ファイリングナンバー)(送信)

#### 連続読込み[ファクス/スキャン]

##### 表示するには：

- [ファクス/スキャン]
  - [応用設定]
    - [原稿]
      - [連続読込み]

原稿の枚数が多く、1度のセットでADFに載せきれないときでも、原稿を数回に分けて読込んで、１つのジョブとして扱うことができます。

ADFと原稿ガラスとを交互に使い分けて、原稿を読込むこともできます。

連続読込み

##### 表示するには：

- [ファクス/スキャン]
  - [応用設定]
    - [原稿]
      - [連続読込み]

原稿の枚数が多く、1度のセットでADFに載せきれないときでも、原稿を数回に分けて読込んで、１つのジョブとして扱うことができます。

ADFと原稿ガラスとを交互に使い分けて、原稿を読込むこともできます。

##### 参照

- 連続読込みの操作方法について詳しくは、こちらをごらんください。

#### 連続読込み[コピー]

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [応用設定]
    - [原稿]
      - [連続読込み]

原稿の枚数が多く、1度のセットでADFに載せきれないときでも、原稿を数回に分けて読込んで、１つのジョブとして扱うことができます。

ADFと原稿ガラスとを交互に使い分けて、原稿を読込むこともできます。

連続読込み

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [応用設定]
    - [原稿]
      - [連続読込み]

原稿の枚数が多く、1度のセットでADFに載せきれないときでも、原稿を数回に分けて読込んで、１つのジョブとして扱うことができます。

ADFと原稿ガラスとを交互に使い分けて、原稿を読込むこともできます。

##### 参照

- 連続読込みの操作方法について詳しくは、こちらをごらんください。

#### 連続読込み[ボックス]

連続読込み(外部メモリー)(保存)
連続読込み(共有／個人／グループ)(保存)
連続読込み(ファイリングナンバー)(保存)