ユーザーズガイド

検索

ホームはじめに電源をON/OFFする

# 電源をON/OFFする

- 電源について
- 主電源スイッチをONにする
- 主電源スイッチをOFFにする
- 電源キーを操作する(購入時の状態でお使いの場合)

## 電源について

本機には、本体内部の主電源スイッチと操作パネルの電源キーがあります。

No. | 名前 | 説明
--- | --- | ---
1 | 主電源スイッチ | 本機の主電源をON/OFFしたり、本機を再起動するときに操作します。
2 | 電源キー | 本機を節電モードに切換えるときに操作します。消費電力を抑え節電効果を得られます。 詳しくは、こちらをごらんください。

##### 重要

- 本機で印刷中に主電源スイッチをOFFにしたり、電源キーを押さないでください。紙づまりの原因となります。
- 本機の動作中に主電源スイッチをOFFにしたり、電源キーを押したりすると、読込み中のデータや通信中のデータ、待機中のジョブは削除されます。

## 主電源スイッチをONにする

1. 前下ドアを開き、主電源スイッチの を押します。
2. 前下ドアを閉じます。

   スタートがオレンジ色に点灯し、起動中を表す画面が表示されます。

   スタートが青色に点灯したら、本機をお使いいただけます。

## 主電源スイッチをOFFにする

本機を再起動するときや、トラブルが発生したときに主電源スイッチをOFFにします。

1. 前下ドアを開きます。
2. 主電源スイッチのを押して、前下ドアを閉じます。

##### 重要

- 本機を再起動するときは、主電源スイッチをOFFにして、10秒以上経過してからONにしてください。間隔をあけないと、正常に機能しないことがあります。

## 電源キーを操作する(購入時の状態でお使いの場合)

電源キーは、本機を節電モードに切換えるときに操作します。

電源キーを押したときの、本機の状態は次のとおりです。電源キーの押し方によって、移行する状態が異なります。

電源キー | 本機の状態 | LEDの状態 | 説明
--- | --- | --- | ---
短押し | 副電源OFF | 点灯： オレンジ色 | 消費電力を抑え、高い節電効果を得られます。 副電源OFF状態のときは、データやファクスは受信できますが、原稿の読込みや印刷はできません。 ONにするときは、再度、電源キーを押します。副電源OFF状態のときに受信したデータやファクスは、ONにすると印刷されます。
長押し | ErPオートパワー OFF | 点滅： オレンジ色 | 副電源OFF状態よりも高い節電効果を得られ、主電源をOFFにしたときに近い状態となります。 ErPオートパワー OFF状態のときは、データやファクスの受信や、原稿の読込み、印刷ができません。 ONにするときは、再度、電源キーを押します。

##### 重要

- ファクス機能をご利用の場合、ErPオートパワーOFF状態にすると、ファクスを受信できなくなりますのでご注意ください。

##### 参照

- 電源キーは、パワーセーブモード(低電力モード／スリープモード)に切換えるためのパワーセーブキーとして使うこともできます。詳しくは、こちらをごらんください。