ユーザーズガイド

検索

ホームボックス原稿設定(外部メモリー)(保存)

##### 表示するには：

- [ボックス]
  - [システム]
    - [外部メモリー]
      - [保存]
        - [応用設定]
          - [原稿]
            - [原稿設定]

さまざまな原稿データの性質に合わせて、原稿データを正しく読込めるように設定します。

設定 | 説明
--- | ---
[原稿指定] | セットするさまざまな原稿の性質に合わせて、原稿を正しく読込めるように設定します。 [混載原稿]：サイズの異なる複数ページの原稿でも、ADFを使うことで、原稿ごとにサイズを検知して読込みます。読込む原稿の幅が同じときは、[同幅混載]を選びます。幅が異なる原稿のときは、[異幅混載]を選びます。 [薄紙原稿]：普通紙よりも薄い原稿を読込むときに、ADFの原稿を搬送する速度を遅くして、原稿を巻込みにくくします。 [Z折れ原稿]：折りぐせのついた原稿でも、原稿サイズを正確に検知します。 [長尺原稿]：定形サイズ(A3 または11 x 17)よりも通紙方向が長い原稿をセットするときに選びます。
[汚れ軽減モード] | ADFで原稿を読込むときに、スリットガラスのゴミを除去しながら読込みます。 通常と比べて、原稿の読込み時間が長くなります。
[白紙原稿除去] | ADFにセットした原稿に白紙ページが含まれている場合に、白紙ページを、スキャン対象から除外します。 白紙ページが含まれている原稿を読込むときに選びます。白紙として検出された原稿は、原稿枚数としてカウントしません。
[原稿のとじしろ] | 両面の原稿を読込むときに、とじしろの位置が逆にならないよう、原稿のとじしろ位置を選びます。 [自動]：原稿のとじしろが自動で設定されます。原稿の長辺が297 mm以下の場合、用紙の長辺にとじしろを設定します。原稿の長辺が297 mmを超える場合、用紙の短辺にとじしろを設定します。 [左開き/とじ]：原稿の左側にとじしろがあるときに選びます。 [上開き/とじ]：原稿の上側にとじしろがあるときに選びます。
[原稿セット方向] | セットした原稿の向きを指定します。