ユーザーズガイド

検索

ホーム Web設定ツール TCP Socket設定

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [ネットワーク設定]
      - [TCP Socket設定]

TCP Socketの使用環境を設定します。TCP Socketを介して本機と通信するアプリケーションソフトウェアを利用する場合に、本機のTCP Socket設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[TCP Socket] | 本機とTCP Socketを介して通信するための設定をします。
| [使用する]／[使用しない] | 本機でTCP Socketを使うかどうかを選びます。 初期値は[使用する]です。
| [SSL/TLS使用] | TCP Socketを介した通信にSSLを使うかどうかを選びます。 初期値は[使用しない]です。
| [ポート番号] | 必要に応じて、TCP Socket のポート番号を変更します。 初期値は[59158]です。
| [ポート番号(SSL/TLS)] | 必要に応じて、SSL通信用のポート番号を設定します。 初期値は[59159]です。
[TCP Socket/ASCII Mode設定] | 本機でTCP Socket (ASCII Mode)を介して通信するための設定をします。 TCP Socket (ASCII Mode)を有効にすると、Web ConnectionをFlash形式で表示できます。
| [使用する]／[使用しない] | 本機でTCP Socket(ASCII Mode)を使うかどうかを選びます。 初期値は[使用する]です。
| [ポート番号(ASCII Mode)] | 必要に応じて、TCP Socket(ASCII Mode)のポート番号を変更します。 初期値は[59160]です。