ユーザーズガイド

検索

ホームプリント BMLinkS統合プリンタードライバーを使って印刷する

# BMLinkS統合プリンタードライバーを使って印刷する

- BMLinkS統合プリンタードライバーについて
- お使いになるために必要な作業(管理者向け)
- プリンタードライバーの入手方法
- 印刷のしかた

## BMLinkS統合プリンタードライバーについて

BMLinkS統合プリンタードライバーは、メーカーや機種に依存しない共通のプリンタードライバーです。用途に応じたプリンターを検索して印刷できるため、ユーザーや管理者の負荷を軽減できます。

## お使いになるために必要な作業(管理者向け)

本機でBMLinkS統合プリンタードライバーを使って印刷するための環境を設定します。

設定のしかたについては、Web Connectionを使って説明します。詳しくは、こちらをごらんください。

##### 関連設定(管理者向け)

- ユーザー認証や部門管理を導入している環境で、BMLinks統合プリンタードライバーを利用する場合は、本機で認証情報のない印刷ジョブでも印刷できるように設定しておく必要があります。詳しくは、こちらをごらんください。

## プリンタードライバーの入手方法

対応している仕様は「BMLinkS 2007」です。「BMLinkS 2007」に対応した統合プリンタードライバーを、BMLinkS のサイトからダウンロードしてお使いください。

##### 参考

- BMLinkS統合プリンタードライバーの対応OSやインストール方法、使用方法については、BMLinkS のサイトからダウンロードできるマニュアルをごらんください。
- V3.ｘおよび、それ以降のBMLinkSドライバーの設定項目の一部は利用できない場合があります。

## 印刷のしかた

1. アプリケーションソフトウェアでデータを開き、[ファイル]メニューから[印刷](または[プリント])をクリックします。
2. [プリンター名](または[プリンターの選択])で、BMLinkS統合プリンタードライバーを指定します。
3. 印刷するページの範囲や部数を指定し、[印刷]をクリックします。

   BMLink統合プリンタードライバーが起動し、自動的にBMLinkS対応機器を検索します。

4. [プリントサービス：]から本機を選びます。
5. 必要に応じて印刷設定を変更し、[印刷実行]をクリックします。

##### 参照

- BMLinks統合プリンタードライバーで[機密印刷を行う]を設定して印刷したファイルは、本機のセキュリティー文書ボックスに保存されます。印刷するには、ID(機密印刷の[ユーザーID])とパスワード(機密印刷の[開始キー])が必要です。印刷のしかたについて詳しくは、こちらをごらんください。