ユーザーズガイド

検索

ホーム本機についてフィニッシャー FS-534／中綴じ機 SD-511／パンチキット PK-520

# フィニッシャー FS-534／中綴じ機 SD-511／パンチキット PK-520

No. | 名前 | 説明
--- | --- | ---
1 | 第2排紙トレイ | 印刷された用紙が排紙されます。
2 | 第1排紙トレイ | 印刷された用紙が排紙されます。
3 | 前ドア | 紙づまり、針づまり、ステープルカートリッジ交換時に開きます。
4 | 水平搬送ユニットカバー | 水平搬送部で紙づまりをおこした用紙を取出すときに開きます。
5 | ステープラー | 針づまりを処理するときに手前に移動させます。
6 | ガイドレバー［FS2］ | 紙づまりの処理をするときに開きます。
7 | 紙づまり処理ダイアル［FS1］ | フィニッシャー内で紙づまりをおこした用紙を取出すときに回します。
8 | 紙づまり処理ダイアル［FS5］ | フィニッシャー内で紙づまりをおこした用紙を取出すときに回します。
9 | パンチ廃棄ボックス | パンチ機能によりたまったパンチくずを処理するときに取出します。
10 | ステープルカートリッジ | 針づまりやステープルカートリッジ交換時にパンチキットから取出します。
11 | ガイドレバー［FS4］ | 紙づまりの処理をするときに開きます。
12 | ダイアル | 針づまりの処理をするときに回し、ステープラーを手前に移動させます。
13 | 取っ手［SD2］ | 紙づまりの処理をするときに開きます。
14 | 中綴じ機 | 紙づまり、針づまり、ステープルカートリッジ交換時に引出します。
15 | 紙づまり処理ダイアル［SD3］ | フィニッシャー内で紙づまりをおこした用紙を取出すときに回します。
16 | 取っ手［SD1］ | 中綴じ機を出し入れするときにここを持って行います。
17 | 搬送ユニット［FS3］ | 搬送部で紙づまりをおこした用紙を取り出すときに開きます。
18 | パンチキット | フィニッシャーにパンチキットを装着することで、印刷された用紙にファイリング用の穴(パンチ穴)をあけます。
19 | 上カバー | フィニッシャー内で紙づまりをおこした用紙を取出すときに開きます。
20 | ステープルカートリッジ | 針づまりやステープルカートリッジ交換時に中綴じ機から取出します。
21 | 取っ手［SD5］ | 紙づまりの処理をするときに開きます。
22 | 取っ手［SD4］ | 紙づまりの処理をするときに開きます。
23 | 折り排紙トレイ | 紙折り／中とじ機能で印刷された用紙が排紙されます。