ユーザーズガイド

検索

ホームボックス Bluetooth通信で印刷する

# Bluetooth通信で印刷する

- お使いになるために必要な作業(管理者向け)
- 操作の流れ

## お使いになるために必要な作業(管理者向け)

##### Bluetooth対応機器との接続設定をします。

- Bluetooth通信を有効にします。設定のしかたについて詳しくは、こちらをごらんください。
- Bluetooth対応機器と連携するための設定をします。設定のしかたについて詳しくは、こちらをごらんください。

##### 関連設定(管理者向け)

- ユーザー認証を導入している場合は、登録ユーザーごと、およびパブリックユーザーにBluetooth対応機器の使用を許可するかどうかを設定できます(初期値：[許可する])。詳しくは、こちらをごらんください。

## 操作の流れ

- Bluetooth対応機器からの印刷設定は、あらかじめ本機で設定します。また、XHTMLファイルを印刷するときの本機の動作を設定できます。詳しくは、こちらをごらんください。

1. [ボックス]をタップします。
2. [システム]-[携帯電話/PDA]をタップします。
3. [印刷]をタップします。
4. 表示されるPINコードを確認します。
   - [印刷設定確認]をタップすると、印刷設定を確認できます。
5. Bluetooth対応機器で本機を指定します。
   - 送信するファイルを選べる場合は選択します。
6. タッチパネルに表示されたPINコードをBluetooth対応機器に入力します。

   PINコードが確認されると、接続が確立して、いつでも印刷ができます。

##### 参考

- Bluetooth対応機器の操作については、Bluetooth対応機器のマニュアルをごらんください。
- 障害物や電波状況、磁場、静電気により、通信速度が遅くなったり、通信できない場合があります。

##### 参照

- パスワードが設定されたPDFファイルを印刷すると、パスワード暗号化PDFボックスに保存されます。パスワード暗号化PDFボックスに保存されたファイルの印刷のしかたについて詳しくは、こちらをごらんください。