ユーザーズガイド

検索

ホームボックス仕上り(ファイリングナンバー)(印刷)

##### 表示するには：

- [ボックス]
  - [システム]
    - [ファイリングナンバー]
      - 任意のボックスを選択
        - [開く]
          - ファイルを選択
            - [印刷]
              - [仕上り]

印刷した用紙の排紙のしかたを設定します。

設定 | 説明
--- | ---
[グループ/ソート] | 複数の部数を印刷するときに、排紙のしかたを選びます。 [グループ(ページごと)]：「111」、「222」、「333」、「444」、「555」のようにページごとに区別して排紙します。 [ソート(1部ごと)]：「12345」、「12345」、「12345」のように1 部ずつ区別して排紙します。
[仕分け] | 部数またはページ単位で仕分けして排紙するときに選びます。 フィニッシャーを装着している場合、印刷が完了した用紙を部数またはページ単位でずらして排紙します。 フィニッシャーを装着していない場合、以下の条件を満たすと、印刷が完了した用紙を部数またはページ単位で、用紙をタテヨコ交互に仕分けして排紙します。 A4、B5または8-1/2 11の用紙を使う サイズと種類の同じ用紙を方向と方向にセットする 用紙／サイズ機能で自動用紙を設定する
[ステープル] | 用紙をステープルでとじるときに、とじ位置を選びます。 [コーナー]：用紙のコーナー1箇所(左上もしくは右上)をステープルでとじてから排紙します。 [2点]：用紙の2箇所(上、左、右)をステープルでとじてから排紙します。 [位置指定]：とじ位置を選びます。とじ位置を[自動]に設定すると、印刷するファイルの方向からとじ位置を自動的に決定します。
[パンチ] | 用紙にパンチ穴をあけるときに、パンチ位置を選びます。 [位置指定]：パンチ位置を選びます。パンチ位置を[自動]に設定すると、印刷するファイルの方向からパンチ位置を自動的に決定します。
[紙折り/中とじ] | 用紙を紙折りや中とじするときに、とじ方／折り方を選びます。 [中折り]：印刷した用紙を2つ折りにしてから排紙します。 [中とじ]：印刷した用紙を中央で2つ折りし、ステープルでとじてから排紙します。 [三つ折り]：印刷した用紙を3つ折りにしてから排紙します。また、折りの単位を[部単位]、[1枚ごと]、[ページ単位]から選びます。[ページ単位]を設定した場合は、一度に折り加工するページ数を指定します。 [Z折り]：印刷した用紙の長辺をZ折りにして、排紙します。A3 、B4 、11 17 、8-1/2 14 または、8K の用紙を印刷する場合に選べます。8-1/2 14 は、Z折りでなく、2つ折りになります。

##### 参考

- ステープル機能を使うには、オプションのフィニッシャーが必要です。
- パンチ機能を使うには、オプションのフィニッシャー FS-535 にパンチキット PK-521 またはZ 折りユニットを装着するか、フィニッシャー FS-534 にパンチキット PK-520の装着が必要です。
- 中折り／中とじ機能を使うには、オプションのフィニッシャーと中綴じ機が必要です。
- 三つ折り機能を使うには、オプションのフィニッシャーと中綴じ機が必要です。
- Z折り機能を使うには、オプションのフィニッシャーFS-535 とZ 折りユニットが必要です。