ユーザーズガイド

検索

ホーム設定ボタンの説明

### 設定ボタンの説明

- 設定ボタンの説明
  - A-Z
  - Symbols
  - Numerics
  - あ行
  - か行
  - さ行
  - た行
  - な行
  - は行
  - ま行
  - や行
  - ら行
  - わ行
- 設定ボタンの説明(ユーザー設定)
  - A-Z
  - Symbols
  - Numerics
  - あ行
  - か行
  - さ行
  - た行
  - な行
  - は行
  - ま行
  - や行
  - ら行
  - わ行
- 設定ボタンの説明(管理者設定)
  - A-Z
  - Symbols
  - Numerics
  - あ行
  - か行
  - さ行
  - た行
  - な行
  - は行
  - ま行
  - や行
  - ら行
  - わ行

# 設定ボタンの説明

#### タイマー通信[ファクス/スキャン]

##### 表示するには：

- [ファクス/スキャン]
  - [応用設定]
    - [ファクス設定]
      - [タイマー通信]

ファクス通信を開始する時刻を指定します。指定した時刻に自動的に通信が開始されます。

タイマー通信

##### 表示するには：

- [ファクス/スキャン]
  - [応用設定]
    - [ファクス設定]
      - [タイマー通信]

ファクス通信を開始する時刻を指定します。指定した時刻に自動的に通信が開始されます。

設定 | 説明
--- | ---
[ON]／[OFF] | タイマー通信を設定するときに[ON]を選びます。
[現在時刻] | 現在の時刻が表示されます。
[通信開始時刻] | 通信を開始する時刻をテンキーで指定します。

#### タイマー通信(共有／個人／グループ)(送信)[ボックス]

##### 表示するには：

- [ボックス]
  - 任意のボックスを選択
    - [開く]
      - ファイルを選択
        - [送信]
          - [応用設定]
            - [ファクス設定]
              - [タイマー通信]

ファクス通信を開始する時刻を指定します。指定した時刻に自動的に通信が開始されます。

タイマー通信(共有／個人／グループ)(送信)

##### 表示するには：

- [ボックス]
  - 任意のボックスを選択
    - [開く]
      - ファイルを選択
        - [送信]
          - [応用設定]
            - [ファクス設定]
              - [タイマー通信]

ファクス通信を開始する時刻を指定します。指定した時刻に自動的に通信が開始されます。

設定 | 説明
--- | ---
[ON]／[OFF] | タイマー通信を設定するときに[ON]を選びます。
[現在時刻] | 現在の時刻が表示されます。
[通信開始時刻] | 通信を開始する時刻をテンキーで指定します。

#### 直接入力[ファクス/スキャン]

##### 表示するには：

- [ファクス/スキャン]
  - [直接入力]

保存または送信のしかたに応じて、宛先の情報を入力します。

直接入力

##### 表示するには：

- [ファクス/スキャン]
  - [直接入力]

保存または送信のしかたに応じて、宛先の情報を入力します。

設定 | 説明
--- | ---
[ファクス] | 読込んだ原稿データをファクス送信するときに、宛先とするファクス番号を入力します。
[E-mail] | 読込んだ原稿データをE-mailの添付ファイルとして送信するときに、宛先とするメールアドレスを入力します。
[ボックス] | 読込んだ原稿データを本機のボックスに保存するときに、保存先とするボックスを選びます。
[インターネットファクス] | 読込んだ原稿データをインターネットファクス送信するときに、宛先とするメールアドレスを入力します。
[IPアドレスファクス] | 読込んだ原稿データをIPアドレスファクス送信するときに、宛先とするIPアドレスやメールアドレスなどを入力します。
[ファイル送信(SMB)] | 読込んだ原稿データをネットワーク上のコンピューターの共有フォルダーへ送信するときに、宛先とするコンピューター名(ホスト名)またはIPアドレスを入力します。
[ファイル送信(FTP)] | 読込んだ原稿データをFTPサーバーへ送信するときに、宛先とするFTPサーバーのホスト名またはIPアドレスを入力します。
[ファイル送信(WebDAV)] | 読込んだ原稿データをWebDAVサーバーへ送信するときに、宛先とするWebDAVサーバーのホスト名またはIPアドレスを入力します。
[ファイル送信(DPWS)] | 読込んだ原稿データをWebサービスで検出したコンピューターへ送信するときに、宛先とするコンピューターを選びます。
[スキャンサーバー] | 読込んだ原稿データを、スキャンサーバーを通じて二次配信します。 宛先を選ぶ操作で、任意のPSP(Post-Scan-Process)を選びます。PSPには、二次配信する送信先などが登録されています。

##### 関連設定(管理者向け)

- ユーザーに対して、宛先の直接入力を許可するかどうかを選べます(初期値：[全て許可])。詳しくは、こちらをごらんください。

##### 参照

- 直接入力した宛先を、短縮宛先に登録できます。登録のしかたについて詳しくは、こちらをごらんください。

#### 直接入力[ボックス]

直接入力(共有／個人／グループ)(送信)
直接入力(共有／個人／グループ)(バインド送信)
直接入力(再送信)(ファクス送信)
直接入力(ファイリングナンバー)(送信)

#### 定形サイズ[コピー]

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [用紙]
    - []
      - [選択トレイの設定変更]
        - [定形サイズ]

手差しトレイに、定形サイズの用紙をセットして使う場合に、セットする用紙のサイズを選びます。

定形サイズ

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [用紙]
    - []
      - [選択トレイの設定変更]
        - [定形サイズ]

手差しトレイに、定形サイズの用紙をセットして使う場合に、セットする用紙のサイズを選びます。

設定 | 説明
--- | ---
[A系・B系] | 手差しトレイに、A系またはB系の用紙サイズをセットして使う場合に、セットする用紙のサイズを選びます。
[インチ系] | 手差しトレイに、インチ系の用紙サイズをセットして使う場合に、セットする用紙のサイズを選びます。
[その他] | 手差しトレイに常にはがきや定型サイズの封筒、写真サイズなどの用紙をセットして使う場合に、セットする用紙のサイズを選びます。

#### デジタル署名[ファクス/スキャン]

##### 表示するには：

- [ファクス/スキャン]
  - [応用設定]
    - [応用]
      - [デジタル署名]

S/MIMEを使う場合に、本機から送信するE-mail にデジタル署名を付加します。

デジタル署名

##### 表示するには：

- [ファクス/スキャン]
  - [応用設定]
    - [応用]
      - [デジタル署名]

S/MIMEを使う場合に、本機から送信するE-mail にデジタル署名を付加します。

##### 参考

- [ON]または[OFF]のいずれかの状態から変更できない場合は、管理者によって常に署名するかしないかが設定されています。

#### デジタル署名[ボックス]

デジタル署名(共有／個人／グループ)(送信)
デジタル署名(共有／個人／グループ)(バインド送信)
デジタル署名(ファイリングナンバー)(送信)

#### 同時印刷[ファクス/スキャン]

##### 表示するには：

- [ファクス/スキャン]
  - [応用設定]
    - [応用]
      - [同時印刷]

スキャン送信やファクス送信すると同時に、印刷することができます。

同時印刷

##### 表示するには：

- [ファクス/スキャン]
  - [応用設定]
    - [応用]
      - [同時印刷]

スキャン送信やファクス送信すると同時に、印刷することができます。

設定 | 説明
--- | ---
[ON]／[OFF] | 送信と同時に印刷するときに[ON]を選びます。
[部数] | 必要に応じて、印刷する部数を入力します。
[片面/両面] | 両面印刷するときは、[両面]を選びます。
[ステープル] | 用紙をステープルでとじるときに、とじ位置を選びます。 [コーナー]：用紙のコーナー1箇所(左上もしくは右上)をステープルでとじて排紙します。 [2点]：用紙の2箇所(上、左、右)をステープルでとじて排紙します。 [位置指定]：とじ位置を選びます。とじ位置を[自動]に設定すると、とじ位置を自動的に決定します。

#### 同時印刷[ボックス]

同時印刷(共有／個人／グループ)(送信)
同時印刷(共有／個人／グループ)(バインド送信)
同時印刷(ファイリングナンバー)(送信)

#### 登録宛先から[ファクス/スキャン]

##### 表示するには：

- [ファクス/スキャン]
  - [登録宛先から]

本機に登録されている宛先を選びます。宛先を複数選ぶと同報送信できます。

宛先の種類やふりがなキーで、宛先を検索することもできます。

#### 登録宛先から[ボックス]

登録宛先から(共有／個人／グループ)(送信)
登録宛先から(共有／個人／グループ)(バインド送信)
登録宛先から(再送信)(ファクス送信)
登録宛先から(ファイリングナンバー)(送信)

#### 登録オーバーレイ[コピー]

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [応用設定]
    - [スタンプ/ページ印字]
      - [登録オーバーレイ]

[画像登録]で、原稿画像をオーバーレイ画像として本機のハードディスクに登録します。

また、登録したオーバーレイ画像を呼出して、あとから読込んだ原稿画像に合成します。

登録オーバーレイ

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [応用設定]
    - [スタンプ/ページ印字]
      - [登録オーバーレイ]

[画像登録]で、原稿画像をオーバーレイ画像として本機のハードディスクに登録します。

また、登録したオーバーレイ画像を呼出して、あとから読込んだ原稿画像に合成します。

設定 | 説明
--- | ---
[ON]／[OFF] | オーバーレイ画像を新しく登録したり、登録したオーバーレイ画像を原稿に合成するときに[ON]を選びます。
[画像呼出し] | オーバーレイ画像を用紙の表面、裏面のどちらに合成するかを指定してから、合成するオーバーレイ画像を選びます。必要に応じて、合成するオーバーレイ画像の濃度、合成方法、色の変更や、プレビュー画像を確認します。 [裏面も同じ]を設定すると、表面と同じ画像を裏面にも合成します。
[印字ページ] | オーバーレイ画像を合成するページの範囲を選びます。
[原稿サイズ] | 原稿のサイズを指定します。原稿サイズが、定形サイズのときは[自動]を選んで自動検出し、不定形や写真など自動検出しないときは、手動でサイズを指定します。
[画像登録] | オーバーレイ画像を登録します。必要に応じて、登録時に、オーバーレイ画像の濃度や色を選びます。 オーバーレイ画像を新しく登録するときは、[新規登録]をタップしてから、登録するオーバーレイ画像の名前を入力します。 本機に原稿をセットし、スタートを押すと画像が登録されます。ADFに複数枚の原稿がセットされていた場合は、1枚目だけ登録されます。 登録したオーバーレイ画像は、上書き登録や削除ができます。

##### 関連設定(管理者向け)

- ユーザーに対して、オーバーレイ画像の上書き登録や削除を許可するかどうかを選べます(初期値：[許可])。詳しくは、こちら([登録オーバーレイ変更])をごらんください。

#### 登録オーバーレイ[ボックス]

登録オーバーレイ(共有／個人／グループ)(印刷)
登録オーバーレイ(共有／個人／グループ)(バインド印刷)
登録オーバーレイ(セキュリティー文書)(印刷)
登録オーバーレイ(ファイリングナンバー)(印刷)

#### とじしろ[コピー]

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [応用設定]
    - [レイアウト]
      - [とじしろ]

用紙のとじ方向を選び、とじ方向のとじしろ(余白)量を調整してコピーします。

とじしろ

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [応用設定]
    - [レイアウト]
      - [とじしろ]

用紙のとじ方向を選び、とじ方向のとじしろ(余白)量を調整してコピーします。

設定 | 説明
--- | ---
[ON]／[OFF] | とじしろを設定するときに[ON]を選びます。
[とじしろ方向] | 用紙のとじ方向を選びます。 [自動]：とじ方向が自動で設定されます。ファイルの長辺が297 mm以下の場合、用紙の長辺にとじしろを設定します。ファイルの長辺が297 mmを超える場合、用紙の短辺にとじしろを設定します。 [左開き/とじ]：用紙の左側にとじしろを作りたいときに選びます。 [右開き/とじ]：用紙の右側にとじしろを作りたいときに選びます。 [上開き/とじ]：用紙の上側にとじしろを作りたいときに選びます。
[とじしろ量の調整] | とじしろの量を0.1 mm単位で調整します。 [+]／[-]をタップするか、またはテンキーを押して調整します。
[原稿セット方向] | セットした原稿の向きを指定します。 用紙の表面と裏面が上下逆にならないよう、原稿と同じ開き方向でコピーします。

#### とじしろ[ボックス]

とじしろ(共有／個人／グループ)(印刷)
とじしろ(共有／個人／グループ)(バインド印刷)
とじしろ(セキュリティー文書)(印刷)
とじしろ(ファイリングナンバー)(印刷)