ユーザーズガイド

検索

ホーム設定ボタンの説明

### 設定ボタンの説明

- 設定ボタンの説明
  - A-Z
  - Symbols
  - Numerics
  - あ行
  - か行
  - さ行
  - た行
  - な行
  - は行
  - ま行
  - や行
  - ら行
  - わ行
- 設定ボタンの説明(ユーザー設定)
  - A-Z
  - Symbols
  - Numerics
  - あ行
  - か行
  - さ行
  - た行
  - な行
  - は行
  - ま行
  - や行
  - ら行
  - わ行
- 設定ボタンの説明(管理者設定)
  - A-Z
  - Symbols
  - Numerics
  - あ行
  - か行
  - さ行
  - た行
  - な行
  - は行
  - ま行
  - や行
  - ら行
  - わ行

# 設定ボタンの説明

#### 用紙[コピー]

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [用紙]

用紙のサイズと種類を選んでコピーします。また、各給紙トレイにセットされている用紙のサイズや種類の設定を変更することもできます。

対応する用紙種類について詳しくは、こちらをごらんください。

用紙

##### 表示するには：

- [コピー]
  - [用紙]

用紙のサイズと種類を選んでコピーします。また、各給紙トレイにセットされている用紙のサイズや種類の設定を変更することもできます。

対応する用紙種類について詳しくは、こちらをごらんください。

設定 | 説明
--- | ---
[自動] | 原稿サイズに合った用紙を自動的に選んでコピーします。
[1]～[4] | トレイ1～トレイ4にセットされた用紙を指定してコピーします。
[] | 手差しトレイにセットされた用紙にコピーします。
[L] | 大容量給紙ユニットにセットされた用紙にコピーします。
[選択トレイの設定変更] | 必要に応じて、選んだ給紙トレイにセットされている用紙のサイズと種類の設定を変更します。 [用紙種類]：選んだ給紙トレイにセットされている用紙の種類を選びます。 [用紙サイズ]：選んだ給紙トレイにセットされている用紙のサイズを選びます。 [自動検出]を選ぶと、セットされている用紙のサイズを自動的に検出します。

##### 参考

- 大容量給紙ユニットに用紙をセットして使うには、オプションの大容量給紙ユニットの装着が必要です。

#### 用紙[ボックス]

##### 表示するには：

- [ボックス]
  - [システム]
    - [外部メモリー]
      - ファイルを選択
        - [印刷]
          - [用紙]

用紙のサイズと種類を選んで印刷します。

用紙

##### 表示するには：

- [ボックス]
  - [システム]
    - [外部メモリー]
      - ファイルを選択
        - [印刷]
          - [用紙]

用紙のサイズと種類を選んで印刷します。

設定 | 説明
--- | ---
[自動] | サイズに合った用紙を自動的に選んで印刷します。
[1]～[4]、[L] | 用紙を指定して印刷します。
[] | 手差しトレイにセットされた用紙に印刷します。

#### 読込みサイズ[ファクス/スキャン]

##### 表示するには：

- [ファクス/スキャン]
  - [読込みサイズ]

読込む原稿のサイズを選びます。

読込みサイズ

##### 表示するには：

- [ファクス/スキャン]
  - [読込みサイズ]

読込む原稿のサイズを選びます。

設定 | 説明
--- | ---
[自動] | 原稿のサイズに合わせて、自動的にサイズを選んで読込みます。
[A系・B系] | A系・B系サイズの原稿を読込むときに選びます。[A系・B系]をタップして、A系・B系それぞれの定形サイズを選びます。
[インチ系] | インチ系サイズの原稿を読込むときに選びます。[インチ系]をタップして、インチ系の定形サイズを選びます。
[その他] | はがきや、A系・B系、インチ系サイズ以外の原稿を読込むときに選びます。[その他]をタップすると、各定形サイズを選べます。
[写真サイズ] | 写真または写真専用のサイズの原稿を読込むときに選びます。[写真サイズ]をタップして、各定形サイズを選びます。
[不定形サイズ] | 不定形サイズの原稿を読込むときに選びます。縦、横それぞれの数値を入力します。

#### 読込みサイズ[ボックス]

読込みサイズ(外部メモリー)(保存)
読込みサイズ(共有／個人／グループ)(保存)
読込みサイズ(ファイリングナンバー)(保存)