ユーザーズガイド

検索

ホーム設定ボタンの説明(ユーザー設定)

### 設定ボタンの説明

- 設定ボタンの説明
  - A-Z
  - Symbols
  - Numerics
  - あ行
  - か行
  - さ行
  - た行
  - な行
  - は行
  - ま行
  - や行
  - ら行
  - わ行
- 設定ボタンの説明(ユーザー設定)
  - A-Z
  - Symbols
  - Numerics
  - あ行
  - か行
  - さ行
  - た行
  - な行
  - は行
  - ま行
  - や行
  - ら行
  - わ行
- 設定ボタンの説明(管理者設定)
  - A-Z
  - Symbols
  - Numerics
  - あ行
  - か行
  - さ行
  - た行
  - な行
  - は行
  - ま行
  - や行
  - ら行
  - わ行

# 設定ボタンの説明(ユーザー設定)

#### リスト印刷出力設定[設定メニュー]

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [ユーザー設定]
    - [環境設定]
      - [給紙トレイ設定]
        - [リスト印刷出力設定]

レポートやセールスカウンターなどを印刷するときに使用する給紙トレイと、印刷方法(片面／両面)の初期値を設定します。実際に印刷するときに、設定を一時的に変更できます。

##### 初期値は以下のとおりです。

- [給紙トレイ]：[トレイ1]
- [片面/両面]：[片面]

#### リモートパネル操作[設定メニュー]

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [リモートパネル操作]

本機の操作パネルの遠隔操作を開始します。

##### 参考

- 管理者によって、リモートパネルの使用環境が設定されている場合に表示されます。

#### レイアウト - ページ割付[設定メニュー]

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [ユーザー設定]
    - [プリンター設定]
      - [レイアウト - ページ割付]

ダイレクト印刷するときの、ページ割付設定の初期値を設定します。

設定 | 説明
--- | ---
[する]／[しない] | 複数のページを1枚の用紙の同じ面に縮小して印刷するかどうかを選びます。 初期値は[しない]です。
[行] | 1枚の用紙の横方向に割付けるページ数を入力します。 初期値は[1]です。
[列] | 1枚の用紙の縦方向に割付けるページ数を入力します。 初期値は[1]です。
[集約順] | ページの配置のしかたを選びます。 初期値は[横順]です。
[集約方向] | ページを配置する方向を選びます。 初期値は[左上から右下]です。
[レイアウト設定] | レイアウトに関する詳細な設定をします。 [ページ間隔]：行方向と列方向のページの間隔を設定します。初期値はすべて[0 mm]です。 [ページ余白]：上下左右のページの余白を設定します。初期値はすべて[0 mm]です。 [ページ倍率]：任意の倍率を指定してページを拡大または縮小します。初期値は[自動]です。 [ページ枠]：ページ間に境界線を印字するかどうかを選びます。初期値は[印刷しない]です。

#### レポート出力[設定メニュー]

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [ユーザー設定]
    - [プリンター設定]
      - [レポート出力]

本機の設定情報を記載したレポートや、フォントリストなどを印刷します。

設定 | 説明
--- | ---
[設定情報リスト] | 本機の設定内容を記載したリストを印刷します。 必要に応じて、印刷の設定を変更してから[実行]をタップし、印刷を開始します。
[GDIデモページ] | テストページを印刷します。 必要に応じて、印刷の設定を変更してから[実行]をタップし、印刷を開始します。
[PCLフォントリスト] | 本機に内蔵されているPCLフォントのリストを印刷します。 必要に応じて、印刷の設定を変更してから[実行]をタップし、印刷を開始します。
[PSフォントリスト] | 本機に内蔵されているPSフォントのリストを出力します。 必要に応じて、印刷の設定を変更してから[実行]をタップし、印刷を開始します。

#### 連続読込み方法[設定メニュー]

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [ユーザー設定]
    - [コピー設定]
      - [連続読込み方法]

[連続読込み]を設定して原稿を読込むときのコピーするタイミングを選びます。

設定 | 説明
--- | ---
[自動出力] | 原稿の読込み中に印刷を開始します。生産性を重視したい場合に選びます。 初期値は[自動出力]です。
[一括出力] | すべての原稿の読込みが終了してから印刷を開始します。設定間違いなどがあるときは、印刷前にデータを削除できます。