ユーザーズガイド

検索

ホームプリント暗号化ワードを変更する

# 暗号化ワードを変更する

- 暗号化ワードについて
- お使いになるために必要な作業(管理者向け)
- プリンタードライバーの設定
- 印刷のしかた

## 暗号化ワードについて

暗号化ワードは、プリンタードライバーを使って印刷するときに本機へ送るパスワードを暗号化するための情報です。

印刷するとき、お使いの機能によっては、ユーザーパスワードや部門パスワードのような認証パスワードを送ることがあります。パスワードは、本機にあらかじめ設定されている暗号化ワードを使って暗号化されますが、必要に応じて、暗号化ワードを変更できます。

暗号化ワードを変更する場合は、本機とプリンタードライバーとで同じ暗号化ワードを設定する必要があります。

##### 参考

- 本機とプリンタードライバーとで登録されている暗号化ワードが異なる場合は、暗号化されたパスワードを本機で復号できないため、印刷できません。

## お使いになるために必要な作業(管理者向け)

1. [設定メニュー]-[管理者設定]-[セキュリティー設定]-[ドライバーパスワード暗号化設定]をタップします。
2. [ユーザー定義]を選び、[暗号化ワードの設定]をタップします。
3. [暗号化ワード]をタップし、変更する暗号化ワードを入力します(半角20文字)。
   - [暗号化ワード確認入力]をタップし、確認のため暗号化ワードを再入力します。
   - 「1111･･･」など、同一文字が連続する暗号化ワードは無効です。
4. [OK]をタップします。

   暗号化ワードが設定されます。

## プリンタードライバーの設定

- 本機で暗号化ワードを変更しない場合は、この操作は行わないでください。
- OpenAPIを介した通信をSSLで暗号化し、プリンタードライバーからの装置情報の自動取得ができる状態であれば、暗号化ワードを本機から取得できます。OpenAPIを介した通信をSSLで暗号化する方法について詳しくは、こちらをごらんください。

1. プリンタードライバーの[プロパティ]画面を表示します。
   - [プロパティ]画面の表示のしかたについては、こちらをごらんください。
2. [装置情報]タブの[暗号化ワード]にチェックをつけ、本機で設定した暗号化ワードと同じ暗号化ワードを入力します(英数字20文字以内)。
   - 本機で暗号化ワードを変更しない場合は、[暗号化ワード]にチェックをつけないでください。
3. [OK]をクリックします。

## 印刷のしかた

1. [基本設定]タブで、[セキュリティ印刷]、[ボックス保存]、[ユーザー認証]などのパスワードを利用する印刷機能を設定します。
2. 印刷を実行します。

   プリンタードライバーに設定されている暗号化ワードによって、パスワードが暗号化されて送信されます。暗号化されたパスワードは、本機に設定されている暗号化ワードによって復号され、印刷またはボックスに保存されます。