ユーザーズガイド

検索

ホームプリント LPR接続で使う

# LPR接続で使う

- お使いになるために必要な作業(管理者向け)
- Mac OS X 10.4/10.5/10.6をお使いの場合
- Mac OS X 10.2/10.3をお使いの場合

## お使いになるために必要な作業(管理者向け)

LPRの使用環境を設定します。

設定のしかたについては、Web Connectionを使って説明します。詳しくは、こちらをごらんください。

## Mac OS X 10.4/10.5/10.6をお使いの場合

Mac OS X 10.4/10.5/10.6をお使いの場合に、LPR接続でプリンターを追加する手順を説明します。

1. アップルメニューの[システム環境設定...]を選びます。
2. [ネットワーク]アイコンをクリックします。
3. Ethernetの設定画面を表示します。
   - Mac OS X 10.5/10.6をお使いの場合は、[Ethernet]を選び、[詳細...]をクリックします。
   - Mac OS X 10.4をお使いの場合は、[内蔵 Ethernet]を選び、[設定...]をクリックします。
4. [TCP/IP]タブをクリックします。
5. コンピューターを接続するネットワークの設定に応じて、設定方法とIPアドレスやサブネットマスクなどを設定します。
6. 画面左上のクローズボタンをクリックします。
   - [このサービスには未保存の変更があります]というメッセージが表示されたら[適用]をクリックします。

   続いて、コンピューターにプリンターを追加します。

7. アップルメニューの[システム環境設定...]を選びます。
8. [プリントとファクス]アイコンをクリックします。
9. [プリントとファクス]画面で[＋]をクリックします。
10. [IP]または[IPプリンタ]をクリックします。
11. [プロトコル:]で[LPD(Line Printer Daemon)]を選びます。
12. [アドレス:]に本機のIPアドレスを入力します。

    IPアドレスで指定した本機に対応するプリンタードライバーが[ドライバ:]に表示されます。

    - プリンタードライバーが表示された場合は、手順14へ進みます。
    - プリンタードライバーが正しく表示されない場合は、手順13へ進みます。
13. プリンタードライバーを手動で選びます。
    - Mac OS X 10.6をお使いの場合は、[ドライバ:]で[プリンタソフトウェアを選択...]を選び、別ウィンドウで表示される一覧から目的のプリンターのドライバーをクリックします。
    - Mac OS X 10.5をお使いの場合は、[ドライバ:]で[使用するドライバを選択...]を選び、一覧から目的のプリンターのドライバーをクリックします。
    - Mac OS X 10.4をお使いの場合は、[使用するドライバ:]で[KONICA MINOLTA]を選び、一覧から目的のプリンターのドライバーをクリックします。
14. [追加]をクリックします。

    以上で、プリンターの追加の完了です。続いて、[インストール可能なオプション]画面で、本機のオプション環境の設定をします。詳しくは、こちらをごらんください。

## Mac OS X 10.2/10.3をお使いの場合

Mac OS X 10.2/10.3をお使いの場合に、LPR接続でプリンターを追加する手順を説明します。

1. アップルメニューの[システム環境設定...]を選びます。
2. [ネットワーク]アイコンをクリックします。
3. [表示]で[内蔵 Ethernet]を選びます。
4. [TCP/IP]タブをクリックします。
5. コンピューターを接続するネットワークの設定に応じて、該当する[設定:]項目を選び、IPアドレスやサブネットマスクなどを設定します。
6. 画面左上のクローズボタンをクリックします。
   - [設定の変更を適用しますか？]というメッセージが表示されたら[適用]をクリックします。

   続いて、コンピューターにプリンターを追加します。

7. [Macintosh HD](システムのハードディスク)-[アプリケーション]-[ユーティリティ]内にある[プリンタ設定ユーティリティ]または[プリントセンター]をダブルクリックして開きます。
8. [使用可能なプリンタがありません。]画面が表示された場合は、[追加]をクリックします。プリンタリストが表示された場合は、[追加]をクリックします。
   - すでに使用可能なプリンターを設定している場合は、[使用可能なプリンタがありません。]画面は表示されません。
9. 接続方法として[IP プリント]を選びます。
10. Mac OS X 10.3をお使いの場合は、[プリンタのタイプ:]で[LPD/LPR]を選びます。
11. [プリンタのアドレス:]に本機のIPアドレスを入力します。
12. [プリンタの機種:]で[KONICA MINOLTA]を選び、機種名一覧から目的のプリンターのドライバーをクリックします。
13. [追加]をクリックします。

    以上で、プリンターの追加の完了です。続いて、[インストール可能なオプション]画面で、本機のオプション環境の設定をします。詳しくは、こちらをごらんください。