#

    RPCS Printer Driver
    For Microsoft Windows

# ソフトウェア使用許諾契約

    本ソフトウェアをご使用になる前に、以下の使用条件をよくお読みください。
    ご使用になられた時点で、下記使用条件に同意して弊社との間で契約が成立したものとさせていただきます。

    −１−
    本ソフトウェアおよびその複製物に関する権利は、弊社または弊社のライセンサーに帰属します。

    −２−
    弊社は、本ソフトウェアの使用者（以下、ユーザー）に対し、本ソフトウェアに
    対応する弊社製品を利用する目的で本ソフトウェアを使用する非独占的権利を許諾します。

    −３−
    ユーザーは、本ソフトウェアおよび関連するドキュメンテーションについて、
    いかなる修正、改造、翻訳、リバースエンジニアリング、デコンパイル、ディスアセンブル等することはできません。

    −４−
    弊社および弊社のライセンサーは、本ソフトウェアを使用して得られる
    性能または結果、および特定目的への適合性、または本ソフトウェアに瑕疵が
    ないこと、その他本ソフトウェアに関していかなる保証もいたしません。

    −５−
    弊社および弊社のライセンサーは、本ソフトウェアの使用に付随または
    関連して生ずるデータの喪失もしくは欠陥、またはこれらにより生じた損害
    （収入または利益の逸失を含みます）について、直接的または間接的かを
    問わず、いかなる場合においても一切の責任を負いません。

    −６−
    ユーザーは、日本国政府または該当国の政府より必要な許可等を
    得ることなしに、本ソフトウェアの全部または一部を、
    直接または間接に輸出してはなりません。

# はじめに

    この度は弊社製品をお買いあげいただき、誠にありがとうございます。
    このファイルにはプリンタードライバーを使用するための情報が記載されています。
    ご使用の前に必ずお読みいただきますようお願いいたします。

# 動作環境

## [OS環境]

### <32bit(x86)>

- Windows 8.1 Pro/Enterprise
- Windows 10 Home/Pro/Enterprise/Education

### <64bit(x64)>

- Windows 8.1 Pro/Enterprise
- Windows 10 Home/Pro/Enterprise/Education
- Windows 11 Home/Pro/Enterprise/Education/Pro Education/Pro for Workstation
- Windows Server 2012 Foundation/Essentials/Standard
- Windows Server 2012 R2 Foundation/Essentials/Standard
- Windows Server 2016 MultiPoint Premium Server/Datacenter/Essentials/Standard
- Windows Server 2019 Datacenter/Essentials/Standard
- Windows Server 2022 Datacenter/Datacenter:Azure Edition/Standard

## [PC環境]

上記OS環境が動作するコンピューター

# RPCS プリンタードライバーのインストール手順

インストール前に確実にすべてのアプリケーションを終了させてください。

1. WindowsOSを起動させ、Administrators のメンバーとしてログオンしてください。
   インターネット経由でドライバーをダウンロードし使用する場合：
   インターネットからドライバーをダウンロードした後、ファイルを任意のフォルダーに解凍してください。
   [スタート]メニューより、[設定]もしくは[コントロール パネル]を選択し、[プリンタ] もしくは [プリンタとFAX]または[デバイスとプリンター]をクリックします。プリンターフォルダーにて[プリンタの追加]をダブルクリックし、「次へ」を押下してください。
2. プリンターウィザードのガイダンスに従って、プリンターの接続方法を選択(ローカルプリンタ、またはネットワークプリンタ）し、「次へ」をクリックし、続けます。
3. 以下は上記で［ローカルプリンタ］を選択した場合の説明になります。
4. お使いになるプリンターポートを選択します。選択後、「次へ」をクリックします。
   1. ダウンロードしたドライバーをインストールするためには、[ディスク使用]をクリックし、次に[参照]ボタンを押下し、ダウンロードし展開したドライバーのフォルダーの[Disk1]を開き、[OK]を選択してください。
   2. CD-ROMからインストールする場合は、CD-ROMドライブにCD-ROMを挿入し、 ドライバーファイルがあるパスを入力して「OK」を選択してください。
5. お使いになるプリンターを選択します。選択後、「次へ」をクリックします。
6. プリンター名を指定します。インストールするプリンターをデフォルトのプリンターとしたい場合は、「はい」をチェックし、「次へ」をクリックします。
7. 他のネットワークユーザーとインストールしたプリンターをシェアしたい場合は、「共有」設定を行います。そして、「次へ」をクリックします。
8. テストページを印刷することで正常にプリンターの設定が出来たか確認できます。「はい(推奨)」をチェックし、「終了」をクリックすることで、インストールが完了します。

## 更新手順

古いバージョンから新しいバージョンのプリンタードライバーに更新するためには、以下のインストール手順に従ってください。
更新インストールを実行する際には、Administratorsグループ以上の権限を持つメンバーとしてログオンする必要があります。

注意：すでにインストールされているドライバーよりも新しいバージョンのプリンタードライバーにて更新を実施してください。

1. [スタート]メニュー又はコントロールパネルから「プリンタ」フォルダー（又は「プリンタとFAX」また[デバイスとプリンター]）を開きます。
2. 更新されるプリンターのプロパティを開きます。
3. 「詳細設定」タブ >「新しいドライバ(W)...」ボタンを選択し、「次へ」を押下します。
4. 「ディスク使用」を選択、2で選択したプリンタードライバーのINFファイルを含むフォルダーをブラウズします。
5. 「OK」を選択し、プリンターモデルを選択。「次へ」を選択します。
6. インストールが一度終了したら、「終了」をクリックします。
7. 「OK」を押下して、プリンタープロパティのダイアログボックスを閉じます。

上記の作業が完了した後、新しいバージョンのプリンタードライバーがご使用可能です。

## アンインストール手順

アンインストールを実行する際には、Administratorsグループ以上の権限を持つメンバーとしてログオンする必要があります。

1) Windows 8.1/10/11/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022

1. すべてのアプリケーションを終了させてください。
2. [スタート]メニュー又はコントロールパネルから[デバイスとプリンター]を開きます。
3. アンインストールしたいプリンターを右クリックし、[デバイスの削除]を押下します。
   ※ファイルメニューが表示されていない場合は､[Alt]キーを押して表示させてください。
4. 任意のプリンターアイコンをクリックしてから、アドレスバーの下に表示される[プリントサーバープロパティ]ボタンをクリックします。
   ※[ドライバー設定の変更] ボタンが表示されている際は、このボタンを押下してください。
5. [ドライバー]タブを開きます。
6. アンインストールしたいプリンタードライバーを選択します。
7. [削除]ボタンを押下します。
8. [ドライバーとパッケージを削除する]を選択してドライバーを削除します。
9. パソコンを再起動します。

# RPCS プリンタードライバーをご利用上の制約・備考

## [一般的事項]

- 奇数ページの文書をアプリケーションで部数設定し、ドライバーで両面設定をおこない印刷した場合、最後に白紙ページが出力される事があります。白紙ページが追加された場合、プリンターのカウンターが1ページ分増えています。
  アプリケーション側で部数指定せず、ドライバー側で部数指定した場合は、余分なページが出力される事はありません。
- 特定のアプリケーションの場合、後処理機能と部数の組み合わせによって、ドライバーから複数部設定された場合でも印刷されるのは1部だけになります。 後処理機能とは、以下の項目を指します。
  - ステープル
  - パンチ
  - 折り
  - ソート
  - くるみ製本
  - 集約+製本 など
    特定のアプリケーションの例 : Microsoft Office
- 「おもて表紙/うら表紙/合紙/章分けページ」機能の給紙トレイと、本文の給紙トレイにセットする用紙の給紙方向が異なる場合、用紙サイズ不一致エラーが発生する場合があります。
  このような場合は、「おもて表紙/うら表紙/合紙/章分けページ」機能の給紙トレイと、本文の給紙トレイにセットする用紙の給紙方向を揃えてください。
- ドライバーインストール時に生成されたレジストリ、および設定ファイルの記述を直接編集／削除した場合の動作については保証致しません。
- 「合成の追加」機能使用時、合成用データとしてCドライブ直下からrpoファイルを選択しないでください。印刷はされますが合成されない場合があります。
- インストールの際に、異なるプリンター名を選択すると双方向通信が正常にできません。印刷される機種をご確認の上、選択してください。

## [OS/Windows 関連事項]

- Web Image Monitor機能を持つ機種において、IPv6をお使いの場合、IPv6ポートの設定によっては、 「プリンターの状態確認...」ボタンでプリンターの状態確認画面を開けない場合があります。
- MSクラスタ環境へインストーラー（製品同梱のCD-ROMから起動されるインストーラー及びドライバーに付属しているインストーラー（付属していない場合もあります））を使用してローカルにプリンターをインストールしないでください。インストーラーを使用した場合、スプーラーサービスを一時停止するため、サーバー環境によりフェールオーバーが発生する等、依存するサービスに影響を与える可能性があります。 必ず、OS標準の「プリンターの追加」からプリンターをインストールしてください。 尚、機種やドライバーのバージョンによってはMSクラスタ環境ではインストーラは動作しません（「現在使用されているバージョンのOSでは実行できません。(8)」のメッセージが表示されます）。
- 推奨ケーブルによるUSB接続、OS標準ポート、または共有ポートでの出力をサポートしています。

## [ドライバー設定に関する事項]

- 特定のアプリケーションの場合、ドライバーで設定した部数で印刷されない事があります。
  [回避策]アプリケーションで部数を指定して、印刷する。
  特定のアプリケーションの例
  - Adobe Reader
  - Adobe Acrobat
  - Adobe Illustrator
  - Adobe InDesign
- 「最終ページから印刷」機能を使用した場合、両面、製本、おもて表紙、うら表紙、章分けページ、合紙等を使用すると正常に機能しない場合があります。
- 奇数ページの両面印刷ジョブにおいては、印刷レイアウトの都合上、最後に１ページの白紙データを追加します。この追加した白紙ページはプリンターのカウンター数を上げる場合があります。 設定としては、逆順印刷を「ON」、あるいはステープルで「中央2ヵ所」を選択した場合などです。
- プリンターとドライバー側で登録した不定形サイズの単位（mm/inch）が一致していない場合、単位の誤差により用紙サイズ不一致エラーが発生する事があります。
- Remote Desktop Services機能および、XenApp環境をご利用される場合、サーバー上で印刷処理が行われるため、印刷処理が集中するとサーバー側の負荷が高くなります。このため、クライアントのローカルプリンターや、XenAppのAutoCreateプリンターをご使用される場合には、プリンタードライバーの「印刷処理の配分設定」で「プリンターでの処理を優先」に設定して印刷をお試しください。

## [印字に関する事項]

- 奇数ページで終わる印刷データで両面印刷を指定すると、余分な1ページが追加される場合があります。追加されたページは、1ページとしてカウントされる場合があります。
- スタンプ印字する文字列とフォントの組合せによっては、スタンプが印刷されない場合があります。
  このような場合は、適切なフォントに変更してください。
- 「写真・イメージ画像を補正する」機能で、露出オーバー、露出アンダー気味の画像データ以外に補正処理を適用させると補正が正しく行われない場合があります。
- 不正コピー抑止文字列とフォントの組合せによっては、抑止文字列が印刷されない場合があります。
- 「印刷処理の配分設定」を「プリンターでの処理を優先」に設定し印刷した場合に、画面通りに印刷できない場合があります。
  このような場合は、「印刷処理の配分設定」を「コンピュータでの処理を優先」に設定し、印刷を行ってください。

## [CMYK を使用した白黒文書に関する事項]

- [印刷品質]メニューの［画像設定］で、「写真（イメージデータ）」 または 「DTP」を選択した場合、モノクロのドキュメントでもイメージやグラフィックスはCMYK4色のフルカラーで印刷/カウントされます。
  これらのモードを使用すると、文書中の黒もしくはグレーなど無彩色で表現されたグラフィック （塗りつぶしや線など） やイメージは、CMYK4色を混色して印刷します。これは有彩色から無彩色へのグラデーションを表現する場合に違和感のない階調表現となることを優先しているためです。また、使用するアプリケーションによっては、画面上で黒やグレーに見える場合でも、アプリケーション上で必ずしも黒やグレーの色データとして扱われているとは限りません。扱われない場合（PDFデータのイメージ部分や表計算ソフトの網掛け・罫線など）はCMYK4色の混色で印刷されます。
- プリンタードライバープロパティの［カラー／白黒］メニューから「カラー」を選択した場合、アプリケーションやデータによっては白黒の文書がカラーモードとして印刷される場合があります。白黒で印刷したい場合は プリンタードライバープロパティで「白黒」 を選択してください。

#

本文書に記載されている社名や製品名は、各社の登録商標もしくは商標です。