.topic 001
かんたん設定

この機能では、オリジナル設定を含めた32項目のプリンタドライバの設定内容を登録します。（不定形サイズ、ウォーターマーク、フォント設定 (PCLのみ)や装置設定は設定内容に含みません。）

.topic 101 
印刷方向

用紙に対して、文書の印刷方向を設定します。

縦　

用紙を縦長として使用します。

横

用紙を横長として使用します。
 
.topic 102
用紙サイズ

プルダウンメニューに表示された用紙サイズを選択するとともに、不定形サイズの設定ができます。

.topic 103 
不定形サイズ設定...

不定形サイズの設定画面を開きます。

.topic 104 
出力用紙サイズ

プルダウンメニューより出力用紙サイズの選択が出来ます。

.topic 105 
ズーム

この機能により、画像の拡大・縮小ができます。25%から400%まで1%単位で調整が可能です。尚、この機能は、ページレイアウト時には使用できません。

自動

指定した用紙サイズにあわせて、自動的に画像の拡大・縮小をおこないます。

任意設定

25%から400%の範囲で画像の拡大・縮小を調節できます。（1%単位）

.topic 106 
部数

1から99までの部数を設定します。

.topic 107 
印刷順

チェックボックスがOFFの場合：3ページの文書を2部印刷すると、1、1、2、2、そして3、3ページの順に印刷します。

チェックボックスがONの場合：3ページの文書を2部印刷すると、1、2、3ページ、1、2、3ページの順に印刷します。

.topic 108 
給紙トレイ

給紙トレイ機能で給紙されるトレイを指定します。設定を変えるにはドロップダウンリストからお好みの給紙トレイを選びます。給紙トレイは以下のものがあります。

自動選択: 指定した用紙がセットされているトレイより、自動的に給紙します。

トレイ1: トレイ1より給紙します。

トレイ2: トレイ2より給紙します。

トレイ3: トレイ3より給紙します。

トレイ4: トレイ4より給紙します。

トレイ5: トレイ5より給紙します。

手差し: 手差しトレイより給紙します。

トレイ1と手差しは特殊紙および不定形紙のセットが出来ます

厚紙やOHPを使用する場合はトレイ1を選択して下さい。

トレイ2, トレイ3, トレイ4, トレイ5は、オプションです。トレイ2、3、4、5を装着している場合は、ドライバのオプションタブで装着オプションの設定を忘れずに行ってください。

.topic 109 
用紙種類

給紙する専用紙を指定します。設定を変えるにはプルダウンメニューから使用したい用紙種類を選択します。用紙種類には以下の用紙があります。

普通紙

厚紙

OHP

封筒

厚紙/OHP/封筒は、トレイ1または手差しからのみ給紙可能です。

.topic 110 
出力方法

出力方法を選択します。増設メモリを装着すると、パスワード付きの機密プリントの選択ができます。

印刷

通常の印刷を行う際に選択します。

機密プリント設定

機密性の高い文書を印刷する場合に選択します。パスワードを設定すると、本体の操作パネルでロック解除用のパスワードを入力するまでプリントアウトを保留します｡

（パスワードは4桁）

この機能を使用するには、本体用メモリ（オプション）の拡張が必要です。本体用メモリを装着している場合は、ドライバのオプションタブで装着オプションの設定を忘れずに行ってください。

.topic 002 
本体ビュー/用紙ビュー

本体の設定状況の表示と用紙の設定状況の表示を切り替えます。

.topic 201 
ページ割付

1枚の用紙に複数のページを印刷します。プルダウンメニューから以下の設定が選択できます。

しない	1枚の用紙に1ページを印刷します。.

2 in 1	1枚の用紙に2ページを印刷します。

4 in 1	1枚の用紙に4ページを印刷します。

6 in 1	1枚の用紙に6ページを印刷します。

9 in 1	1枚の用紙に9ページを印刷します。

16 in 1	1枚の用紙に16ページを印刷します。

ページ割付を設定した場合、[ズーム]の[手動]は使用できません。

.topic 202 
ページ割付詳細...

ページ割付の詳細設定画面を開きます。ページ割付の詳細設定画面では以下の設定が可能です。

.topic 203 
Double Sided

This function can let printer print document in both sides of a paper.

Single-Sided

Turns off Double Sided function.

Double-Sided

Turns on Double Sided function.

.topic 204 
Binding Position

When the Double sided function is turned on, you can choose the binding position here.

Left Binding

Double sided print based on paper's left side.

Top Binding

Double sided print based on paper's top side.

.topic 301 
オモテ表紙

印刷文書に表紙をつけます。オモテ表紙の設定には以下の3タイプがあります。

なし

オモテ表紙なし。

白紙

オモテ表紙あり。オモテ表紙に印刷しない。

印刷

オモテ表紙あり。オモテ表紙に初めのページを印刷する。

.topic 302 
給紙トレイ

オモテ表紙を給紙するトレイを選択します。

.topic 303 
用紙種類

オモテ表紙に使用する用紙の種類を選択します。

.topic 304 
ウラ表紙(PCLのみ)

印刷文書に表紙をつけます。ウラ表紙の設定には以下の3タイプがあります。

なし

ウラ表紙なし。

白紙

ウラ表紙あり。ウラ表紙に印刷しない。

印刷

ウラ表紙あり。ウラ表紙に最後のページを印刷する。

.topic 305 
給紙トレイ

給紙するトレイを選択します。

.topic 306 
用紙種類

使用する用紙の種類を選択します。

.topic 401 
ウォーターマーク

リストにあるウォーターマークを選択することができます。

.topic 402 
新規...

クリックすると、ウォーターマーク新規追加用のダイアログが表示されます。.

.topic 403 
編集...

クリックすると、ウォーターマーク編集用のダイアログが表示されます。

.topic 404 
削除

リストで選択したウォーターマークを削除します。

.topic 405 
1ページ目のみ

ウォーターマークを1ページ目のみに印刷するか、全ページに印刷するかを選択します。

.topic 501
解像度

解像度の設定を行います。

.topic 502 
調整...

明るさとコントラストを設定します。

.topic 503 
フォント設定... (PCLのみ)

プリンタフォント、デバイスフォント、ダウンロードフォントの設定をします。

.topic 504 
トナーセーブ(PCLのみ)

トナーの消費を抑えます。ドラフト印刷や試し印刷の時使用します。

.topic 111 
パスワード

機密プリントのパスワードを入力します。

.topic 003
OK

設定内容を保存して画面を閉じます。

.topic 004 
キャンセル

設定内容を保存せずに画面を閉じます。

.topic 112 
名称

不定形サイズの登録リストです。不定形サイズを選択します。

.topic 113 
新規

新規に不定形サイズの設定をするための画面が開きます。

.topic 114 
編集

リストで選択した不定形サイズの編集をするための画面が開きます。

.topic 115 
削除

リストで選択した不定形サイズを削除します。

.topic 116 
名前

不定形サイズの名称を入力します。

.topic 117 
サイズ

不定形サイズの幅と長さを設定します。

.topic 118 
単位

不定形サイズの幅と長さの単位を選択します。

.topic 119 
OK

設定内容を保存して画面を閉じます。

.topic 120 
キャンセル

設定内容を保存せずに画面を閉じます。

.topic 205 

順序

ページの順序を指定します。

.topic 206 
ページ枠の印刷

ページ間の境界に線を引くか選択します。

.topic 406 
ウォーターマークテキスト

.topic 407 
フォント

ウォーターマークのフォントの種類を選択します。

.topic 408 
太字

ウォーターマークのフォントを太字にするか選択します。

.topic 409 
斜体

ウォーターマークのフォントを斜体にするか選択します。

.topic 410 
サイズ

ウォーターマークのフォントのサイズを選択します。

.topic 411 
角度

ウォーターマークの角度を設定します。

.topic 412 
文字の濃さ

ウォーターマークの濃さを設定します

.topic 413 
位置

ウォーターマークの水平と垂直の位置を調整します。

.topic 505 
コントラスト

コントラストを調節できます。　一般的に中央の位置が、印刷品質の一番良いところです。　画像をシャープにしたい場合は右に、ソフトにしたい場合は左に動かしてください。

.topic 506 
明るさ

明るさを調節できます。　一般的に中央の位置が、印刷品質の一番良いところです。　画像を明るくしたい場合は右に、暗くにしたい場合は左に動かしてください。

.topic 507 
プリンタフォントを使用する

プリンタフォントを使用するかどうかを選択します。[TrueTypeフォント置き換えテーブル]の設定に従いTrueTypeフォントをプリンタフォントで印刷します。

.topic 508 
TrueTypeフォント置き換えテーブル

[TrueTypeフォント置き換えテーブル]の設定に従いTrueTypeフォントをプリンタフォントで印刷します。プリンタフォントを使用すると、印刷データ量は小さくなり、高速に印刷することができます。

ただし、フォントを置き換えるため画面の表示と印刷結果に差が出る場合があります。

フォントの置き換えは、明確に同じ文字を使用しているフォント間でしか行えません。したがって、[Wingdings]のような文字を使用しているフォントを[Times New Roman]に置き換えることはできません。

.topic 509 
新規...

新規にフォントの置き換えを設定する画面を開きます。

.topic 510 
編集...

フォントの置き換えを編集する画面を開きます。

.topic 511 
削除

リストで選択したフォントの置き換え設定を削除します。

.topic 512 
標準に戻す

設定内容を標準の値に戻します。

.topic 513 
ﾋﾞｯﾄﾏｯﾌﾟ化したTrueTypeﾌｫﾝﾄでﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞする

この機能は、通常印刷が正しく行われなかった場合に選択します。この機能を使用すると印刷データ量が大きくなる場合があります。

.topic 514 
システムフォント用コンボボックス

システムフォントを選択します。

.topic 515 
プリンタフォント用コンボボックス

置き換えるプリンタフォントを選択します。
