========================================================================
    Microsoft Windows 2000/XP/Server 2003/Vista用
　　　 RPDLプリンタドライバ

                                       Version 6.29
========================================================================


はじめに　

この度はWIDECONTROLLERをお買いあげいただき、誠にありがとうございます。
このファイルには Windows 2000/XP/Server 2003/Vista 用RPDLプリンタドライバを
使用するための情報が記載されています。RPDLプリンタドライバをインストール
する前に必ずお読みいただきますようお願いいたします。

------------------------------------------------------------------------

　　　　　　　ユーザー使用許諾契約書

　上記ソフトウェア（以下、本ソフトウェアといいます）をご使用になる前に、以
下の契約条件をよくお読み下さい。お客様が本ソフトウェアをご使用になられた時
点で、お客様が以下の契約条件に同意して、お客様と弊社との間で契約が成立した
ものとさせていただきます。

１）弊社は、お客様に対し、本ソフトウェアの日本国内における譲渡不能の非独占
　　的使用権を、本契約条件に基づき許諾します。本契約条件により許諾される以
　　外は、お客様にはいかなる権利も発生しません。また、本ソフトウェア及びそ
　　の全ての複製物に関する権利は、弊社及び弊社へのライセンス許諾者に帰属し
　　ます。

２）お客様は、今回お買い上げいただいた製品を利用する限りにおいて、本ソフト
　　ウェアを１台のコンピュータにインストールして使用することができます。

３）お客様は、本ソフトウェアの全部または一部を、再使用許諾、譲渡、頒布、貸
　　与、その他の方法により第三者に使用もしくは利用させることはできません。

４）お客様は、本ソフトウェアの全部または一部を、複製、修正、改変、リバース・
　　エンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブル等することはできません。
　　また第三者にこのような行為をさせてはなりません。

５）弊社は、本ソフトウェアをお客様がご購入された日から６ヶ月間に限り、本ソ
　　フトウェアの記録媒体に物理的な欠陥がないことを保証します。

６）前項に定める場合を除き、弊社、弊社ヘのライセンス許諾者および販売店は、
　　本ソフトウェアがお客様の特定の目的のために適当であること、もしくは有用
　　であること、または本ソフトウェアにバグがないこと、その他本ソフトウェア
　　に関していかなる保証もいたしません。

７）弊社、弊社へのライセンス許諾者および販売店は、本ソフトウェアの使用に付
　　随または関連して生ずる直接的または間接的な損失、損害等について、いかな
　　る場合においても一切の責任を負いません。

８）弊社、弊社へのライセンス許諾者および販売店は、本ソフトウェアの使用に起
　　因または関連してお客様と第三者との間に生じたいかなる紛争について一切責
　　任を負いません。

９）お客様は、日本国政府または該当国の政府より必要な認可等を得ることなしに、
　　一部または全部を問わず、本ソフトウェアを、直接または間接に輸出してはな
　　りません。また、お客様は、該当する輸出入関連法規を遵守するものとします。

１０）お客様は、本ソフトウェア及びその全ての複製物を破棄することにより、本
　　　ソフトウェアの使用権を終了させることができます。

１１）お客様が本契約のいずれかの条項に違反した場合、弊社はお客様の使用権を
　　　終了させることができるものとします。この場合、お客様は本ソフトウェア
　　　及びその全ての複製物を破棄するものとします。

１２）本契約のいずれかの条項またはその一部が法律により無効となっても、本契
　　　約の他の部分に影響を与えません。

１３）本契約に関わる紛争は、東京地方裁判所を管轄裁判所として解決するものと
　　　します。

---------------------------------------------------------------------

＜目次＞
  <対応機種>（このドライバの対応するモデル）
  <動作環境>
  [1] プリンタドライバ インストール方法
    (1) インストール前に
    (2) 初めてドライバをインストールされる方へ
    (3) プリンタドライバの更新をされる方へ
    (4) 注意事項
  [2] プリンタドライバ各項目の説明
  [3] プリンタドライバ使用上の制限／注意事項
    (1) オペレーティングシステムの制限
    (2) Windows Terminal Service動作時の制限事項 
    (3) 各アプリケーションでの制限／注意事項
    (4) 印刷に関する制限／注意事項
  {4] 不定形サイズ使用上の注意事項／手差しトレイ使用上の注意事項


＜対応機種＞

 A0 MODEL WG2
 A0 MODEL WG3

＜動作環境＞
  このプリンタドライバは Intelプロセッサ及び、その互換プロセッサを搭載した
   PC/AT互換機、または一部のNEC PC-9800シリーズ上で動作する、下記Microsoft社
   の推奨するソフトウェア環境下で使用できます。

                Windows 2000 Server/Professional 日本語版
                （以下、「Windows 2000」と略記）

                Windows XP Professional/Home Edition  日本語版
                （以下、「Windows XP」と略記）

                Windows Server 2003 Standard/Enterprise/Web Edition 日本語版
                 (以下、｢Server 2003｣と略記) 

		Windows Vista Ultimate/Vista Enterprise/Vista Business/Vista Home Premium/Vista Home Basic 日本語版
		（以下、｢Windows Vista｣と略記）

------------------------------------------------------------------------

［１］プリンタドライバ インストール方法　

　（１）インストール前に

     ・ Windows 2000 或は Windows XPを、NT 4.0・Windows 95/98/Meからアップ
        グレードインストールする場合、以前に使用していたプリンタやプリンタ
        ドライバの情報が残る場合があります。
        Windows をアップグレードする前に、これらを一旦削除してから、アップ
        グレードインストール後、本ドライバのインストールを必ず行ってください。

     ・ プリンタドライバのインストールを行う場合、Windowsを起動し、
        Administratorsのメンバとしてログオンしてください。

　（２）初めてRPDLドライバをインストールされる方へ

     ●プリンタドライバがCD-ROMで供給されている場合

       CD-ROM挿入後、自動実行される画面に案内される手順に従い、インストール
       を行ってください。

     ●その他の方法

        ・インストーラおよびプリンタドライバがフロッピーディスクで供給されてい
          る場合、前記「インストーラを使用する方法」に記載された構成で、ハード
          ディスク上にファイルを展開したのち、インストーラ(SETUP.EXE)を実行
          してインストールを開始してください。

        ・「プリンタの追加」ウィザードからローカル接続でインストールする方法
          以下は、より確実な手順としてご案内いたします。
          −１  「プリンタの追加」ウィザードを起動し、「次へ｣を押してください。
          −２  「ローカルプリンタ」を選択し、「プラグアンドプレイプリンタを
                自動的に検出してインストールする」のチェックをオフにするか、
                プリンタと接続していない状態にして、この先の手順を行ってください。
          −３  プリンタを接続するポートを選択してください。
                選択したら「次へ｣を押してください。
          −４  造元およびモデルの画面で「ディスク使用」を選択して下さい。
                選択したら「次へ｣を押してください。
          −５  プリンタドライバの情報ファイル(*.INF)が置かれているパスを指定
                してください。
                ※プリンタドライバがCD-ROMで供給されている場合、パス名が変わる
                  場合がありますが、基本的に以下を参考にしてください。
                  "(CD-ROMドライブ名):\DRIVERS\RPDL\WIN2000\Disk1"
                ※プリンタドライバファイル一式がハードディスク内に置かれている
                  場合、"Disk1"という子フォルダ内にあります。
          −６  インストールしたいプリンタ名を選択し、「次へ｣を押してください。
          −７  必要に応じ、任意のプリンタ名を入力指定してください。また、
                インストールしたプリンタを      通常使うプリンタとする場合は、
                下にでてくる選択肢から「はい」をチェックしてください。
                指定したら「次へ｣を押してください。
          −８  インストールしたプリンタをネットワーク上の他のユーザーと共有する
                場合は共有設定をしてください。選択したら「次へ｣を押してください。
          −９  動作確認の為にテストページを印刷してみてください。選択肢の「はい
                (推奨)」を選び、「完了」を押せばインストール終了です。


　（３）プリンタドライバの更新をされる方へ

       本製品の古いバージョンをすでにご使用の方は，以下の手順に従ってプリン
       タドライバの更新作業を行ってください。本製品が＜対応機種＞の欄に記載
       されている別の機種の古いバージョンがインストールされている場合も更新
       が必要です。

     ●インストーラを使用する方法
       −１ このファイルと同じディレクトリにあるSETUP.EXEを実行してインス
            トールを開始してください。
       −２　[プリンタドライバの導入]ダイアログが表示されます。[利用中のプ
            リンタを更新する]を選択してください。
       −３　[ようこそ]ダイアログでライセンス契約が表示されます。すべての項
            目をお読みください。ライセンス契約に同意される場合は[はい]を選
            択してください。
       −４　[プリンタの選択]ダイアログにインストールされているプリンタが表
            示されるので、更新するプリンタの機種名を選択してください。
       −５　「更新されます。続けますか？」というメッセージが表示された場合
            には、[はい]を選択してください。メッセージに表示されたプリンタ
            ドライバが同時に更新されます。
       −６　[インストール条件の確認]ダイアログでインストール条件を確認して
            [完了]を選択してください。ファイルのコピーが始まります。
       −７　インストール終了のメッセージが表示されます。[はい]を選択して
            Windowsを再起動してください。
     
     ●プリンタドライバがCD-ROMで供給されている場合

       CD-ROM挿入後、自動実行される画面に案内される手順に従い、インストール
       を行ってください。更新は自動的に行われます。

     ●「プリンタの追加」ウィザードから更新インストールする方法

       −１ ＜対応機種＞の欄に記載されているプリンタを下記手順で全て削除して
            ください。
            プリンタフォルダ内のプリンタ名を選択し、「ファイル」−「削除」を
            クリックし、削除してください。
            プリンタ名をデフォルトから変更している場合は、「ドキュメントの既
            定値」を開き、「基本」タブまたは、「その他」タブの「バージョン情
            報」ボタンから確認できます。
       −２ （２）の初めてインストールする場合と同じように新しいバージョンの
            RPDLプリンタドライバをインストールしてください。
       −３ コンピューターを再起動してください。(必ず行ってください。)


　（４）注意事項

　　・Windows 2000/XP/Server 2003/Vistaでは、プラグ アンド プレイの機能がサポート
     されていますが、パラレルポート接続でプリンタドライバをインストールすると、
     この機能が働き、Windows 2000/XP/Server 2003/Vista CD-ROM 同梱のミニドライバが
     インストールされます。
      本製品をインストールする際は、下記いずれかにより、プラグ アンド プレイ
      機能が働かない状態で行ってください。
       * プリンタが起動していない状態。
       * プリンタケーブルを本体に接続していない状態。
       * プリンタ追加ウィザード中の「プラグアンドプレイプリンタを自動的に
         検出してインストールする」のチェックを外す。
       * インストール時のみプリンタポートとしてパラレルインターフェース以外
         のポートを選択し、インストール後に切り替える。

　　・本プリンタドライバをインストールする際、デジタル署名の確認画面が表示さ
      れる場合がありますが機能上問題はありません。[はい]を選択してインストー
      ルを継続してください。

　　・インストール作業終了後、プリンタドライバ設定画面が正常と思われない場合は、
      一度インストールされたドライバを（３）の『プリンタの追加」ウィザードから
      更新インストールする方法』で示した方法で削除し、再度ドライバのインストー
      ル作業を行ってください。

　　・インストール作業時、要求がない限り、インストールが完了するまでは、フロッ
      ピーディスクやCD-ROMを抜かないでください。システムエラーが発生することが
      あります。

　　・プリンタドライバを共有設定で使用する場合には、プリンタ同梱CD-ROMのオートラン
      プログラムまたは、SETUP.EXE によるインストールは使用できません。
      その場合、プリンタフォルダの「プリンタの追加」を用いてプリンタドライバを
      インストールして下さい。

    ・異なるWindowsOS のプリントドライバを使用する場合は、クライアントマシンが
      プリントドライバをロードする前に、必ずサーバーに代替ドライバをセットアップ
      して下さい。

    ・Windows Server2003/Vistaではログイン権限によって双方向通信できない場合がありますので
      ご注意下さい。

    ・Windows Vista環境において、Internet Explorer 7.0 を使用した場合、
      合成印刷機能が使用できない場合があります。
      このような場合は、一時的に、Internet Explorer 7.0 の保護モードを無効にして頂くか、
      Internet Explorer 7.0 を管理者権限としてご使用頂く必要があります。


［２］プリンタドライバ各項目の説明

　　　各項目の内容および詳細については、ヘルプ画面をご覧ください。


［３］プリンタドライバ使用上の制限／注意事項

   （１）オペレーティングシステムの制限／注意事項

      ・本プリンタドライバは Windows 2000/XP/Server 2003/Vista 専用です。
        Windows NT3.xx、Windows NT 4.0、Windows 3.1、Windows 95/98/Me 等、
        他のMicrosoft社製OS環境下では動作しません。
        また、MIPS Rシリーズ,Alpha,PowerPC環境では動作しません。

	・Windows Vista環境でのヘルプについて
	◆Windows Vista では、Windows XP/Windows Server2003で使用している、Winhelp形式 と呼ばれる古いヘルプ モデルが未サポートとなりました。
	機種によっては、Winhelp形式 のヘルプファイルを使用しているためデフォルトでは表示できません。
	詳細は、マイクロソフト社ホームページをご覧ください。
	なお、該当機種においてはWindows Vista形式のヘルプファイルに対応する予定はございません。


   （２）Windows Terminal Service動作時の制限事項
　　　・ドライバ機能について
        Windows Terminal Service及びMetaFrame環境では一部の機能が使用でき
        なくなります。使用できない機能は半輝度としています。

　　　・Windows Server2003/Vista上では、常時Windows Terminal Serviceが動作して
        います。したがって、使用できない機能は常に半輝度となりますので
        ご注意ください。

　　　・印刷について
        サイズの大きい画像データなどのデータを印刷した際に、データ抜けが
        発生する場合があります。
        ご使用になる前にご確認の上、運用していただきますようお願いいた
        します。

　　　・「自動作成されるクライアントプリンタ」について
        「自動作成されるクライアントプリンタ」とは、サーバー側にクライ
        アントローカルプリンタの情報をコピーして作られる仮想クライアント
        ローカルプリンタを使用して印刷する機能です。
        このとき、プリンタドライバの情報が正しく複製されない場合がありま
        す。ご使用になる前にご確認の上、運用していただきますようお願いい
        たします。
        また、クライアント側にて設定したオプション構成などの一部設定を
        引き継ぐことができません。
        サイズの大きい画像データなどのデータを印刷した際に、通信回線の
        帯域制限により印刷されない場合があります。
        ご使用になる前にご確認の上、運用していただきますようお願いいた
        します。

　　　・プリンタドライバの複製機能について（MetaFrame XPのみ）
        プリンタドライバの複製機能は、プリンタドライバの情報をサーバー
        ファーム内の他のすべてのサーバーに複製する機能です。
        このとき、プリンタドライバが正しく複製されない場合があります。
        ご使用になる前にご確認の上、運用していただきますようお願いいた
        します。正しく複製がされない場合には、各サーバーにプリンタドライ
        バをインストールして運用していただくことを推奨いたします。


　 （３）各アプリケーションでの制限／注意事項

      ・Microsoft Word 
       「印刷」ダイアログ上で「部単位で印刷」がチェックされている場合に、複
        数部数を指定して印刷すると、下記のように印刷され正しい印刷結果を得る
        ことができません。必ず「部単位で印刷」のチェックをはずしてから印刷を
        おこなってください。

        1.ページ数が奇数ページの場合
          両面印刷時は、最終ページの裏に２部目の１ページ目が印刷されます。
          また、集約印刷（2in1）の場合も、最終ページの隣に２部目の１ページ
          目が印刷されます。

        2.文書のページ数が４の倍数ページでない場合集約印刷（4in1）の場合、
          最終ページに続いて、２部目の１ページ目が印刷されます。

      ・Microsoft Word ver 7.0
        他のアプリケーションのオブジェクトを貼り付けて印刷する場合、右端が
        欠ける場合がありますので、貼り付けるオブジェクトの領域は大きめに取
        ってください。

      ・Microsoft Word ver 7.0
        ヘッダー文字の文字間は、解像度によって変わる場合があります。

      ・Microsoft Word 97
        集約印刷、変倍印刷を行って印刷される場合、「印刷」メニューの「オプシ
        ョン」−「基本の用紙ｻｲｽﾞ(A4/LT)に合わせて自動調整する」がオンの場合、
        正しく印刷されない場合があります。この項目をオフにしてから印刷を行っ
        て下さい。

      ・Microsoft Word
        合成印刷する場合、「部単位で印刷」をチェック、２部以上設定、
        「先頭ﾍﾟｰｼﾞのみ合成」を指定した場合、２部目以降の先頭ﾍﾟｰｼﾞには
        合成印刷されません。
        この場合、「部単位で印刷」のチェックをはずして印刷してください。 

      ・Microsoft Excel ver 7.0
        図形描画で作成した色付きの極細線は、印刷されない場合があります。

      ・Microsoft Excel
        アプリケーションの部数設定はドライバに反映されません。ドライバの部
        数設定を使用してください。

      ・Microsoft Excel
        プリンタフォントを使用してポイントの大きい斜体文字を印刷する場合、
        右端の文字が欠ける場合があります。

      ・Microsoft Excel
        合成印刷する場合、「部単位で印刷」をチェック、２部以上設定、
        合成タブの「合成終了後、通常の印刷設定に戻す」をチェックしていると、
        ２部以降は、合成印刷されません。   
        この場合、「合成終了後、通常の印刷設定に戻す」のチェック、または
        「部単位で印刷」のチェックをはずして印刷してください。 

      ・Microsoft Excel
        「ブック全体」を指定して、「全ﾍﾟｰｼﾞ」に合成印刷を行なう場合、正しく
        全シートに合成印刷されない場合があります。
        この場合、「合成終了後、通常の印刷設定に戻す」のチェックをはずして
        印刷してください。 

      ・Microsoft PowerPoint
        印刷のダイアログで「白黒印刷」(PowerPoint97以前)や「グレースケール」
        (PowerPoint2000)のチェックをオンにすると、背景をはじめ、画像の一部が
        印刷されないことがあります。

      ・Microsoft PowerPoint 97
        Microsoft PowerPoint 95 で正常に印刷していたファイルが、
        PowerPoint 97 では正常に印刷されない場合があります。たとえば背景
        のグラデーションの出力が異なる場合があります。
        印刷結果は PowerPoint で画面表示を「白黒表示」に設定する事で確認
        することができます。

      ・Microsoft Access
        印刷位置により罫線の太さが違って印刷されたり、一部印刷されない事があり
        ます。この場合、「（３）印刷に関する制限／注意事項」に記載される方法で、
        「RAWデータ形式」に切り替え、アプリケーションを起動し直すことで、回避
        できます。

      ・CorelDraw
        プリンタフォントを使用して、印刷領域にまたがって配置された文字を
        印刷する場合、印刷結果が画面と異なる場合があります。

      ・一太郎
        フッターが切れる場合があります。

      ・一太郎
        編集メニューで「すべて選択」をして印刷を実行しますとアプリケーション
        エラーとなる場合があります。

      ・一太郎
        「グラフィックスコマンドを使用する」設定をはずした場合、貼り付けた
        データが正常に印刷されない場合があります。

      ・Adobe PageMaker6.5J
        用紙サイズ A6,B6で印刷すると、正しい印刷結果が得られません。

      ・Adobe PageMaker6.0J
        「ドキュメント設定」で設定した用紙サイズはドライバに反映されません。
        「ドキュメント設定」で指定した用紙サイズとドライバの用紙サイズを
        一致させてください。

      ・Adobe PageMaker
        「グラフィックスコマンドを使用する」設定で 、色付き矩形の角の部分の
        パターンが周りと異なる場合があります。

      ・Adobe Illustrator4.1J
        一部画像が印刷されない場合があります。

      ・Adobe Acrobat
        「TrueType フォントをイメージで印刷」を選択した場合、パターンが薄く
        印刷される事があります。このような場合は濃度スライダで濃度を調整して
        ください。

      ・Adobe Acrobat
        枠線が画面上で描画されていても用紙には出力されない場合があります。

      ・Lotus WordPro
        グリッド線を付けない書類を印刷するとトレイの指定が無効になります。

      ・Lotus WordPro96
        枠の装飾線が印刷されない場合があります。

      ・Lotus WordPro96
        「グラフィックスコマンドを使用する」設定をはずした場合、細い点線の
        矩形が印刷されない場合があります。

      ・Lotus WordPro96
        「グラフィックスコマンドを使用する」設定で太線矩形を印刷すると、角
        が丸くなる場合があります。また、色付き矩形の場合、角の部分のパタ
        ーンが周りと異なる場合があります。

      ・Lotus Freelance
        グラフィックスコマンドを使用しない場合は、白黒印刷となります。

      ・Lotus Freelance
        印刷プロパティの変更が反映されません。アプリケーションの起動前にプリ
        ンタの「印刷設定」から印刷条件を設定しておいてください。

      ・Lotus Notes
        アプリケーションとドライバでの各部数設定がそれぞれ有効になるため、
        出力は各々を掛け合わせた部数になります。印刷部数の設定はアプリケー
        ションかドライバのどちらか一方のみで行ってください。

      ・図脳WinCAD／図脳RAPID
        プリンタフォントを使用してポイントの大きい斜体文字を印刷する場合、
        右端の文字が欠ける場合があります。

      ・図脳WinCAD／図脳RAPID
        プリンタフォントを使用して印刷する場合、解像度によって文字の印字位置
        が異なる場合があります。

      ・CorelDraw5J
        「グラフィックスコマンドを使用する」設定で複雑なデータを印刷させた
        場合、文字抜けやアプリケーションエラーが発生する場合があります。
        この場合、「グラフィックスコマンドを使用する」設定をはずして印刷して
        ください。

      ・CorelDraw5J
        プリンタフォントを使用して、印刷領域にまたがって配置された文字を
        印刷する場合、印刷結果が画面と異なる場合があります。

      ・CADWe'll
        本プリンタドライバ以外が「通常使うプリンタ」に設定されているとき、
        ドライバによっては、指定通りの用紙サイズで印刷できない場合があります。
        その場合は、本プリンタドライバを「通常使うプリンタ」にセットし直して、
        アプリケーションを起動し直してください。

      ・VisualBasic Version2.0
        バージョン2.0以前の VisualBasic で作成したアプリケーションから
        印刷すると正しく印刷できない場合があります。
        2.0より上位のバージョンのVisualBasicをお使い下さい。


   （４）印刷に関する制限／注意事項

      ・システム標準のEMFスプール形式での印刷では、正常に印刷が出来なかったり、
        (Ex.:Microsoft Access,MICROCADAM,Microsoft Word,他)
        印刷に時間がかかったり(Acrobat,他)、メモリやディスク容量不足になる
        場合があります。
        そのため、本ドライバは、デフォルトがRAWスプール形式となっています。
        但し、RAW データ形式の印刷では、アプリケーションの印刷処理からの開放
        が遅くなる傾向になります。
        EMFとRAWの切り替えは、プリンタの印刷設定画面のその他タブにある
        「EMFスプール」のチェックボックスを切り替えてください。

      ・大きなサイズのイメージデータを印刷する場合、仮想メモリの不足により
        印刷完了まで極端に時間がかかったり、印刷されない場合があります。
        このような場合には、下記設定を組み合わせて改善を試みてください。
        * メモリを増設する。
        * 仮想メモリ容量を増やす。
        * EMF スプール形式の場合、RAW スプール形式に切り替える。
        * 「グラフィックスコマンドを使用する」のチェックを外す。
        * 印刷品質タブのユーザー設定を選択し、変更ダイアログを開いたとき
         「OSのディザパターンを使用する」のチェック項目がある場合には、
          これをチェックする。
          (注:1200dpi印刷をサポートしていない機種など「OSのディザを使用する」
            の選択肢が無い機種があります。)

      ・給紙トレイを厚紙モードに切り替えて使用可能なプリンターで、厚紙モード
        の給紙トレイで厚紙（ＯＨＰフィルム）を使って印刷する場合、プリンター
        ドライバーの基本タブで、給紙トレイを該当トレイに固定し、用紙種類に
        「指定しない」に設定してください。「自動トレイ選択」には設定しないで
        ください。

      ・使用環境や印刷されるデータにより、一般保護違反エラーが発生する場合が
        あります。

      ・使用するディスプレイドライバにより、一部正常に印刷されない場合があり
        ます。

      ・データに色彩や陰影を使用すると、一部正常に印刷されない場合があります。

      ・アプリケ−ションによってはプリンタドライバの縮小指定を行うと一部
        正常に印刷されない場合があります。

      ・アプリケ−ションによっては、画面上の網かけパタ−ンと印刷結果が異な
        る場合があります。

      ・アプリケ−ションによっては、画面上のイメ−ジデ−タが一部印刷されない
        場合があります。

      ・プリンタフォントで印字した場合、縦書き時の傾斜は横書き時と同じ方向に
        なります。

      ・TrueTypeフォントの「MSゴシック」をプリンタフォントの「明朝」に置換す
        るとプリンタフォントの「ゴシック」もプリンタフォントの「明朝」に置換
        されます。

      ・プリンタフォントで置換を選択し、欧文フォントをプリンタフォント
        (Courier 10[RPDL],Bold Face PS[RPDL]など)に割り当てた場合、文字セ
        ットが一致しないので、画面と異なる印字になる場合があります。

      ・プリンタフォントで印字した場合に、フォントのピッチ(文字送り)がディス
        プレイに表示される文書(印刷プレビュー)と同じようには印刷されないこと
        があります。

      ・フォントや図形の上に他のフォントや図形が重なった場合、ディスプレイに
        表示される文書と同じようには印刷されないことがあります。
      　特に、グラフィックスコマンド使用しない場合、プリンタフォントは最後に
        描画されますので、重ねあわせの効果が正しく出ない場合があります。

      ・プリンタフォント使用時、半角アップバー(~)は上付き直線になります。

      ・印刷範囲外にプリンタフォントを印字すると印刷領域に重ね印字されます。

      ・「TrueType フォントをイメージで印刷」を選択した場合、グラフ等図形の
        濃度差が出ない場合があります。この場合は「グラフィックスコマンドを使
        用する」をチェックして印刷してください。

      ・グラフィックスコマンドを使用しない設定で印刷すると塗りやパターンが黒
        くなったり、描かれない場合があります。この場合は「グラフィックスコマ
        ンドを使用する」をチェックして印刷してください。

      ・ドライバの用紙サイズがページ設定に反映されないアプリケーションで、
        原稿サイズに「レター」、用紙サイズに「A4」、出力サイズに「レター」
        または「原稿サイズ」が選択された場合は A4に88%縮小して印刷されます。

      ・「文字を黒で印刷する」をオンにしても、Windows の制約により色付き文字が
        網掛け処理されることがあります。

      ・Windows NT 4.0 をプリントサーバとして印刷する場合、プリンタの
        プロパティで下記の項目をチェックして下さい。
       「スケジュール」→「全ページ分のデータをスプールしてから
                          印刷データをプリンタに送る」

      ・他のプリンターで印刷すると１ページに入っていた文書が、本機で印刷すると
        １ページに入らないことがあります。
        これは印刷領域の違いに理由があります。「その他」タブの「印刷領域を拡張
        する」をチェックしておくと、ほとんどの場合この現象を防ぐことができます。

        注意  ・この設定は［標準に戻す］ボタンをクリックしても変わりません。
              ・チェックをつけると、行の最後の文字が次の行に送られるなど、
                変更前とレイアウトが異なります。通常はチェックをつけない
                状態でお使いください。

      ・Windows NT3.51用RPDLドライバと共有する場合、クライアント側のプリンタ
       プロパティの設定は初期状態のままで使用してください。

      ・2of5(industrial)バーコードのデータは、NT 4.0/Windows 2000 /XPと 
        Win95/98/Meの間で互換性がありません。各OSで作成したデータを、別のOSで
        使用する場合は、2of5(industrial)のフォントを選択し直してください。

      ・ディスプレイのカラーパレットを１６色に設定している場合、プリンタの
        設定画面で絵が正しく出ない場合があります。

      ・MDP(Multi Direct Print)のIPPポートでプリンタに接続している場合、
        「印刷方法」−「JobBinderに保存する」や、「合成」−「合成用データ
        として保存する」設定で印刷を行なってファイルとしてデータを保存する場合、
        ファイルは作成されますが、同時に印刷も行われてしまいます。
        「印刷方法」−「JobBinderに保存する」や、「合成」−「合成用データ
        として保存する」設定で印刷を行なう場合は、印刷先のポートをIPPポート
        以外に設定してください。

      ・Windows 2000/XP/Server 2003/Vista環境において、メモ帳を始め、印刷のダイアログの
        基本タブからの部数設定が効かないアプリケーションがあります。そういうアプリケ
        ーションでは全般タブにある部数設定を使用してください。

      ・Windows 2000/XP/Server 2003/Vista環境において、共有接続されたプリンタ間で印刷設定は引き
        継がれません。各PC毎に設定を行ってください。

      ・ディスプレイドライバによっては、ドライバーの画面が乱れる事があります。
        コントロールパネルの「画面−ディスプレイの詳細」で画面の設定を変更してご
        使用ください。

      ・Windowsの区切りページを使用すると正常に印刷されない場合があります。

      ・NTFSのWindows XP/Server 2003/Vista上で管理者権限を持たないユーザーでログインすると、
        ユーザーIDなど、ドライバの一部の機能がご使用になれません。

      ・Ridoc IO Navi のポートを使用しているとき、以下の画面からは
      　正しくヘルプの印刷がおこなえないことがあります。

      　　[プリンタ]ウィンドウ - [プリンタープロパティ -
      　　 ポート - ポートの構成]ダイアログで[ヘルプ]をクリック。

      ・画像の向きがタテとヨコ混在する文書を両面や集約の設定で印刷するとき、
      　タテとヨコを同じ用紙に印刷することができません。
      　同じ用紙の途中でタテ・ヨコが変化すると、それ以降次の用紙を給紙して
      　印刷を継続します。

　    ・Bluetooth印刷環境において、ｵﾌﾟｼｮﾝ構成で設定する用紙サイズの自動設定のための、
　   　双方向通信に失敗する恐れがあります。その場合、最適な環境での印刷を行うため、
　　   プリンタプロパティの”ｵﾌﾟｼｮﾝ構成"タブの変更を手動で行う場合があります。

　　　・Bluetoothを使用した印刷環境において、連続印刷や複数部数印刷を行うと
        2ページ目以降や2部目以降が印刷されないことがあります。その場合、
       １ページずつ時間をおいて印刷していただくか、1部ずつ印刷を行うようにしてください。

      ・合成データ名に禁則文字(\･/･:･;･,･*･?･"･<･>･|など）を使用すると、正しく
　　　　保存されなかったり、印刷できない場合があります。



［４］不定形サイズ使用上の注意事項／手差しトレイ使用上の注意事項


      ・各機種の不定形サイズの範囲は以下のとおりです。


　　　機種名              トレイ          タテ (mm)(*1)  ヨコ (mm)(*1)  印刷面(*2)
    A0 MODEL WG2/WG3
                          手差しﾄﾚｲ             257〜 2000      210〜914       上
                          ﾛｰﾙ紙1(不定形)        279〜 15000     210〜914       −
                          ﾛｰﾙ紙2(不定形)        279〜 15000     210〜914       −
                          自動ﾄﾚｲ               279〜 15000     210〜914       −


　　　*1：「タテ」は給紙部に対する垂直の向き、「ヨコ」は水平の向きです。
　　　*2：ﾄﾚｲに用紙をｾｯﾄするときの印刷面の向きです。
========================================================================
 MS,Microsoft,Windows,Windows NT,Windows 2000,Windows XP,Windows Server 2003,Windows Vistaは、
米国Microsoft Corporation の米国 およびその他の国における登録商標です。

 Intel は、Intel Corporation の商標です。

 上記のアプリケ−ションソフトウエアは各ソフトウエア会社の登録商標です。

 その他、記載されている社名や製品名は、各社の登録商標もしくは商標です。

