KONICA MINOLTA 4020_3320 PS/PCL/XPS Printer Driver
============================================
Ver. 1.0.0

インストールの注意事項
========================
- セットアップを実行する前に、他の全てのプログラムを終了して下さい。


PS/PCL driver 共通の注意事項
============================

- Point and Print 環境で使用する際は、お気に入り設定やスタンプはあらかじ
めプリンタフォルダ内のドライバのプロパティで設定するようにしてください。

- プリンタによる部単位印刷を行うには...
アプリケーション側に部単位設定がある場合は、アプリケーション側の部単位
設定をオフにし、プリンタドライバにある"ソート"設定をオンにしてください。

- フォントが正しく印刷されない場合には、下記の設定を試してください。
正しく印刷される場合があります。

  画像品質タブ -> フォント設定 -> ダウンロードフォント: ビットマップ
  画像品質タブ -> フォント設定 -> プリンタフォントを使用する: オフ(チェックを外す)

ステータスディスプレイは管理者権限を持つユーザで使用可能です。管理者権限以外では使用できません。

- 下記の機能を組み合わせた場合、スタンプが印刷されない場合があります。
この場合、スタンプの濃さ : 濃、 スタンプ : 透過 Offにするか、下記の機能の設定を変更してください。

ズーム,2-up,とじしろ

- 高温高湿環境で64g/㎡以下の再生紙および薄紙を両面プリントする場合には、[用紙種類]にて"再生紙"を選択してください。

- 印刷履歴管理を利用する場合は装置側のジョブアカウント設定を有効にしてください。
詳細はユーザーマニュアルを参照してください。


PS driver の注意事項
====================

- スプールデータが数百メガバイトを超過するような場合、メモリ不足の警告が発生する
事があります。
この問題を解決するために下記のように設定してください。
  詳細設定タブ -> 詳細な印刷機能 ： 無効
  プロパティ -> 詳細設定タブ -> 詳細な印刷機能を有効にする: オフ(チェックを外す)

- "小冊子" 印刷は次のセッティングの時には使用することができません。
  ポート: SMB or Internet Port
  詳細設定タブ -> 詳細な印刷機能 ： 無効
  プロパティ -> 詳細設定タブ -> 詳細な印刷機能を有効にする: オフ(チェックを外す)
- Point and Print(Server:Win2003Server/Win2008Server/Win2008R2Server-Client:WinXP/WinVista/Win7)環境においてWordを使用して
印刷した際にプリンタドライバの"ソート"が効かないことがあります。
WordのPrintダイアログにある"部単位で印刷"をオンにして印刷してください。

- ファイルメーカー 4.0 で "とじ位置" を設定する際は、プリンタフォルダ内のドライ
バのプロパティから設定するようにしてください。

- アプリケーションによっては、正常に印刷されない場合があります。
  その場合は、印刷設定の[PostScript Pass through]を[Disable]に設定することにより、
正常に印刷できる場合があります。

- Adobe Acrobat、または、Adobe Readerを使用した場合、以下の制限があります。
  正常に印刷できないことがあります。その場合は、アプリケーションの印刷設定にて
[画像として印刷]チェックをオンにして下さい。

- PSドライバーのフォント代替機能を使って日本語フォントカード内のフォントを
指定して印刷することはできません。


PCL driver の注意事項
=====================

CorelDRAWでオブジェクトの塗りつぶしにグラデーションなどのパターンを使用した場合、
印刷に時間がかかったり'PCL XL error (InsufficientMemory)'が印刷される場合があり
ます。
CorelDRAW の設定を以下にして印刷してください。
  ファイル -> 印刷 ->その他 :"ページ全体をビットマップ化"をチェック

- Microsoft Publisherで、インポートされたJPEG画像を印刷すると上下逆さまで印刷
される事があります。
この場合は別のアプリケーションで画像をリサイズしてから再度Publisherにインポート
してください。

- Microsoft Word/Excelを使用して縮小印刷を行った場合、
罫線などの細い線が印刷されない場合があります。
Excelをお使いの場合は、基本設定タブの原稿サイズを用紙サイズと同じサイズに設定して
印刷をすることにより、印刷できる場合があります。
Wordをお使いの場合は、WordのPrintダイアログにある拡大/縮小機能を使うことにより、
印刷できる場合があります。


XPS Printer Driver固有の注意と制限事項
======================================

- 本XPSプリンタドライバは、Microsoft Windows Vista/7/2008R2/8/2012が稼動している
  コンピュータ上で動作します。

- OSの制限により、ページ数の多いファイルをLAN経由で印刷すると、タイムアウトエラーが
  発生し印刷できない場合があります。
  そのような場合は、装置のタイムアウト時間を長めに設定してお使い下さい。

- Microsoft Wordなど余白量を設定できるアプリケーションで本XPSプリンタ
  ドライバを選択した場合、余白を0mmに設定することができますが、余白は
  上下左右いずれも5mm以上の値を入力してください。
  余白に5mmより小さな値を設定した場合、用紙の上下左右各辺から内側に
  5mmの領域には何も印刷されません。

- 本XPSプリンタドライバから印刷した場合、以下の現象が起こる可能性が
  あります。
  ・原稿の一部が印刷されない
  ・原稿で透過されている部分が透過されずに印刷される
  ・原稿にない線が印刷される

- OSの制限により、[ポート]タブの[双方向サポートを有効にする]をONにしてファイルへ出力すると、
  非常に時間がかかる場合があります。
  ファイルに出力する場合は、[ポート]タブの[双方向サポートを有効にする]をOFFにしてお使い下さい。

- OSの制限により、[詳細設定]タブの[プリンタに直接印刷データを送る]をONにすると印刷できません。

- WPFアプリケーション(XPS Viewerなど)では、下記機能は未サポートです。
  ・[スタンプ/フォーム]タブ→[フォーム作成]
  ・[装置情報]タブ→[取得設定]→[自動取得]


プリンタの注意事項
========================

- Windows Vista/7/2008/2008R 用のXPS ドライバでIPP 印刷する場合は、スプーラを閉じて印刷して下さい。
  スプーラを開いたままジョブを送信すると正しく印刷されない場合があります。
  その場合は、管理者モードでスプーラを開いてジョブを削除し、スプーラを閉じた後にジョブを送信して下さい。

- Windows Vista/7/2008/2008RでIPPポートを使用して多数のページを印刷すると、エラーページが出力される場合があります。
  RawポートまたはLPRポートを使用して下さい。
  連続で印刷を行う場合には、時間をおいて印刷して下さい。

- IPP印刷を行うには「プリンタとFAX」から「プリンタの追加」を実行し、「プリンターの追加ウィザード」にてポートを設定しプリンタードライバーをインストールしてください。

- Windows Vista/7/2008/2008RでWSDポートを使用して多数のページを印刷すると、印刷が途中で終了する場合があります。
  ポートを変更して下さい。


OS制限について
============================================

- Windows Server 2003にインストールしたプリンターを論理プリンターとして使用する場合
Windows Server 2003にプリンタードライバーをインストールし、
クライアントコンピューターでこのプリンターを論理プリンターとして使用する場合、
Windows Server 2003にインストールしたライバー名に"/"(スラッシュ)が含まれていると
(例:「Model1/Model2 PCL」)、Windows Server 2003の制限により、
クライアントコンピューターから正常にプリントできない場合があります。
この場合、Windows Server 2003上のプリンター名を”/”が含まない名称
(例:「Model1_Model2 PCL」)に変更することで正常に印刷できるようになります。

- Windows XP x64 でのウォーターマーク印刷について
サービスパック2以上かつ32bitアプリケーションを使用して印刷する場合、
PCLドライバーからウォーターマークが印刷されない場合があります。
この場合、下記2箇所の設定を有効にすることにより、正常に印刷できます。
・プリンターのプロパティ -> [初期設定]タブ - [メタファイル(EMF)スプールを行う] -> オン
・プリンターのプロパティ -> [詳細設定]タブ - [詳細な印刷機能を有効にする] -> オン

- x64 Edition用PCLドライバーにおけるウォーターマークの印刷について
x64 Edition用PCLドライバーで奇数ページの文書をウォーターマークを付けて両面印刷すると、
最後に白紙ページが追加され、ウォーターマークが印字されます。


- Windows Vista x64におけるウォーターマークの制限
Windows Vista x64上で動作している32bitアプリケーションから部門管理を指定して
印刷した場合、ウォーターマークが印刷されないことがあります。

- Windows XP SP3におけるPowerPoint原稿の印刷について
Windows XP SP3上でPSドライバーからPowerPointのファイルを印刷した場合、印刷結果に
文字化けが発生することがあります。
その場合、[画像品質]タブ内の[フォント設定]ダイアログにて、[ダウンロードフォント]を
[自動]から[アウトライン]に変更することで、本現象を回避できます。

- Windows 7 PSドライバーについて
印刷設定のウィンドウサイズが、他のドライバーよりも大きいため、下部に
余白がありますが、印刷動作に支障ありません。

- Windows 7 及び Windows Server 2008R2 でのWSDポート利用時の接続について
Windows 7 及び Windows Server 2008R2を用いてWSDポートで装置側と接続する際には、
あらかじめプリンタードライバーをインストールして接続してください。

- Windows 8 におけるウォーターマークの印刷について
 Microsoft Word 2010及びMicrosoft Excel 2010から印刷を実行した際に、
 ウォーターマークが印刷されない場合があります。
 この場合、下記2箇所の設定を有効にすることにより、正常に印刷できます。
 ・プリンターのプロパティ -> [初期設定]タブ - [メタファイル(EMF)スプールを行う] -> オン
 ・プリンターのプロパティ -> [詳細設定]タブ - [詳細な印刷機能を有効にする] -> オン

- Windows 8 x86におけるカバーシートの制限
 Microsoft Word 2010及びMicrosoft Excel 2010から印刷を実行した際、
 カバーシートが印刷されない場合があります。

- Windows 8におけるプリンターアイコンについて
 Windows 8にプリンタードライバーをインストールすると、インストール直後に
 [デバイスとプリンター]にプリンターアイコンが表示されないことがあります。
 本現象はプリンタードライバーをインストールする前に以下の手順にて設定を行うことで
 回避することができます。
 1. 画面の右端からスワイプし、[設定] をタップします。マウスを使用している場合は、
    画面の右下隅をポイントし、[設定] をクリックします。
 2. [PC情報]をタップまたはクリックします。
 3. 表示されたウィンドウの左側にある[システムの詳細設定]をタップまたは
    クリックします。
 4. 表示された[システムのプロパティ]の[ハードウェア]タブをタップまたは
    クリックします。
 5. [デバイスのインストール設定]ボタンをタップまたはクリックします。
 6. [いいえ、実行方法を選択します]を指定し、表示された選択肢の中から
    [Windows Updateからドライバーソフトウェアをインストールしない]を指定します。
    また、[デバイスの製造元によって提供されるデバイスアプリケーションと情報を
    自動的に取得します。] のチェックを外します。
    *設定変更後、プリンタードライバーをインストールする前にコンピューターを
     再起動します。
    *本設定を行いインストール後、プリンターアイコンが表示されたら、
     [デバイスのインストール設定]を設定変更前の状態に戻します。


アプリケーション制限について
============================================

Microsoft Office
- Microsoft Office のオートシェイプ図形の印刷について [* PSドライバー のみ]
   [オートシェイプの書式設定]-[色と線]タブの[塗りつぶし]欄の[半透明にする]
  チェックボックスをオンに設定し、縮小や拡大印刷した場合、オートシェイプ
  図形の塗りつぶし部分が正しく印刷されないことがあります。

- Microsoft Word 2000での連続印刷について
  Microsoft Word 2000で印刷アイコンを連続的に押下して印刷を行なうと、文字や
  オブジェクト又はページの抜けが発生することがありますので、印刷アイコンを
  使用して連続印刷を行なう場合は、[ツール]-[オプション]-[印刷]タブの[バック
  グラウンドで印刷する]チェックボックスをオフに設定してから実施して下さい。
  または、[ファイル]-[印刷]にて、印刷ダイアログボックスを使用し、印刷部数を
  指定して同一原稿の連続印刷を実施して下さい。

- Microsoft Excelのブック全体印刷について
  シート毎にとじ位置が異なるMicrosoft Excelの文書を、[ファイル]-[印刷]-
   [ブック全体]チェックボックスをオンにして印刷すると、設定どおり印刷されない
  場合があります。
  
- Windows XPにおいてSMB接続をしている場合、Microsoft Word 2002から[ページ割付] -> オン、
   [ウォーターマーク] -> オンの設定でプリントすると、[ページ割付]が行われず、
  ウォーターマークが小さく印刷されます。 [* PSドライバー のみ]
   ==>このような場合には、他の接続方法(LPRなど)で印刷して下さい。

- Microsoft Word 2007またはMicrosoft Word 2010での両面印刷について
  原稿枚数が奇数の文書をMicrosoft Word 2007またはMicrosoft Word 2010で両面印刷を
  行った場合、原稿以外の白紙が印刷およびカウントされる場合があります。

- Microsoft Wordでの不定形サイズ印刷について
 　[用紙サイズ]を[不定形サイズ]に指定した場合、縦横が逆転して印刷される場合があります。
  その場合は、用紙サイズを[原稿サイズと同じ]に指定すれば、正常に印刷されます。

Adobe Acrobat
- PDFファイルによっては、背景が白色で塗りつぶされている場合があります。
  オーバーレイ印刷時にこの画像を上側として印刷する設定の場合、
  下側の画像(原稿またはオーバーレイ)が印刷されません。

- 方向混載のPDFファイルをAcrobat Readerの印刷ダイアログで[PDFのページサイズに
  合わせて用紙を選択]をOFFにして印刷すると、Acrobat Readerからプリンタードライバーに
  2ページ目以降の原稿の向き(方向)が正しく通知されず、1ページ目と異なる方向の
  ページ以降が正しい向きで印刷されない場合があります。

- Acrobat Reader 9 を使用して横原稿を印刷すると、画像が回転して印刷されます。
   [* PCL/XPSドライバー のみ]
  ==>アプリケーションの印刷設定にて[自動回転と中央配置]チェックをオフにすると
  正常に印刷されます。

- Windows XP x64 SP2 および Windows Vista x64 SP2 で、Acrobat Reader 9 を
  使用して横原稿を印刷すると、先頭ページのみ縦原稿で印刷されます。
  ==>アプリケーションの印刷設定にて[自動回転と中央配置]チェックをオフにすると
  正常に印刷されます。

- Adobe Reader XまたはAdobe Acrobat Xを使用して印刷する場合、
   [ページ設定]ボタン押下すると、プリンタードライバーの印刷部数が1部になります。
   ==>複数部印刷する場合は、[ページ設定]を実行後、部数の設定を行ってください。

Adobe PageMaker, Illustrator
- PageMaker, Illustratorなど、アプリケーションによっては、PostScriptプリンター
  ドライバーであることを認識すると、アプリケーション自身がPostScriptコマンドを
  出力する場合があります。このような場合、正しく印刷されないことがあります。
       [* PSドライバー のみ]

- PageMakerから日本語文字が含まれるファイルを印刷すると、文字化けする
  場合があります。[* PSドライバー のみ]
  ==>その場合は、プリンタードライバーのダウンロードフォントを、[アウトライン]
  もしくは[ビットマップ]に指定すれば、正常に印刷できます。

- Illustrator CSで原稿サイズA0/A1/B1のIllustratorファイルを印刷すると画像
  が欠損します。
  Illustrator CS2以降では本問題は発生しません。

ジャストシステム 一太郎について [* PSドライバー のみ]
- 印刷が正常に行われない場合は、印刷ダイアログボックスの[詳細]タブの
   [ポストスクリプトコード]欄を[ポストスクリプトコードで出力]に指定してください。

Internet Explorer、メモ帳
- Internet Explorerやメモ帳から連続して印刷する場合、選択されているプリンターを
  ご確認ください。
  アプリケーションの制限により、複数の同じプリンタードライバーがインストール
  されている場合、選択されているプリンターが以前に選択したものと異なっている
  可能性があります。
   ==>その場合は、選択が変更されてしまうプリンタードライバーの名称を29文字以内に
   変更してください。

Word97
- Word97から印刷ができません。Wordからの印刷を行う場合にはWord2000以上を
  ご利用ください。

Excel
- Excelからプリンタードライバーを切り替えて印刷する場合、印刷前に印刷設定内容を
  ご確認ください。
  アプリケーションの制限により、切り替える前のプリンタードライバーの印刷設定が
  切り替えた後のプリンタードライバーに適用されてしまうこと可能性があります。
  ==>その場合は、使用するプリンタードライバーの名称を29文字以内に変更してください。

PowerPoint
- PowerPointデータは、背景が指定された色で塗りつぶされています。
  このため、背景が「白」で、オーバーレイ印刷時にこの画像を上側として印刷する設定
  の場合、以下のドライバーとの組合せでは下側の画像(原稿またはオーバーレイ)が
  印刷されません。
     ・PowerPoint2007以降 -> PCLドライバー

その他
- 白紙ページについて
アプリケーションによっては、奇数ページの文書を両面印刷すると、最後に白紙ページが
追加される場合があります。
その場合、下記の現象が起こります。
・[ウォーターマーク]を指定した場合、最後の白紙ページにウォーターマークが印刷される。
・[オーバーレイ]を指定した場合、最後の白紙ページにオーバーレイが印刷される。


* 本文中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。
------------------------------------------------------------
Copyright(C) 2013 KONICA MINOLTA, INC.
All rights reserved.
