============================================================================

KONICA MINOLTA 350/250/200 プリンタ
プリンタソフトウェアドキュメント

============================================================================
本ファイルは、KONICA MINOLTA 350/250/200プリンタコントローラ使用上の
注意事項・制限事項について記述します。
KONICA MINOLTA 350/250/200をご使用になる前に、ご一読下さい。

****************************************************************************

目次

****************************************************************************
Ⅰ. プリンタドライバインストーラ
Ⅱ. プリンタ使用上の注意と制限事項

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Ⅰ. プリンタドライバインストーラ Ver.3.11
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ここでは、プリンタドライバインストーラの以下の項目について記述します。

1.バージョン情報
2.注意事項
3.ファイル構成
4.インストール手順
5.バージョン確認方法

1.バージョン情報
  本ファイルで説明するインストーラのバージョンは、以下の通りです。

  KONICA MINOLTA Printer Driver Installer Ver.3.11
  (Windows 98SE/Me,Windows NT 4,Windows 2000/XP/Server 2003用)

2.注意事項
  ご使用前に、以下の注意事項をお読みください。
2-1.Windows NT 4.0上でインストーラを起動するためには、以下の環境が必要です。
  ・最新のサービスパックSP6aがインストールされている必要があります。
  ・InternetExplororが4.0以上に更新されている必要があります。
  ・インストーラ上のヘルプボタンを押して、ヘルプファイルを起動するには、
    HTMLHelpランタイムコンポネントVer.1.3以上が、あらかじめコンピュータにイン
    ストールされている必要があります。(NT4では、OSの言語によっては、このプログ
    ラムが標準でインストールされていない場合があります。その場合は、HTMLHelpラ
    ンタイムコンポネントVer.1.3以上をMicrosoftのサイトから入手し、インストール
    してください。)
2-2.Windows NT 4.0/2000/XP/Server 2003でインストーラを起動し、プリンタをインス
    トールするには、インストールするコンピュータに対する管理者権限を持つユーザ
    でログインしている必要があります。PowerUserではインストールできません。
2-3.Windows NT 4.0/2000/XP/Server 2003では、インストールしたプリンタを他のコン
    ピュータから使えるように共有設定することが可能です。Windows 98SE/Meなどの
    ユーザに対して共有するためには、共有時のプリンタ名を半角8文字までにする必要
    があります。

3. 構成
  [Driver]フォルダ          この下に各言語/各OS用のドライバ
    |-[350_250_200]
        |- [DE]             各OS用  ドイツ語ドライバ
        |- [EN]             各OS用  英語ドライバ
        |- [ES]             各OS用  スペイン語ドライバ
        |- [FR]             各OS用  フランス語ドライバ
        |- [IT]             各OS用  イタリア語ドライバ
        |- [JA]             各OS用  日本語ドライバ
        |- [KO]             各OS用  韓国語ドライバ
        |- [ZH-CN]          各OS用  中国語ドライバ
        |- [ZH-TW]          各OS用  台湾語ドライバ
    |- [Lang]フォルダ       各言語用各種設定/ヘルプファイル
    |- [P2P]フォルダ        Windows 98SE/Me用のポートモニタプログラム
    |- [Readme]フォルダ     この下に各言語のReadmeファイル
        |- [EN]
            |- [Readme.txt] 英語版 Readmeファイル
        |- [JA]
            |- [Readme.txt] 日本語版 Readmeファイル(本ファイル）
  [UserInst.exe]            インストーラプログラム
  [UinsEec.exe]             インストールの際に生成される一時的なファイルを
                            消去するプログラム

4.インストール手順
  UserInst.exeファイルをダブルクリックし、画面のウィザードに従ってインストールを
  行なって下さい。
  ただし、Parallel PortもしくはUSB Portを利用して印刷を行う場合には、
  オペレーティングシステムのPlug&Play機能を使用してプリンタドライバを
  インストールしてください。

5.バージョン確認方法
  UserInst.exeアイコンのプロパティからバージョン情報をご確認ください。



///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Ⅱ. プリンタ使用上の注意と制限事項
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

KONICA MINOLTA 350/250/200は、多くの便利な機能を提供しております。
アプリケーションによっては同様の機能を独自に実現しているものがあります。
このような場合、設定方法等を注意していただく必要があることがあります。

以下に各機能詳細についての注意事項について示します。

(1)用紙サイズ指定について
  1)用紙サイズが指定通りにならない場合
    ・用紙サイズは、プリンタプロパティで指定することができますが、
      アプリケーションによっては、プリンタプロパティで指定した用紙サイズが無効と
      なる場合があります。
      ==>アプリケーションの[印刷]メニューで用紙サイズを指定してください。

(2)給紙トレイの指定について
  1)給紙トレイが指定できない
    ・給紙トレイ3、4、および、LCTを指定するためには、オプションの給紙ユニット
      が必要です。更に、プリンタのオプションで、トレイが設定されていないと
      指定できません。
      ==>給紙ユニットの有無と、プリンタのオプションの設定を確認してください。
    ・指定する用紙サイズによっては給紙方法に制限がある場合があります。
  2)給紙方法が指定通りにならない
    ・給紙トレイは、プリンタプロパティから指定することができますが、
      アプリケーションによっては、プリンタプロパティで指定した給紙トレイが無効
      となる場合があります。
      ==>アプリケーションの[印刷]メニューで給紙トレイを指定してください。
    ・装置にセットされている用紙サイズによっては指定したトレイとは別のトレイ
      から給紙される場合があります。

(3)印刷の向き指定について
  1)印刷の向きが指定通りにならない
    ・印刷の向きは、プリンタプロパティから指定することができますが、
      アプリケーションによっては、プリンタプロパティで指定した印刷の向きが
      無効となる場合があります。
      ==>アプリケーションの[ページ設定]メニューで印刷の向きを指定してください。

(4)ソート機能について
  1)ソートが指定通りにならない
    ソートは、プリンタプロパティから指定することができますが、アプリケーション
    によっては、[印刷]メニューでソートを指定すると、次のような現象が発生する
    場合があります。
    ・ページ割付を指定すると、n部目の最終頁とn+1部目の先頭頁が同じ用紙に
      印刷される。
    ・両面を指定すると、n部目の最終頁の裏側に、n+1部目の先頭頁が印刷される。
    ・小冊子を指定すると、全てが一冊にまとめて印刷される。
    ・ステープルを指定すると、全てが一部にまとめてステープルされる。
    ・ナンバリングを指定すると、全て同じナンバリングが印刷される。
    ・機密プリントを指定すると、装置側に部数分のプリント待ち文書ができる。
    ・複数部数の印刷で、ウォーターマークを先頭頁のみ指定した場合に、１文書めの
      先頭頁だけにスタンプがされる。
    ・仕分けを指定しても、仕分けされずに出力される。
    ・確認プリントを指定すると、確認作業できずに全てが印刷される。
    ・表紙の挿入を指定すると、正しい箇所に表紙が挿入されない。
    ・ページ単位設定を指定すると、正しいページ番号で動作しない。
    ==>[印刷]メニューではソートなしに指定し、プリンタプロパティでソートありに
       指定してください。

(5)部数指定について
  1)部数が指定通りにならない
    部数は、プリンタプロパティと、ほとんどのアプリケーションの印刷メニューから
    指定することができますが、アプリケーションによって、プリンタプロパティの
    指定と、[印刷]メニューの指定のどちらが優先されるかが異なっています。
    ==>まず、[印刷]メニューの部数を1部に指定し、プリンタプロパティで希望す
       る部数を指定してください。
       これで1部しか印刷されない場合は、[印刷]メニューで希望する部数を指定
       してください。
  2)確認プリントと部数について
    Excelでは、確認プリントを選択し、複数部数設定で印刷しても、2部目以降
    のジョブが蓄積されず、印刷されます。
    ＊確認プリントは、部数１部では機能しません。また、Excel-部単位印刷/ONでは、
      複数部設定の場合でも、全て１部で部数分データが出力される為に確認プリン
      ト機能が解除されます。
      本現象は「部単位で印刷」のチェックを外すことにより、回避可能となります。

(6)オモテ表紙／ウラ表紙について
  1)オモテ表紙／ウラ表紙用の用紙
    オモテ表紙機能、ウラ表紙機能を使用する場合には、プリンタドライバで
    指定するオモテ表紙／ウラ表紙用の給紙トレイに、あらかじめ正しい用紙をセッ
    トしておく必要があります。

(7)認証／部門管理について
  1)認証/部門管理下での印刷について
    認証/部門管理をしている装置に印刷する場合、正しいユーザ名や部門名、
    パスワード入力しないと印刷を受け付けません。

(8)Windows XPからLPRプロトコルを利用して印刷する場合
  1)通信状態によっては印刷できないことがあります。
    その場合には、”LPRバイト カウントを有効にする”にチェックしてください。

(9)その他
  1)ローカルポート／ネットワークポートに複数の印刷ジョブを送った場合
    ローカルポート(LPT1)およびネットワークポート(IPP,SMB,RAW,LPR)にそれ
    ぞれ複数部数の印刷ジョブを送ると、部数の切れ目にもう一方のジョブが部単位で
    割り込む場合があります。(全てのジョブは部数/枚数については出力完了され、
    複数頁の１つのジョブは分離する事はありません。)
    ==>「部単位で印刷」のチェックを外すことにより、回避可能となります。
  2)部門管理で上限値を超えた場合
    部門管理機能の上限設定をした場合、上限値を超えた印刷ジョブが出力されずに
    途中で停止している時、後続印刷ジョブは停止しているジョブを解除するまで、
    出力されません。
    ==>管理者が上限設定を解除し出力するか、確認後、停止している印刷ジョブを削除
    して下さい。
  3)印刷処理中の電源の切断
    印刷処理中の電源の切断は、動作異常の原因となりますので、行わないで下さい。
    誤って、印刷処理中に電源を切断して動作に異常が出た場合には、一旦電源を
    切り、再度電源を入れるようにして下さい。
  4)アプリケーションの部数の設定について
    アプリケーションによっては、部数設定が９９９部を超えて入力できますが、
    １部しかプリントできない場合があります。
  5)不定形サイズの登録
    Windows NT4.0/2000/XPにて、不定形サイズの登録は、アドミニストレータ権限で
    行ってください。
  6)用紙サイズや画像の向きが混在する原稿に、ステープルやパンチを行うと、
    指定した位置にステープルやパンチされない場合があります。
  7)用紙サイズが混在する原稿を両面印刷した後、プリンタのオペレーションパネルにて
    片面印刷に変更した場合、用紙サイズが切り替わるところで白紙が挿入されることが
    あります。

============================================================================

Microsoft、Windows、Windows NT は米国 Microsoft 社の米国およびその他の国に
おける登録商標です。
その他、文書中の社名及び商品名は、各社の登録商標または商標です。

(C)2005-2006 KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC.

============================================================================