======================================================================

KONICA MINOLTA bizhub 350/250/200 プリンタ
プリンタソフトウェアドキュメント                      2013/05/20 Rev.1

======================================================================
本ファイルは、本プリンタの使用上の注意事項・制限事項について記述します。
本プリンタをご使用になる前に、ご一読下さい。

***********************************************************************

目次

***********************************************************************
Ⅰ. プリンタドライバインストーラ
Ⅱ. プリンタ使用上の注意と制限事項



///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Ⅰ. プリンタドライバインストーラ
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

プリンタドライバインストーラの以下の項目について記述します。

1.バージョン情報
2.動作環境
3.インストール時の注意事項
4.ファイル構成
5.インストール手順
6.バージョン確認方法

1.バージョン情報
  本ファイルで説明するインストーラのバージョンは、以下の通りです。

  KONICA MINOLTA Printer Installer Ver.8.0.1.0


2.動作環境
 
動作環境
  対応OS：
    Windows Vista Home Basic*
    Windows Vista Home Premium*
    Windows Vista Ultimate*
    Windows Vista Business*
    Windows Vista Enterprise*
    Windows Server 2008 Standard*
    Windows Server 2008 Enterprise*
    Windows 7 Home Basic
    Windows 7 Home Premium*
    Windows 7 Ultimate*
    Windows 7 Professional*
    Windows 7 Enterprise*
    Windows Server 2008 R2 Standard
    Windows Server 2008 R2 Enterprise
    Windows 8*
    Windows 8 Pro*
    Windows 8 Enterprise*
    Windows Server 2012 Standard
    Windows Server 2012 Datacenter
    32ビット(x86) / 64ビット(x64)環境に対応。

3.インストール時の注意事項
  ご使用前に、以下の注意事項をお読みください。
 3-1.Windows VISTA/Server 2008/7/Server 2008 R2/8/Server 2012で
    インストーラを起動し、プリンタをインストールするには、インストールする
    コンピュータに対する
    管理者権限を持つユーザでログインしている必要があります。Power Users権限では
    インストールできません。
 3-2.マイネットワークよりワークグループのコンピュータを表示し、その中にある
    プリンタのアイコンをダブルクリックしてプリンタドライバをインストールする
    と、プリンタのプロパティを開けない場合があります。
    ==>その場合、インストーラを使用してプリンタドライバをインストールしてくだ
       さい。
 3-3.「プリンタとFAX」よりネットワークプリンタを追加する場合、「プリンタを参照
     する」を使用してプリンタをインストールすると、プリンタのプロパティを開け
     ない場合があります。
     ==>その場合、下記の方法でプリンタドライバをインストールしてください。
      1) ローカルプリンタを選択し、「プリンタポートの選択」画面で「新しいポー
         トの作成」を選択します。
      2) ポートの種類で「Local Port」を選択し、ポート名に「\\NetBios名\サービ
         ス名」を入力します。
      3) 後は画面の指示に従って、プリンタドライバをインストールします。
 3-4.Windows Server 2008にインストールしたドライバを共有し、追加ドライバとして
     ビット数の異なるドライバーをインストールする場合、「Windowsメディアへのパ
     スを入力してください。」というメッセージが表示される場合があります。
     ==>その場合、下記の方法でプリンタドライバをインストールしてください。
      1)WindowsVistaまたはWindowsServer2008の追加したいドライバとビット数が同じ
        OSがインストールされているPCを準備して、サーバ側にこのPCのWindowsがイ
        ンストールされているドライブ（例:Cドライブ）をネットワークドライブとし
        て割り当ててください。
      2)ドライバ追加時に上記メッセージが出たとき、「参照」ボタンを押して、上記
        ネットワークドライブの要求されたファイルを指定してください。


4.ファイル構成
  [Driver]フォルダ
    |- [Drivers]
        |- [PCL]
            |- [DE]              ドイツ語VXLドライバ
            |- [EN]              英語VXLドライバ
            |- [ES]              スペイン語VXLドライバ
            |- [FR]              フランス語VXLドライバ
            |- [IT]              イタリア語VXLドライバ
            |- [JA]              日本語VXLドライバ
            |- [KO]              韓国語VXLドライバ
            |- [ZH-CN]           中国語（簡体語）VXLドライバ
            |- [ZH-TW]           中国語（繁体語）VXLドライバ
    |- [Lang]フォルダ            各言語用各種設定/ヘルプファイル
    |- [Bmp]フォルダ             インストーラ用ビットマップ
    |- [Readme]フォルダ
        |- [EN]
            |- [Readme.txt]      英語版 Readmeファイル
        |- [JA]
            |- [Readme.txt]      日本語版 Readmeファイル(本ファイル）
    |- [setupsub]フォルダ        インストーラー用サブディレクトリ
    |- [Setup64.exe]             インストーラプログラム
    |- [Setup.exe]               インストーラプログラム


5.インストール手順
  Setup.exeファイルをダブルクリックし、画面のウィザードに従ってインストールを
  行なって下さい。

6.バージョン確認方法
  Setup.exeファイルを右クリックし「プロパティ」を選択してください。
  プロパティ画面で確認できます。

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Ⅱ. プリンタ使用上の注意と制限事項
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

本プリンタは、多くの便利な機能を搭載しています。
アプリケーションによっては同様の機能を独自に実現しているものがあります。
このような場合、設定方法等に注意が必要な場合があります。

以下に、各機能の注意事項を記載します。

(1)プリンタフォントについて
  1)日本語プリンタドライバについて
    日本語プリンタドライバにて日本国外で販売されている装置に日本語フォントを
    含む原稿をプリントする場合、プリンタドライバのダウンロードフォントを
    「アウトライン」もしくは「ビットマップ」に設定して印刷して下さい。

(2)用紙サイズ指定について
  1)用紙サイズが指定通りにならない場合
    ・用紙サイズは、プリンタプロパティで指定することができますが、
      アプリケーションによっては、プリンタプロパティで指定した用紙サイズが
      無効となる場合があります。
      ==>アプリケーションの印刷メニューで用紙サイズを指定してください。

(3)給紙トレイの指定について
  1)給紙トレイが指定できない
    ・給紙トレイとしてオプションのトレイを指定するには、実際にオプションの
      給紙ユニットが必要です。更に、プリンタドライバの装置オプションの設定で、
      その給紙ユニットが選択されている必要があります。
      ==>給紙ユニットの有無と、装置オプションの設定を確認してください。
    ・指定する用紙サイズによっては給紙方法に制限がある場合があります。
  2)給紙方法が指定通りにならない
    ・給紙トレイは、プリンタプロパティから指定することができますが、
      アプリケーションによっては、プリンタプロパティで指定した給紙トレイが
      無効となる場合があります。
      ==>アプリケーションの印刷メニューで給紙トレイを指定してください。
    ・装置にセットされている用紙サイズによっては、指定したトレイとは別のトレイ
      から給紙される場合があります。

(4)印刷の向き指定について
  1)印刷の向きが指定通りにならない
    ・印刷の向きは、プリンタプロパティから指定することができますが、
      アプリケーションによっては、プリンタプロパティで指定した印刷の向きが
      無効となる場合があります。
      ==>アプリケーションで印刷の向きを指定してください。

(5)ソート機能について
  1)ソートが指定通りにならない
    ソートは、プリンタプロパティから指定することができますが、アプリケーション
    によっては、印刷メニューでソートを指定すると、次のような現象が発生する場合が
    あります。
    ・ページ割付を指定すると、n部目の最終頁とn+1部目の先頭頁が同じ用紙に印刷される。
    ・両面を指定すると、n部目の最終頁の裏面に、n+1部目の先頭頁が印刷される。
    ・小冊子を指定すると、全てが一冊にまとめて印刷される。
    ・ステープルを指定すると、全てが一部にまとめてステープルされる。
    ・セキュリティ印刷を指定すると、装置に部数分のプリント待ち文書ができる。
    ・複数部数の印刷で、ウォーターマークを先頭頁のみ指定した場合、1文書目の先頭頁
      にだけウォーターマークが印刷される。
    ・仕分けを指定しても、仕分けされずに出力される。
    ==>印刷メニューではソートなしに指定し、プリンタプロパティでソートありに指定し
       てください。

(6)部数指定について
  1)部数が指定通りにならない
    部数は、プリンタプロパティと、ほとんどのアプリケーションの印刷メニューから
    指定することができますが、アプリケーションによって、プリンタプロパティの
    指定と、印刷メニューの指定のどちらが優先されるかが異なります。
    ==>まず、印刷メニューの部数を1部に指定し、プリンタプロパティで希望する部数を
       指定してください。
       これで1部しか印刷されない場合は、印刷メニューで希望する部数を指定して
       ください。
  2)確認印刷と部数について
    Microsoft Excelでは、複数部数設定で確認印刷を行っても、2部目以降のジョブが
    蓄積されずに印刷されます。
    ＊確認印刷は、部数が1部では機能しません。また、Excelの部単位印刷がONの場合、
      複数部を指定しても、全て1部で部数分データが出力される為、確認印刷機能が
      解除されます。
      本現象は「部単位で印刷」のチェックを外すことにより、回避することができます。

(7)表カバー／裏カバーについて
  1)表カバー／裏カバー用の用紙
    表カバー機能、裏カバー機能を使用する場合には、プリンタドライバで指定する
    表カバー／裏カバー用の給紙トレイに、予め正しい用紙をセットしておく必要が
    あります。

(8)認証／部門管理について
  1)認証／部門管理下での印刷について
    認証／部門管理を行っている装置に印刷する場合、正しいユーザ名や部門名、
    パスワードを入力しないと印刷が行われません。

(9)小冊子と中とじについて
  1)用紙中央部の余白
    小冊子と中とじを指定して印刷した場合、用紙中央部に幅10mm程度、余白が
    生成されます。
    ==>原稿の余白を5mm以上にして印刷して下さい。

(10)その他
  1)ネットワークポートに複数の印刷ジョブを送った場合
    ネットワークポート(IPP,SMB,RAW,LPR)に複数部指定の印刷ジョブを複数個送った場合、
    あるジョブの部と部の切れ目に、別のジョブが混入することがあります。
    （ただし、この場合でも、1つの部が途中で分離する事はありません。）
    ==>「部単位で印刷」のチェックを外すことにより、この現象を回避することができます。
  2)部門管理で上限値を超えた場合
    部門管理機能で上限設定を行っており、上限値を超えた印刷ジョブが出力されずに
    途中で停止した場合、後続の印刷ジョブは、停止しているジョブを解除するまで、
    出力されません。
    ==>管理者に上限設定を解除してもらって出力するか、もしくは停止している印刷
       ジョブを削除して下さい。
  3)印刷処理中の電源の切断
    印刷処理中の電源の切断は、動作異常の原因となりますので、行わないで下さい。
    誤って、印刷処理中に電源を切断して動作に異常が出てしまった場合は、一旦
    電源を切り、再度、電源を入れるようにして下さい。
  4)アプリケーションでの部数の設定について
    アプリケーションによっては、装置の上限部数を超える部数を指定できるものが
    ありますが、装置の上限部数を超えて印刷することはできません。
  5)白紙ページについて
    アプリケーションによっては、奇数ページの文書を両面印刷すると、最後に白紙
    ページが追加される場合があります。
    その場合、下記の現象が起こります。
      1)ウォーターマークを指定した場合、最後の白紙ページにウォーターマークが
        印刷される。
      2)フォーム印刷を指定した場合、最後の白紙ページにフォームが印刷される。
  6)不定形サイズの登録
    不定形サイズの登録は、管理者権限で行ってください。
  7)スクリーンフォント
    スクリーンフォントをコンピュータにインストールし、そのフォントを使用して
    印刷した場合、一部のフォントや文字が正しく印刷されない場合があります。
  8)装置情報取得について
    Point and Printにてクライアントコンピュータにプリンタドライバをインストール
    した場合、プリンタのプロパティの[装置情報]タブ→[装置情報取得]は使用できません。
    ==>手動で装置オプションを設定するか、サーバーにて装置情報を取得してください。
  9)マイネットワークよりワークグループのコンピュータを表示し、その中にある
    プリンタのアイコンをダブルクリックしてプリンタドライバをインストールすると、
    プリンタのプロパティを開けない場合があります。
    ==>その場合、インストーラを使用してプリンタドライバをインストールしてください。
  10)「プリンタとFAX」よりネットワークプリンタを追加する場合、「プリンタを参照する」
    を使用してプリンタをインストールすると、プリンタのプロパティを開けない場合
    があります。
    ==>その場合、下記の方法でプリンタドライバをインストールしてください。
      1) ローカルプリンタを選択し、「プリンタポートの選択」画面で「新しいポートの
         作成」を選択します。
      2) ポートの種類で「Local Port」を選択し、ポート名に「\\NetBios名\サービス名」
         を入力します。
      3) 後は画面の指示に従って、プリンタドライバをインストールします。
  11)PostScript Pass throughについて [* VPSドライバ のみ]
    アプリケーションによってはプリンタドライバの機能が正常に動作しない場合が
    あります。たとえば、Adobe Photoshopでの印刷時に、プリンタドライバで設定した
    ウォーターマークが指定したサイズより大きく印刷される場合があります。
    ==>その場合、プリンタドライバにおいて、[PostScript Pass through]を[Disable]
       に設定することにより、正常に印刷できる場合があります。
  12)プリンタドライバとMFPの双方向通信について
    本プリンタドライバはネットワーク通信を通じて、MFPが持つ情報を取得することが
    できます。
    本プリンタドライバの機能を十分にご使用いただくためには、Internet Explorer6.0
    (サービスパック1)以上に更新してください。
    ==>Internet ExplorerのバージョンによってはMFPが持つ情報を取得できないことが
       あります。
  13)Windows 8 におけるウォーターマークの印刷について
     Microsoft Word 2010及びMicrosoft Excel 2010から印刷を実行した際に、
     ウォーターマークが印刷されない場合があります。
     この場合、下記2箇所の設定を有効にすることにより、正常に印刷できます。
     ・プリンターのプロパティ -> [初期設定]タブ - [メタファイル(EMF)スプールを行う] -> オン
     ・プリンターのプロパティ -> [詳細設定]タブ - [詳細な印刷機能を有効にする] -> オン

  -----------------------------------------
  特定のアプリケーションによる注意/制限事項
  -----------------------------------------
(1)Microsoft Office
  1)Microsoft Office のオートシェイプ図形の印刷について [* VPSドライバ のみ]
    [オートシェイプの書式設定]-[色と線]タブの[塗りつぶし]欄の[半透明にする]
    チェックボックスをオンに設定し、縮小や拡大印刷した場合、オートシェイプ図形の
    塗りつぶし部分が正しく印刷されないことがあります。
  2)Microsoft Word 2000での連続印刷について
    Microsoft Word 2000で印刷アイコンを連続的に押下して印刷を行なうと、文字や
    オブジェクト又はページの抜けが発生することがありますので、印刷アイコンを
    使用して連続印刷を行なう場合は、[ツール]-[オプション]-[印刷]タブの[バック
    グラウンドで印刷する]チェックボックスをオフに設定してから実施して下さい。
    または、[ファイル]-[印刷]にて、印刷ダイアログボックスを使用し、印刷部数を
    指定して同一原稿の連続印刷を実施して下さい。
  3)Microsoft Excelのブック全体印刷について
    シート毎にとじ位置が異なるMicrosoft Excelの文書を、[ファイル]-[印刷]-
    [ブック全体]チェックボックスをオンにして印刷すると、設定どおり印刷されない
    場合があります。
  4)Microsoft Word 2007での両面印刷について
    原稿枚数が奇数の文書をMicrosoft Word 2007で両面印刷を行った場合、原稿以外の
    白紙が印刷およびカウントされる場合があります。

(2)Adobe Acrobat [* VPSドライバ のみ]
  1)Acrobat ReaderもしくはAcrobatから印刷を行った場合、正常に印刷できないことが
    あります。
    ==>アプリケーションの印刷設定にて[画像として印刷]チェックをオンにして下さい。

(3)Adobe PageMaker, Illustrator [* VPSドライバ のみ]
  1)PageMaker, Illustratorなど、アプリケーションによっては、PostScriptプリンタ
    ドライバであることを認識すると、アプリケーション自身がPostScriptコマンドを
    出力する場合があります。このような場合、正しく印刷されないことがあります。

  2)PageMakerから日本語文字が含まれるファイルを印刷すると、文字化けする
    場合があります。
    ==>その場合は、プリンタドライバのダウンロードフォントを、「アウトライン」
       もしくは「ビットマップ」に指定すれば、正常に印刷できます。

(4)ジャストシステム 一太郎について [* VPSドライバ のみ]
  1)印刷が正常に行われない場合は、印刷ダイアログボックスの[詳細]タブの
    [ポストスクリプトコード]欄を[ポストスクリプトコードで出力]に指定して
    ください。

(5)Internet Explorer、メモ帳
  1)Internet Explorerやメモ帳から連続して印刷する場合、選択されているプリンタを
    ご確認ください。
    アプリケーションの制限により、複数の同じプリンタドライバがインストール
    されている場合、選択されているプリンタが以前に選択したものと異なっている
    可能性があります。
    ==>その場合は、選択が変更されてしまうプリンタドライバの名称を29文字以内に
       変更してください。

(6)Word97
  1)Word97から印刷ができません。Wordからの印刷を行う場合にはWord2000以上を
    ご利用ください。

(7)Excel
  1)Excelからプリンタドライバを切り替えて印刷する場合、印刷前に印刷設定内容を
    ご確認ください。
    アプリケーションの制限により、切り替える前のプリンタドライバの印刷設定が
    切り替えた後のプリンタドライバに適用されてしまうこと可能性があります。
    ==>その場合は、使用するプリンタドライバの名称を29文字以内に変更してください。

(8)PowerPoint
  1)PowerPointから印刷する場合、以下の設定を有効にしないでください。
    PowerPointがハングアップしてしまう可能性があります。
    ・"初期設定"タブの"印刷時に認証設定の入力画面を表示する"



* 本文中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。

Copyright(C) 2005-2013 KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC.
