KONICA MINOLTA 4422_3622 PS/PCL/XPS Druckertreiber
===================================================
Ver. 1.0.0

Installationshinweis
====================
- Schließen Sie vor dem Starten der Konfiguration alle anderen Programme. 


Beide Treiber (PS, PCL und XPS)
===============================

- Der Einstellwert der folgenden Funktion wird mit den vorgenommenen Angaben im Eintrag gespeichert.
Sobald die folgende Funktion im Druckdialog einer Anwendung festgelegt wird, erscheint der Einstellwert unter [Eigenschaften -> Druckeinstellungen].

- Aktivieren Sie zur Verwendung der Auftragsabrechnung druckerseitig die Einstellung "Auftragsabrechnung".
Ausführliche Informationen hierzu siehe Bedienungsanleitung.


Beide Treiber (PS und PCL)
==========================

- In Umgebungen, in denen die Installation der Druckertreiber im
"Point&Print"-Verfahren erfolgt, zunächst im Druckerordner die Einträge
"Easy Set" oder "Wasserzeichen" bearbeiten.

- Druckerseitiges Sortieren...
Die Sortieroption anwendungsseitig deaktivieren (sofern verfügbar) und
diese Option stattdessen im  Druckertreiber aktivieren.

- Wird die im Dokument gewählte Schriftart nicht wie gewünscht gedruckt, sollten
Sie versuchen, das Problem durch folgende Optionsanpassungen zu beheben:
  Register "Qualität" -> Schriftarteinstellungen -> Schriftartformat downloaden:
in "Bitmap" ändern
  Register "Qualität" -> Schriftarteinstellungen -> Druckerschriftarten
verwenden: deaktivieren

- Um mehrere Kopien zu heften, die folgenden Einstellungen vornehmen:
"Datei" -> "Drucken" -> "Sortieren" deaktivieren.
"Datei" -> "Drucken" -> "Eigenschaften" -> "Sortieren" (im Register "Allgemein")
 aktivieren.

- Wasserzeichen können in Kombination mit den nachstehenden Funktionen nicht gedruckt werden. 
Ändern Sie in diesem Fall die Wasserzeichendichte von "Dunkel" und "Transparent" in "Aus" oder ändern Sie die Einstellung der folgenden Funktionen:

Zoom, N-fach, Verschiebung für Bindung

- Wenn Sie bei dünnes Papier oder Recyclingpapier mit einem Gewicht von 64 g/m2 oder weniger bei hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit beidseitig bedrucken wollen, wählen Sie den [Papiertyp] "Recycling".


Hinweise zum PS-Treiber
=======================

- Für Broschürendruck gelten folgende Einschränkungen: 

Setzen Sie "Eigenschaften" -> "Erweitert" -> "Postscript-Pass-Through" auf "Deaktivieren" und führen Sie den Druckvorgang aus.
Der Druck wird möglicherweise nicht ordnungsgemäß ausgeführt, wenn in Microsoft Office-Anwendungen "Farbverlauf" (bzw. "Gradient") als "Füllfarbe" angegeben wird. 

- Wenn die Maximalkapazität für Spooling-Daten überschritten wird (einige hundert
MB), wird je nach Systemumgebung möglicherweise eine Speichermangel-Warnung
ausgegeben.
  Um dieses Problem zu beheben, sollten Sie die nachfolgende Option deaktivieren.
  Advanced Tab -> Advanced Printing Features (Register "Erweitert"  -> Erweiterte
Druckfunktionen)
  Properties -> Advanced Tab -> Enable advanced printing features (Eigenschaften
-> Register "Erweitert"  -> Erweiterte Druckfunktionen aktivieren)

- Die Option "Heftung" steht für die nachfolgende Einstellung nicht zur Verfügung.
  Port: SMB- oder Internet-Port
  Advanced Tab -> Advanced Printing Features (Register "Erweitert"  -> Erweiterte
Druckfunktionen):  Deaktiviert 
  Properties -> Advanced Tab -> Enable advanced printing features (Eigenschaften
-> Register "Erweitert"  -> Erweiterte Druckfunktionen aktivieren:  Nicht markiert

- In einer "Point & Print"-Umgebung (Server:Win2008Server/Win2008R2Server, Client:WinVista/Win7) kann es
vorkommen, dass die Treiberfunktion "Sortieren" in Microsoft Word nicht
ordnungsgemäß arbeitet.
  In diesem Fall ist die Sortierfunktion der Anwendung für die Druckausgabe zu
aktivieren.

- In File Maker 4.0 bitte die "Bindeposition" im Druckerordner einstellen.

- Für Adobe Acrobat oder Adobe Reader gelten die folgenden Einschränkungen.
  Sie können unter Umständen den Druck nicht ordnungsgemäß durchführen. Wenn Druckprobleme auftreten, 
  wählen Sie im Dialogfeld "Erweiterte Druckeinstellungen" die Option [Als Bild drucken].


Hinweise zum PCL-Treiber
========================

- In CorelDRAW dauert es relativ lange, bis das Dokument gedruckt wird, bzw. die
Meldung "PCL XL-Fehler (Speichermangel)" erscheint, wenn Objektfüllmuster wie
Abstufungen verwendet werden.
  Um dieses Problem zu beheben, die nachfolgenden Einstellungen in CorelDRAW
vornehmen;
  File->Print->Misc (Datei->Drucken->Versch): "Rasterize entire page" (Gesamte
Seite rastern) markieren 

- In Microsoft Publisher wird ein importiertes JPEG-Bild möglicherweise verkehrt
herum ausgegeben.
  In diesem Fall können Sie versuchen, das Bild vor dem Import in den Publisher
in einer anderen Anwendung zu verkleinern/vergrößern.

- Bei verkleinertem Druck in Microsoft Word/Excel
werden dünne Linien, wie beispielsweise Gitternetzlinien, möglicherweise nicht gedruckt.
Bei verkleinertem Druck in Microsoft Excel werden dünne Linien, wie beispielsweise Gitternetzlinien,
gedruckt, wenn das Originalformat auf der Registerkarte Basis auf denselben Wert wie das Papierformat gesetzt wird.
Bei verkleinertem Druck in Microsoft Word werden dünne Linien, wie beispielsweise Gitternetzlinien,
gedruckt, wenn die Vergrößerungs-/Verkleinerungsfunktion im Druckdialog von Word verwendet wird.


Hinweise und Einschränkungen beim Umgang mit dem XPS-Druckertreiber
=============================================

- Wenn Sie eine umfangreiche Datei mit einer hohen Anzahl Seiten über ein LAN
  drucken, tritt aufgrund einer Einschränkung des Betriebssystems ein
  Timeout-Fehler auf, so dass Sie möglicherweise nicht drucken können.
  In diesem Fall verlängern Sie bitte das Timeout des Geräts.

- Bitte geben Sie, wenn Sie diesen Treiber auswählen, für den linken, rechten,
  oberen und unteren Rand einen Wert größer 5 mm ein, auch wenn in einer
  Anwendung wie beispielsweise Microsoft Word der Rand auf 0 mm eingestellt
  werden könnte.
  Wenn die Randbreite auf einen Wert kleiner 5 mm eingestellt wird, wird am
  linken, rechten, unteren und oberen Rand in einem Bereich von 5 mm von der
  Blattkante nach innen nichts gedruckt.

- Beim Drucken mit diesem XPS-Druckertreiber kann Folgendes auftreten:
    Ein Teil der Dokumentdaten fehlt.
    Transparente Bereiche im Original sind im Druck nicht transparent.
    Im Ausdruck erscheinen Linien, die im Original nicht vorhanden sind.

- Wenn bei der Ausgabe in Datei im Register [Ports] die Position [Bidirektionale
  Unterstützung aktivieren] ausgewählt wird, kann dieser Vorgang aufgrund einer
  Einschränkung des Betriebssystems übermäßig lange dauern. Deaktivieren Sie bei
  der Ausgabe in Datei deshalb bitte [Bidirektionale Unterstützung aktivieren]
  im Register [Ports].

- Wenn im Register [Erweitert] die Position [Direkt an Drucker drucken]
  aktiviert wird, kann aufgrund einer Einschränkung im Betriebssystem nicht
  gedruckt werden.

- Die folgenden Funktionen werden in der WPF-Anwendung (XPS Viewer etc.) nicht unterstützt.
    [Wasserzeichen/Überlagerung] Register-[Überlagerung erstellen]
    [Konfigurieren] Register-[Einstellungen abrufen]-[Auto]


Hinweise zum Drucker
========================

- Bitte schließen Sie den Spooler, wenn Sie mit dem XPS-Treiber für Windows Vista/7/8/8.1/10/2008/2008R2/2012/2012R2/2016 über IPP drucken.
Ihre Druckdaten werden möglicherweise nicht korrekt ausgegeben, wenn Sie Aufträge bei geöffnetem Spooler übermitteln.
In diesem Fall den Spooler im Administrator-Modus öffnen, alle Aufträge löschen, den Spooler schließen und dann Ihre Aufträge übermitteln.

- Möglicherweise wird eine Fehlerseite ausgegeben, wenn Sie unter Windows Vista/7/8/8.1/10/2008/2008R2/2012/2012R2/2016 einige Seiten über den IPP-Anschluss drucken.
Benutzen Sie den Raw-oder den LPR-Anschluss.
Wenn Sie fortlaufend drucken wollen, drucken Sie in Abständen.

- Wählen Sie für den IPP-Druck die Option "Drucker hinzufügen" unter "Drucker und Fax" und installieren Sie den Druckertreiber, indem Sie den Port im "Druckerinstallations-Assistenten" festlegen.

- Der Druckvorgang wird möglicherweise abgebrochen, wenn Sie unter Windows Vista/7/8/8.1/10/2008/2008R2/2012/2012R2/2016 einige Seite über WSD drucken.
Setzen Sie den Anschluss auf Drucken.


OS  Restrictions
Cautions and restrictions with specific applications
======================================================
Please refer to the Readme[English.txt] for further details.


* In diesem Dokument verwendete Firmen- und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen.
------------------------------------------------------------
Copyright (C) 2017 KONICA MINOLTA, INC.
