KONICA MINOLTA 4700PSeries PS/PCL6/XPS 프린터 드라이버
======================================================== 
Ver. 1.0.0

설치 정보
==========
설치를 시작하기 전에 다른 프로그램을 모두 닫으십시오.


PS/PCL/XPS 드라이버 공통
========================

- 다음 기능의 설정 값은 사양에 따라 레지스트리에 저장됩니다.
따라서 다음 기능을 응용 프로그램의 인쇄 대화 상자에서 설정하는 경우 설정 값이 [속성 -> 인쇄 기본 설정]에 적용됩니다.

- 작업 계정을 이용하기 위해, 프린터에서 작업 계정 설정을 활성화하십시오.
보다 자세한 내용은, 사용설명서를 참고하십시오.


PS/PCL 드라이버 공통
========================

- 프린터 드라이버가 "Point and Print" 방법을 통해 설치된 환경에서는 
이전에 Printers 폴더의 "Easy Set" 또는 "Watermark"를 편집하십시오.

- 프린터에서 한 부씩 인쇄를 수행하려면…
  응용프로그램의 한 부씩 인쇄 설정을 비활성화하고 프린터 드라이버의 
한 부씩 인쇄 설정을 사용합니다.

- 문서의 글꼴이 정상적으로 인쇄되지 않는 경우 다음 옵션을 변경하여 시도해 보십시오.
  품질 탭 -> 글꼴 설정 -> 글꼴 다운로드: 비트맵으로 변경
  품질 탭 -> 글꼴 설정 -> 프린터 글꼴 사용: 사용할 수 없음으로 변경

- 여러 부수를 스테이플로 철하려면 다음 설정을 구성합니다.

"파일" -> "인쇄" -> "한 부씩 인쇄"의 선택을 취소합니다.
베이직 설정에서 "파일" -> "인쇄" -> "프린터 등록 정보" -> "한 부씩 인쇄"를 선택합니다.

- 다음 기능들을 조합하여 사용할 경우 워터마크가 인쇄되지 않을 수 있습니다.
이 경우 워터마크 농도를 진하게로 설정하고 투명을 끄기로 설정하거나, 다음 기능에 대한 설정을 변경하십시오:

배율, N-up, 바인딩 이동

- 64g/m2 이하의 얇은 용지나 재생 용지를 고온다습한 환경에서 양면 인쇄하는 경우 [용지 종류]에서 "재생 용지"를 선택하십시오.


PS 드라이버 참고 사항
===================

- "팜플렛" 인쇄에는 다음과 같은 제한 사항이 있습니다.

"등록 정보" -> "고급 탭" -> "Postscript 패스 쓰루"를 "사용 안 함"으로 구성하고 인쇄합니다.
Microsoft Office 응용프로그램에서 "채우기 색"으로 "그라디언트"를 지정하는 경우 팜플렛이 제대로 인쇄되지 않을 수 있습니다.

- 스풀 데이터가 수 백 MB를 초과하는 경우 사용자 시스템 환경에서 경고(메모리 부족)가 
발생할 수 있습니다.
이 문제를 해결하려면 다음 옵션을 비활성화하십시오.
  고급 탭 -> 고급 인쇄 기능
  등록 정보 -> 고급 탭 -> 고급 인쇄 기능 사용


- 다음 설정에서는 "팜플렛"을 사용할 수 없습니다.
  포트: SMB 또는 Internet Port
  고급 탭 -> 고급 인쇄 기능: 사용할 수 없음
  등록 정보 -> 고급 탭 -> 고급 인쇄 기능 사용: 선택하지 않음

- "Point and Print" 환경(서버: Win2003 Server/Win2008Server/Win2008R2Server, 클라이언트: WinXP/WinVista/Win7)에서 Microsoft Word를 
사용할 때 프린터 드라이버의 "한 부씩 인쇄" 기능이 작동하지 않는 경우가 있습니다.
그러한 경우 응용프로그램의 한 부씩 인쇄 기능을 사용하여 인쇄하십시오.

- File Maker 4.0에서 Printers에서 "제본 위치"를 설정하십시오.


PCL 드라이버 참고 사항
====================

- CorelDRAW 응용프로그램에서 오브젝트에 그라데이션을 채워 인쇄할 경우 문서 인쇄 시 오랜 
시간이 소요되거나 "PCL XL error (Insufficient Memory)"가 발생할 수 있습니다.
이 문제를 해결하려면 CorelDRAW 옵션을 다음과 같이 설정합니다:
  File->Print->Misc : "Rasterize entire page" 선택

- Microsoft Publisher에서 임포트한 JPEG 이미지가 위아래가 바뀌어 인쇄될 수 있습니다.
이 경우 Publisher로 이미지를 가져오기 전에 다른 응용프로그램에서 크기를 조정하십시오.

- Microsoft Word/Excel에서 축소인쇄 실행 시,
괘선과 같은 가는 선이 인쇄되지 않을 수도 있습니다.
Microsoft Excel에서 축소인쇄 실행 시,
 기본 탭의 원본 크기를 용지 크기와 동일하게 설정하면 괘선과 같은 가는 선이 인쇄될 수도 있습니다.
Microsoft Word에서 축소인쇄 실행 시,
Word의 인쇄 대화상자에서 확대/축소 기능을 사용하면 괘선과 같은 가는 선이 인쇄될 수도 있습니다.


XPS 프린터 드라이버 주의사항 및 제한
=============================================

- 이 XPS 프린터 드라이버는 Microsoft Windows Vista/7/2008R2/8/2012를 실행하는 컴퓨터에서 작동합니다.

- LAN을 통해 매우 많은 페이지가 포함된 파일을 인쇄하는 경우, 
  OS의 제한 때문에 시간 초과 오류가 발생하고 
  인쇄를 수행하지 못할 수도 있습니다.
  이 경우 기기의 시간 초과 설정 시간을 길게 하여 사용하십시오.

- Microsoft Word와 같이 여백 설정이 가능한 응용프로그램에서 이 XPS 프린터 드라이버를 
  선택하는 경우 여백을 0mm로 설정할 수 있더라도 상하좌우 여백으로 5mm 이상의 값을 
  입력하십시오. 
  여백이 5mm 미만으로 설정되면 상하좌우 끝에서 5mm 내의 영역에는 아무 것도 인쇄되지 
  않습니다.

- 이 XPS 프린터 드라이버를 사용하여 인쇄할 경우 다음과 같은 결과가 발생할 수 있습니다.
    문서 데이터 일부가 누락됩니다.
    원본에서 투명한 부분이 투명하지 않게 인쇄됩니다.
    원본에 없는 선이 인쇄됩니다.

- [포트] 탭의 [양방향 지원 사용]을 선택하여 파일로 출력하는 경우, 
  OS 제한 때문에 많은 시간이 소요될 수 있습니다.
  파일로 출력할 때에는 [포트] 탭의 [양방향 지원 사용]을 선택하지 않고 
  사용하십시오.

- [고급] 탭의 [프린터로 직접 인쇄]를 선택하면 OS 제한 때문에 인쇄할 수 없습니다.

- 다음 기능은 WPF 응용프로그램(XPS Viewer 등)에서 지원되지 않습니다.
    [워터마크/오버레이] 탭-[오버레이 만들기]
    [구성] 탭-[취득 설정]-[자동]


프린터 참고 사항
====================

- IPP를 통해 Windows Vista/7/2008/2008R2용 XPS 드라이버로 인쇄하는 경우 스풀러를 닫으십시오.
스풀러가 열려 있는 상태에서 작업을 전송하면 인쇄가 제대로 되지 않을 수 있습니다.
그런 경우에는 관리자 모드에서 스풀러를 열고 모든 작업을 삭제한 다음 스풀러를 닫고 작업을 전송하십시오.

- Windows Vista/7/2008/2008R에서 IPP 포트를 사용하여 여러 페이지를 인쇄할 경우 오류 페이지가 출력될 수 있습니다.
RAW 포트 또는 LPR 포트를 사용하십시오.
연속으로 인쇄하려면 간격을 두고 인쇄하십시오.

- IPP 프린트는, "프린터 및 팩스"에서 "프린터 추가"를 선택하고, "프린터 추가 마법사"에서 포트를 설정하여 프린터 드라이버를 설치하십시오.

- Windows Vista/7/2008/2008R에서 WSD를 통해 여러 페이지를 인쇄하는 경우 인쇄가 완료되지 않은 채 종료될 수 있습니다.
인쇄할 포트를 변경하십시오.


OS  Restrictions
Cautions and restrictions with specific applications
======================================================
Please refer to the Readme[English.txt] for further details.


* 이 문서에 사용된 회사 상호 및 제품명은 각 회사의 등록 상표입니다.
------------------------------------------------------------
Copyright(C) 2013 KONICA MINOLTA, INC.
모든 저작권 본사 소유.
