Driver stampante PS/PCL/XPS KONICA MINOLTA 4700PSeries
========================================================= 
Ver. 1.0.0

Nota di installazione
=====================
- Chiudere tutti i programmi prima di avviare l'installazione.


Caratteristiche comuni a driver PS/PCL/XPS
==========================================

- Il valore di configurazione della seguente funzione è salvato nel registro secondo le specifiche.
Quindi, quando la seguente funzione viene impostata dalla finestra di dialogo di stampa di un'applicazione, il valore di configurazione viene salvato in [Proprietà -> Preferenze di stampa].

- Per utilizzare l'Account processi, attivare l'impostazione Account processi sulla stampante.
Per ulteriori dettagli fare riferimento al manuale d'uso.


Caratteristiche comuni a driver PS/PCL
======================================

- Nell'ambiente in cui i driver della stampante sono installati con il metodo "Point & Print", 
modificare prima "Easy Set" o "Filigrana" nella cartella Stampante.

- Fascicolazione sulla stampante
Disabilitare la fascicolazione nell'applicazione ed abilitarla nel driver della stampante.

- Se i caratteri del documento non vengono stampati come previsto, modificare le seguenti
 opzioni:
  Registro Qualità -> Impostazioni tipo di carattere 
       -> Formato di scaricamento caratteri: impostare su Bitmap
  Registro Qualità -> Impostazioni tipo di carattere 
       -> Utilizza i caratteri della stampante: impostare su disabilitato

- Configura le seguenti impostazioni per graffare più copie:

Deseleziona "File" -> "Stampa" -> "Fascicola".
Controlla "File" -> "Stampa" -> "Proprietà stampante" -> "Fascicola" in impostazioni base.

- La filigrana può essere non stampata con una combinazione delle seguenti funzioni.
In questo caso impostare la densità della filigrana su Scuro e Trasparente su Disattivo, oppure modificare le impostazioni delle seguenti funzioni:

Zoom, Pagine per foglio, Spostamento rilegatura

- Per stampare su entrambe le facciate di carta sottile o di carta riciclata con grammatura di 64 g/m2 o minore in un ambiente con alta temperatura ed alta umidità, selezionare "Riciclata" in [Tipo di carta].


Note sul driver PS
===================

- Per la stampa di un "Opuscolo" esistono le seguenti limitazioni:

Configurare "Proprietà" -> "Scheda Avanzate" -> "Pass-through PostScript" a "Disattiva" e stampare.
La stampa potrebbe non essere eseguita in modo accurato se si specifica la "Sfumatura" per "Colore riempimento" con le applicazioni Microsoft Office.

- Se i dati di spooling supera qualche centinaio di megabyte, può essere emesso un avviso 
(memoria insufficiente) a seconda del sistema.
Per risolvere questo problema, disabilitare le seguenti opzioni:
  Registro Avanzate -> Funzioni avanzate di stampa
  Proprietà -> registro Avanzate -> Abilita funzioni avanzate di stampa

- "Booklet" non può essere usato con le seguenti impostazioni:
  Porta: SMB o Internet
  Registro Avanzate -> Funzioni avanzate di stampa: disattive
  Proprietà -> registro Avanzate -> Abilita funzioni avanzate di stampa: non selezionate

- Nell'ambiente "Point & Print" (server: Win2003 Server/Win2008Server/Win2008R2Server, client: WinXP/WinVista/Win7), la funzione 
"Fascicola" del driver della stampante può non essere eseguita in Microsoft Word.
In questo caso stampare con la funzione di fascicolazione dell'applicazione attivata.

- In File Maker 4.0 impostare "Posizione di rilegatura" nella cartella Stampanti.


Note sul driver PCL
====================

- In CorelDRAW è necessario molto tempo per stampare il documento o viene emesso un 
"Errore PCL XL (memoria insufficiente)" se si impiegano motivi come gradazione per riempire l'oggetto.
Per risolvere questo problema, impostare le opzioni di CorelDRAW nel modo seguente:
  File->Stampa->Varie: selezionare "Rasterizza tutta la pagina"

- In Microsoft Publisher un'immagine JPEG importata può essere stampata capovolta.
In questo caso ridimensionare l'immagine in un'altra applicazione e reimportarla in Publisher.

- Quando si implementa la stampa ridotta in Microsoft Word/Excel,
una linea sottile come quella di una griglia　 potrebbe non essere stampata.
Quando si implementa la stampa ridotta in Microsoft Excel, potrebbe essere stampata una linea 
sottile come quella di una griglia se si imposta il formato originale della scheda di base uguale al formato carta.
Quando si implementa la stampa ridotta in Microsoft Word, potrebbe essere stampata una linea 
sottile come quella di una griglia se si usa la funzione di ingrandimento/riduzione nella finestra di dialogo Stampa di Word.


Note e restrizioni per il driver della stampante XPS
====================================================

- Questo driver della stampante XPS funziona sul computer che opera con Microsoft Windows Vista/7/2008R2/8/2012.

- Se si stampa un file con un grande numero di pagine via LAN, si verifica l'errore di timeout a causa
  della restrizione dell'OS e la stampa puň non riuscire.
  In questo caso aumentare il tempo di timeout della macchina.

- Immettere un valore maggiore di 5 mm per il margine sinistro, destro, superiore ed inferiore anche se
  il margine può essere impostato su 0 mm quando questo driver della stampante XPS è selezionato in 
  un'applicazione in grado di impostare il margine come Microsoft Word.
  Se il margine viene impostato su un valore minore di 5 mm, nell'area alla distanza di 5 mm dal bordo
  sinistro, destro, superiore ed inferiore non viene stampato niente.

- Nella stampa con questo driver della stampante XPS si possono avere i seguenti risultati.
    Una parte dei dati del documento mancano.
    La parte trasparente dell'originale viene stampata non trasparente.
    Viene stampata la linea che non si trova sull'originale.

- Se si emette la stampa in un file selezionando [Abilita supporto bidirezionale] del registro [Porte],
  il processo può richiedere un tempo considerevoli a causa della restrizione dell'OS.
  In questo caso, per emettere la stampa in un file deselezionare [Abilita supporto bidirezionale]
  del registro [Porte].

- La stampa non avviene a causa della restrizione dell'OS se si seleziona [Stampa direttamente sulla
  stampante] del registro [Avanzate].

- Le seguenti funzioni non sono supportate nell'applicazione WPF (XPS Viewer, ecc.).
    Registro [Filigrana/Overlay] - [Crea overlay]
    Registro [Configura] - [Acquisisci impostazioni] - [Auto]


Note sul stampante
====================

- Chiudere lo spooler prima di stampare dal driver XPS per Windows Vista/7/2008/2008R2 tramite IPP.
La stampa può non avvenire correttamente se si invia il lavoro con lo spooler aperto.
In questo caso aprire lo spooler in modalità amministratore, eliminare dei lavori, chiudere lo spooler ed inviare i lavori.

- Può essere emessa una pagina di errore se si stampa un numero di pagine usando la porta IPP di Windows Vista/7/2008/2008R.
Usare la porta Raw o la porta LPR.
Per stampare in sequenza, stampare ad intervalli.

- Per la stampa IPP, selezionare "Aggiungi stampante" da "Stampante e FAX", quindi installare il driver di stampa impostando la porta in "Installazione guidata stampante".

- La stampa può terminare prematuramente se si stampa un numero di pagine via WSD in Windows Vista/7/2008/2008R.
Cambiare porta per stampare.


OS  Restrictions
Cautions and restrictions with specific applications
======================================================
Please refer to the Readme[English.txt] for further details.


* I nomi delle compagnie e dei prodotti citati nel presente documento sono marchi di fabbrica delle
rispettive compagnie.
------------------------------------------------------------
Copyright(C) 2013 KONICA MINOLTA, INC.
Tutti i diritti riservati.
