
                KONICA MINOLTA magicolor 2400W
              Readme （お読みください：補足情報）
                         Readme V1.3

  このReadmeは、下記ドライババージョンとコントローラファーム
  ウェアバージョンの組み合わせに対応しております。
                                Driver Version 1.3.701.0以上
                        Controller Firmware Version 4725以上
============================================================
I.   目次

     このReadmeファイルには、下記の項目に関する補足情報が記載
     されています。
     プリンタをご使用になる前に必ずお読みください。

     - CD-ROM
     - アプリケーション・ノート
     - 接続性
     - プリンタドライバ
     - ステータスディスプレイ

============================================================
II.  CD-ROM

     1. Adobe Reader--Acrobat Reader、Adobe Reader をお持ちで
        ない方は、Utilities and Documentation CD-ROM の「メイ
        ンメニュー」画面から「マニュアル」をクリックし、
        「Adobe Reader6.0 のインストール」をクリックすると、
        Adobe Reader6.0 をインストールすることができます。
        ただし、Windows 2000 ではServicePack2 以上であること、
        Microsoft Internet Explorer では5.01 以上であることが
        インストールの条件となります。これら条件を満たしていな
        い場合、Acrobat Reader 5.0 をご使用ください。
        なお、Utilities and Documentation CD-ROM のディレクト
        リ \Adobe\acrobat5 の中のプログラムをダブルクリックす
        るとAcrobat Reader 5.0 をインストールすることができま
        す。

============================================================
III. アプリケーション・ノート

     1. Acrobat Reader--Acrobat Reader 5で、「用紙サイズに合
        わせてページを縮小」を選択して出力を行なうとき、「画
        像として印刷」が選択されていないと正常に印刷されない
        ことがあります。
        (印刷結果が用紙サイズに合わない場合があります。)
        この場合、下記のいずれかの方法で印刷してください。
          ･ 「用紙サイズに合わせてページを縮小」及び「画像と
            して印刷」を選択して印刷する。
          ･ Adobe Reader6.0を使用する。

     2. CorelDRAW--レターサイズ用紙に印刷する時、「用紙タブ」
        の「出力用紙サイズ」で「出力サイズに合わせる」を選択
        してください。「出力サイズに合わせる」を選択しないと
        画像が欠けることがあります。

     3. DOS--DOSのcopyとprintコマンドはサポートしておりませ
        ん。

     4. Excel --「N-up」を設定して印刷した場合、印刷範囲が変
        わってしまうことがあります。
        この場合、下記のいずれかの方法で印刷してください。
          ･ 「ファイル」−「ページ設定」を選択し、「余白」の
            設定を変更する。
          ･ 「ファイル」−「ページ設定」を選択し、「拡大縮小
            印刷」の設定を変更する。

     5.	Excel--MS-Officeで円柱グラフを使用すると正しく印字さ
        れないことがあります。

     6. Internet Explorer 6 (Windows 98)--HTML上にCSS Level 1
        のデータを含むウェブページを印刷しようとすると、スプ
        ールエラーが発生して印刷出来ないことがあります。

     7. Visio2000--特定のフォントを使った場合、文字の位置がず
        れて印刷されてしまうことがあります。

     8. 一太郎--一太郎では、フォントサイズの指定において少数点
        以下の値に奇数を指定しても、最も近い偶数に丸められて印
        刷されます。
        また、フォントによってはサイズに小数点以下の数値が奇数
        のポイントを指定して印刷すると文字が置き換わって印字さ
        れることがあります。このような場合は、小数点以下の値を
        あらかじめ偶数に指定して印刷してください。

============================================================
IV.  接続性

     1. USB--プリンタの電源を入れる前にPCを起動すると、プリン
        タの状態がオフラインになることがあります。この場合は
        、プリンタの「プリンタをオフラインで使用する」設定のチ
        ェックマークを外してください。
       （「スタート」＞「設定」＞「プリンタとFAX」または「プ
        リンタ」を選択し、magicolor 2400Wのプリンタアイコンを
        右クリックして設定してください。）

============================================================
V.   プリンタドライバ
     
     1. 部単位で印刷--「セットアップ」タブの「両面印刷／小冊
        子（袋とじ）印刷」のオプションとして「小冊子右綴じ」
        または「小冊子左綴じ」を選択し両面印刷ジョブを部単位
        で印刷する場合、プリンタドライバでのみ「部単位印刷」
        を選択してください。アプリケーションの「部単位で印刷
        」を選択するとページが正しく配置されない場合がありま
        すので、選択しないでください。

     2. ウォーターマーク--太字設定については一部のフォントで正
        しく出力されないことがあります。

     3. ウォーターマーク--ウォーターマークの角度の設定が斜め
        のときに、ポートレートとランドスケープの方向が混在し
        たドキュメントを印刷すると、1ページ目の用紙の方向と異
        なるページにも1ページ目と同じ角度でウォーターマークが
        印刷されることがあります。

     4. ウォーターマーク--フォントのサイズとスタイルの組合せ
        によって、ウォーターマークが印刷されない場合がありま
        す。

     5. ウォーターマーク編集--フォントの書体とサイズ、角度の
        組合せによって、正常にウォーターマークのペイントが表
        示されない場合があります。

     6. ウォーターマーク--印刷中にウォーターマークの設定を変
        更すると、印刷中のウォーターマークの設定が変更される
        ことがあります。

     7. Windows XP--Windowsの制限により、２つ目のmagicolor
        2400Wプリンタドライバをインストールすると、プリンタ
        フォルダのプリンタ名は（コピー２）ではなく（コピー
        １）となります。

     8. インストール--プラグ-アンド-プレイあるいは、プリンタ
        の追加ウィザードを使用しないでください。プリンタドラ
        イバとユーティリティを全てインストールするためには、
        CD-ROMインストーラーを使用してインストールを行なって
        ください。

     9. インストール-プリンタ名ダイアログでプリンタ名を入力
        するときは半角48文字以内にしてください。

    10. オリジナル文章サイズ--一部のアプリケーションではプリ
        ンタドライバの用紙タブの「オリジナル文章サイズ」でサ
        ポートしていない用紙サイズを選択することができます。
        ただし、サポートされていない用紙サイズを選択しても印
        刷できません。

    11. オーバーレイ--「用紙」タブの「オーバーレイの編集」で
        既存のフォームオーバーレイを編集したり、新規にオーバ
        ーレイを作成したりする場合、既存のフォームオーバーレ
        イと同じ名称を指定すると、上書きの確認をしないで既存
        のオーバーレイに上書きされることがあります。

    12. オーバーレイ--オーバーレイファイルはカラー文書として
        作成されます。そのため、「品質」タブの「カラー」でモ
        ノクロ印刷を選択しても、オーバーレイはカラーで印刷さ
        れます。モノクロのオーバーレイファイルが必要であれば
        、新規に作成しオーバーレイファイルとして保存してくだ
        さい。

    13. オーバーレイ--オーバーレイファイルはそのファイルが作
        成された時と同じ解像度で印刷する必要があります。
        たとえば、オーバーレイファイルが600dpiで作成された場
        合、このオーバーレイファイルを使用して印刷を行なう時
        は必ず600dpiで印刷してください。異なった解像度を使用
        してオーバーレイファイルを印刷すると自動的にサイズが
        変更され、用紙には正しく印字されません。

    14. オーバーレイ--オーバーレイファイルはそのファイルが作
        成された時と同じ用紙サイズで印刷する必要があります。
        異なった用紙サイズを使用した場合、そのファイルは印刷
        されません。

    15. オーバーレイ--オーバーレイファイル（*.prn）は、必ず
        magicolor 2400Wで作成してください。他のプリンタを
        使用してオーバーレイファイルを作成した場合、ファイル
        は印刷されません。

    16. オーバーレイ--オーバーレイを使用してファイルを印刷す
        る場合、通常の印刷に比べて倍の仮想メモリを使用します
        。そのためオーバーレイを使用する場合には、事前にコン
        ピュータの仮想メモリを増やしておくことをお奨めします
        。

    17.	紙詰まりからの復帰--両面印刷の裏面を印刷中に紙詰まり
        が発生すると、送信中のジョブは自動的にキャンセルされ
        ます。この場合は、もう一度印刷しなおしてください。

    18. 手動両面（Windows XP）--Windows XPでドライバをインス
        トールした直後に、メモ帳から両面印刷できないことがあ
        ります。必ずコンピュータを再起動してください。

    19. アンインストール（削除）--プリンタドライバをアンイン
        ストール（削除）する場合は、アンインストール（削除）
        終了後、必ずコンピュータを再起動してください。再起動
        を行なわないといくつかのファイルがWindowsのOSにより使
        用されていて、正常に削除されません。

    20. ネットワーク設定--このプリンタはサーバインストールや
        ネットワーク上での共有印刷をサポートしていません。

    21. オリジナル文書サイズ--レタープラス、UK Quarto、
        Foolscap、Kai 16、Kai 32の用紙サイズを印刷する際、
        プリンタにセットした用紙と「オリジナル文書サイズ」ま
        たは「出力用紙サイズ」で指定した用紙が異なると、プリ
        ンタ保護のため印刷を停止することがあります。

    22. プロパティ--プリンタプロパティの以下の設定を変更しな
        いでください。
          - 詳細タブのスプールの設定 (Windows 98/Me)
          - 詳細設定タブ (Windows 2000/XP)

        Windows 98/Me/2000/XPのスプールの設定は「全ページ分の
        データをスプールしてから、印刷データをプリンタに送る」
        を選択してください。

        Windows 98/Meにおいて「スプールの設定」の「標準に戻す
        」をクリックしたときに「1ページ目のデータをスプールし
        たら、印刷データをプリンタに送る」が選択されることが
        あります。この場合「全ページ分のデータをスプールして
        から、印刷データをプリンタに送る」に選択しなおして、
        「OK」をクリックしてください。

    23. 色の管理--プリンタプロパティの「色の管理」にはドライ
        バが使用する色調整ファイルが表示されますが、これをア
        プリケーションなどで使用することはできません。

    24. A3、B4、Ledger--magicolor 2400Wの印刷可能用紙サイズ
        は、最大Legalサイズ（216mm x 356mm）となります。
        A3、B4、Ledgerサイズには印刷できませんのでご注意くだ
        さい。
        A3、B4、Ledgerサイズのドキュメントを印刷する場合は、
        「オリジナル文書サイズ」の用紙サイズにご使用のドキュ
        メントサイズ（A3、B4、Ledger）を設定し、必ず「出力用
        紙サイズにあわせる」をチェックしてリストボックスから
        出力する用紙サイズ（A4等）を選択してください。この設
        定をしても、アプリケーションにより正しく印刷されない
        ことがあります。

        一部のアプリケーションの設定方法と問題発生時の回避方
        法を示します。

        1) Excel--用紙サイズA3、B4、Ledgerのドキュメントを印
           刷する場合には、下記の手順に従って印刷をしてくだ
           さい。
           i. 「ファイル」−「印刷」を選択し、プリンタに
              magicolor 2400Wが選択されていることを確認しま
              す。
          ii. 「プロパティ」ボタンをクリックし、「用紙」タブ
              を選び、「オリジナル文書」サイズで出力したいド
              キュメントの用紙サイズが選択されていることを確
              認します。
         iii. 「出力用紙サイズ」の「用紙サイズに合わせる」を
              選択し、リストボックスから出力する用紙サイズを
              選択します。
          iv. 「OK」をクリックします。
           v. 選択した用紙がトレイにセットされていることを確
              認し、「OK」をクリックして印刷を開始します。

        2) Word--用紙サイズA3、B4、Ledgerのドキュメントを印
           刷するとき、「用紙サイズに合わせる」をオンにして
           も正しく印刷されないことがあります。その場合には
           、下記の手順に従いアプリケーションの拡大縮小機能
           を使用してください。ただし、アプリケーションの拡
           大縮小機能を使用する場合は、プリンタドライバの「
           出力用紙サイズ」の機能は使用しないでください。
           両方を同時に設定すると正しく印刷されません。
           i. 「ファイル」−「印刷」を選択し、プリンタに
              magicolor 2400Wが選択されていることを確認し
              ます。
          ii. 「拡大/縮小」の「用紙サイズを指定」リストボッ
              クスから出力する用紙サイズを選択します。 
         iii. 「プロパティ」をクリックし、「用紙」タブの「用
              紙サイズに合わせる」チェックボックスがオフ、「
              拡大縮小」が100%であることを確認します。
          iv. 「印刷の向き」を印刷するドキュメントにあわせま
              す。
              （ドキュメントの中に横向きの画像が含まれている
              場合には、横を選択します。）
           v. 「OK」をクリックし「プリンタプロパティ」画面を
              閉じます。
          vi. 選択した用紙がトレイにセットされていることを確
              認し、「OK」をクリックして印刷を開始します。

        3) Acrobat--用紙サイズA3、B4、Ledgerのドキュメントを
           印刷するとき、「用紙サイズに合わせる」をオンにし
           ても正しく印刷されないことがあります。その場合に
           は、下記の手順に従いアプリケーションの用紙に合わ
           せて印刷する機能を使用してください。ただし、アプ
           リケーションの用紙に合わせて印刷する機能を使用す
           る場合は、プリンタドライバの「出力用紙サイズ」の
           機能は使用しないでください。両方を同時に設定する
           と正しく印刷されません。
           i. 「ファイル」−「印刷」を選択し、プリンタに
              magicolor 2400Wが選択されていることを確認し
              ます。
          ii. Acrobat 6の場合は、 「ページの拡大縮小」リスト
              ボックスから「用紙に合わせる」を選択します。
              Acrobat 5の場合は、「用紙サイズに合わせてペー
              ジを縮小」チェックボックスをオンにします。
         iii. 「プロパティ」をクリックし、「用紙」タブの「用
              紙サイズに合わせる」チェックボックスがオフ、「
              拡大縮小」が100%であることを確認します。
          iv. 「OK」をクリックし「プリンタプロパティ」画面を
              閉じます。
           v. 選択した用紙がトレイにセットされていることを確
              認し、「OK」をクリックして印刷を開始します。

    25. 細線の印刷--1ポイント未満の細線は印刷されないことが
        あります。

============================================================
VI.  ステータスディスプレイ   

     1. 接続性--ステータスディスプレイは、USB接続のみをサポ
        ートします。

     2. プリンタ名変更-プリンタ名を変更するとステータスディ
        スプレイが正しく動作しないことがあります。この場合は
        、コンピュータを再起動してください。

     3. プリンタステータス更新--写真や絵を多く含むファイルを
        印刷する場合、そのジョブが終了するまでプリンタステー
        タスが更新されないことがあります。

     4. 権限--ステータス・ディスプレイは、Windows 2000の場合
        は管理者権限（Administratorsグループ）を持つユーザー
        、Windows XPの場合は「コンピュータの管理者」アカウン
        トのユーザーのみが起動できます。
        それ以外のユーザは使用できません。

     5. 制限--ステータス・ディスプレイは、magicolor 2400Wが
        共有されている場合、起動できません。

============================================================
商標
KONICA MINOLTA はコニカミノルタホールディングス株式会社の
商標登録です。
magicolorはコニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社の
商標登録です。
本書に記載されているその他の製品名は各社の商標または登録商標
です。
Copyright (c) 2004 KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, 
INC. All rights reserved

