
                  ＫＯＮＩＣＡ　ＭＩＮＯＬＴＡ　ｍａｇｉｃｏｌｏｒ　２４３０　ＤＬ
		　　　　　ＫＯＮＩＣＡ　ＭＩＮＯＬＴＡ　Ｗｉｎｄｏｗｓ　ドライバ
                      
		　　　　　　　Ｒｅａｄｍｅ （お読みください：補足情報）
			 　 Ｖｅｒｓｏｎ　１．０
                  
============================================================
I.  目次

     このＲｅａｄｍｅファイルには、下記の項目に関する補足情報が記載されています。プリンタをご使用になる
     前に必ずお読みください。

     - アプリケーション・ノート
     - 接続性
     - エラーメッセージ
     - ＰａｇｅＳｃｏｐｅ　Ｗｅｂ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　（ページスコープ･ウェブコネクション）
     - プリンタドライバ
     - ステータスディスプレイ
     - ［オプション］　プリンタメモリ（ＤＩＭＭ）
     - ピクトブリッジのサポート

============================================================
II. アプリケーション・ノート

     １． ＣｏｒｅｌＤＲＡＷ--レターサイズ用紙に印刷する時、「用紙タブ」の「出力用紙サイズ」
	で「出力サイズに合わせる」を選択してください。「出力サイズに合わせる」を選択しないと
	画像が欠けることがあります。

    　２． ＤＯＳ--ＤＯＳのｃｏｐｙとｐｒｉｎｔコマンドはサポートしておりません。

     ３． ＭＳ　ＷＯＲＤ--Ｗｏｒｄは、ユーザー指定の用紙サイズではなく、Ｗｏｒｄ設定のデフォルト
	の用紙サイズをドライバに指定します。このため既存のドキュメントで設定された用紙サイズとは
	異なる用紙に印刷する場合には、下記の手順に従い操作を行う必要があります。

        　ｉ．　「ファイル」−「ページ設定」を選択し、指定の用紙サイズが選択されいるかを確認します。
        　ｉｉ．「ファイル」−「印刷」を選択し、ｍａｇｉｃｏｌｏｒ　２４３０　ＤＬの「プロパティ」ボタンをクリックします。
        　ｉｉｉ．「用紙」タブを選択します。「用紙サイズに合わせる」を選択して「出力用紙サイズ」のドロップ
　　　　　　　　　　　　　ダウンリストから、指定の用紙サイズを選択します。

     ４．　ＭＳ　Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｅｘｐｌｏｒｅｒ　５．０--JAVA関係のデータを含むウェブ
	ページを印刷するとＳＰＯＯＬ３２エラーが発生することがあります。ドキュメントの保存は可能ですが、
	印刷ジョブの継続は出来ません。コンピューターを再起動してから、再度印刷ジョブを送り
	直してみてください。問題が解決しないようであれば、Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｅｘｐｌｏｒｅｒ　５．０
	を５．５以上にアップグレードしてください。

     ５． Ａｃｒｏｂａｔ　Ｒｅａｄｅｒ　４．０--点線が印刷されないという現象が発生することがあります。
	その場合にはＡｃｒｏｂａｔ　Ｒｅａｄｅｒを５．０以降にアップグレードしてください。
    
     ６．　	ＡｄｏｂｅＰａｇｅＭａｋｅｒ　６．５--データにより色分版機能は正しく機能しない場合があります。
	また、プロセスブラックのみカラーで印刷されるときは、プリンタプロパ	ティで品質タブ上のモノクロ
	オプションを選択して出力してください。

    　７．	Ｌｏｔｕｓ　Ａｐｐｒｏａｃｈ　９．６．１--プリントプロパティが開かれているときは、ドライバの印刷
	設定のレイアウトは、正しく設定されずに崩壊します。

============================================================
III. 接続性

     １． ネットワーク--ＩＰＰプロトコルはＨＴＴＰ上で稼動します。そのため、ネットワークのＨＴＴＰメニュー
	でＨＴＴＰを使用できないように設定している場合は、ＩＰＰも自動的に使用できなくなります。

     ２． ネットワーク--ネットワークのＨＴＴＰメニューやＳＮＭＰメニューの変更を行った場合、その設定を
	有効にするためにプリンタを再起動してください。

     ３． Ｗｉｎｄｏｗｓ　ＸＰ--ネットワーク上でプリンタを設定する場合、標準ＴＣＰ／ＩＰ
	ポートを指定し、デバイスタイプとしてＧｅｎｅｒｉｃ（ジェネリック）か、Ｍｉｎｏｌｔａ−ＱＭＳ
	プリンタのいずれかを選択して、「Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｐｒｉｎｔ　Ｍｏｎｉｔｏｒ」をご使用下さい。

     ４． Ｗｉｎｄｏｗｓ　２０００--ネットワーク上でプリンタを設定する場合、標準ＴＣＰ／ＩＰ
	ポートを指定し、デバイスタイプとしてＧｅｎｅｒｉｃ（ジェネリック）か、ＭＩＮＯＬＴＡ
	プリンタのいずれかを選択して、「Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｐｒｉｎｔ　Ｍｏｎｉｔｏｒ」をご使用下さい。

============================================================
IV. エラーメッセージ

    １． 紙詰まり--定期的にプリンタの排紙トレイ上の用紙を取り除いてください。特に大量印刷を行う
       場合にはご注意ください。 排紙トレイが一杯になった場合（約２００枚）、紙詰まり等により
       プリンタが停止することがあります。

    ２． 両面ユニットで紙詰まり--オートコンティニューがオンの場合には、設定と異なる用紙サイズで両面
       印刷すると両面ユニットで紙詰まりが発生することがあります。プリンタドライバで設定されている正しい
       用紙サイズに変更してください。

    ３． 無効なプリンタ名--プリンタ名の文字列の前後にスペースが入っているとプリンタドライバのインストール
       時にエラーメッセージが表示されることがあります。この場合には、プリンタ名の文字列の前後のスペース
       を除いてください。

============================================================
V. ＰａｇｅＳｃｏｐｅ　Ｗｅｂ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　（ページスコープ･ウェブコネクション）

     １． ジョブページ--「ジョブオーナー」欄は、プリンタドライバで「デバイスオプション設定」タブの「ユーザー名」
	にて名称を設定しない限り空白となります。

     ２． ＵＲＬ--システムのオンラインアシスタンスのＵＲＬ入力欄は、「ｈｔｔｐ：//ＵＲ」を入力して下さい。
	ＰａｇｅＳｃｏｐｅ　Ｗｅｂ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎは、「ｈｔｔｐｓ：//ＵＲＬ」をサポートしません。

     ３． ＷＩＮＳ／ＮｅｔＢＩＯＳ--ＷＩＮＳ/ＮｅｔＢＩＯＳを変更したときは、必ずプリンタを再起動してください。

    　４．	ジョブページ--「ページ枚数」欄の合計枚数は、コピー枚数ごとの合計ではなくプリントジョブごとの
	合計枚数が表示されます。また、「コピー枚数」欄には、実際のコピー枚数ではなく、常に「１」が
	表示されます。例えば、２ページのドキュメントを３部のコピー枚数でプリントジョブを指定すると、
	「コピー枚数」欄は、「１」、そして、「ページ枚数」欄は、「６」と表示されます。

     ５． ジョブページ--奇数のページ数からなるドキュメントの両面印刷では、最後の空白のページがカウント
	されて、合計ページ数に加えられます。例えば、７ページからなるドキュメントを両面印刷で、２部コピー
	すると、合計ページ数は、１６ページとして表示されます。

     ６． アドミニストレイター　ログイン--アドミニストレイターとして　正しいパスワードでログインしても、
	「正しいパスワードを入力してください。」というメッセージが表示された場合は、ブラウザーの
	セキュリティーとプライバシーの設定をチェックしてください。　
	インターネット・エクスプローラーの	場合は、中度（または、低度）のセキュリティーと中高度
	（または、低度）のプライバシー設定がなされているか確認してください。　
	ネットスケープの場合は、クッキー（Ｃｏｏｋｉｅ）が使用許可になっているか確認して下さい。

============================================================
VI. プリンタドライバ
     
     １． 部単位で印刷--「セットアップ」タブの「両面印刷／小冊子（袋とじ）印刷」のオプションとして
	「小冊子右綴じ」または「小冊子左綴じ」を選択し両面印刷ジョブを部単位で印刷する場合、
	プリンタドライバでのみ「部単位印刷」を選択してください。アプリケーションの「部単位で印刷」
	を選択するとページが正しく配置されない場合がありますので、選択しないでください。　
	ＷＯＲＤで、ウォーターマークかオーバーレイを使って印刷を行うと同様な現象が起きます。
	また、プリンタドライバで「部単位印刷」を選択せずに印刷を行うと、最初のコピー部の
	第一ページにのみウォーターマークが印刷されることになります。

     ２． デフォルト--「デバイスオプション設定」タブでオプションを追加または削除するとプリンタド
	ライバの設定は全て自動的にデフォルト設定にリセットされます。

     ３． インストール （Ｗｉｎｄｏｗｓ　ＸＰ）--Ｗｉｎｄｏｗｓの制限により、２つ目のｍａｇｉｃｏｌｏｒ
	２４３０ ＤＬプリンタドライバをインストールすると、プリンタフォルダのプリンタ名は（コピー２）
	ではなく（コピー１）となります。

     ４． インストール （Ｗｉｎｄｏｗｓ　９ｘ）--新しいバージョンにｍａｇｉｃｏｌｏｒ　２４３０ ＤＬ
	プリンタドライバをアップグレードする際は、古いバージョンをまず取り除いてから、新しい
	バージョンをインストールしてください。　

     ５． インストール （Ｗｉｎｄｏｗｓ ＸＰ　ＳＰ２）--ｍａｇｉｃｏｌｏｒ　２４３０ ＤＬプリンタドライバ
	をインストールする際、「Ｗｉｎｄｏｗｓセキュリティー警告」のメッセージが画面に表示されます。
	Ｗｉｎｄｏｗｓ　ＸＰ ＳＰ２のファイアウォールからインストーラプログラムのブロックを解除してください。

 　　　　　６．	機能 （Ｗｉｎｄｏｗｓ ２ｋ／ＸＰ／ＮＴ４．０／２００３）--カスタム用紙サイズ編集、
	オーバーレイ編集、ウォーターマーク編集、Ｅａｓｙ　Ｓｅｔ保存といった機能は、管理者
	としてログインすると使用可能となります。

     ７． ＩＰＰポート （Ｗｉｎｄｏｗｓ ２Ｋ）--Ｗｉｎｄｏｗｓのスプーラーに起因する問題により、ＩＰＰ
	ポート接続プリンタでは、印刷設定の「印刷されたドキュメントを保持する」を選択しても、
	印刷キューにジョブは、保持されません。　また、プリンタキューのウィンドにある「ヘルプ」
	メニュー項目を表示すると、エラーメッセージが現れます。
　
    　８．	オーバーレイ--オーバーレイファイルはカラードキュメントとして作成されます。そのため、「品質」
	タブの「カラー」でモノクロ印刷を選択しても、オーバーレイはカラーで印刷されます。
	モノクロのオーバーレイファイルが必要であれば、新規に作成しオーバーレイファイルとして
	保存してください。（「用紙」タブのオーバーレイ編集ボタン） 

    　９． オーバーレイ--オーバーレイファイルはそのファイルが作成された時と同じ解像度で印刷
	する必要があります。たとえば、オーバーレイファイルが６００ｄｐｉで作成された場合、
	このオーバーレイファイルを使用して印刷を行う時は必ず６００ｄｐｉで印刷してください。
	異なった解像度を使用してオーバーレイファイルを印刷すると自動的にサイズが変更され、
	用紙には正しく印字されません。

    １０． オーバーレイ--オーバーレイファイル（*.ｐｒｎ）は、必ずｍａｇｉｃｏｌｏｒ　２４３０　ＤＬ
	ドライバーで作成してください。他のプリンタドライバーを使用してオーバーレイファイル
	を作成した場合、ファイルは印刷されません。

    １１． オーバーレイ--オーバーレイを使用してファイルを印刷する場合、通常の印刷に比べて倍
	の仮想メモリを使用します。そのためオーバーレイを使用する場合には、事前にコンピュータ
	の仮想メモリを増やしておくことをお奨めします。

    １２． 共有--Ｗｉｎｄｏｗｓ　Ｍｅ/９８で共有されたプリンタのプリンタドライバをアンインストー
	ル（削除）し再度インストールする場合、新しくインストールされたプリンタドライバは自動的
	に共有されます。プリンタドライバを共有したくない場合は、共有設定を解除してください。

    １３． アンインストール　（Ｗｉｎｄｏｗｓ　９ｘ）--プリンタドライバをアンインストール（削除）する
	場合は、アンインストール（削除）終了後必ずコンピュータを再起動してください。再起動
	を行わないと、いくつかのファイルがＷｉｎｄｏｗｓのＯＳによりロックされ、削除されません。

    １４． アンインストール　（Ｗｉｎｄｏｗｓ　９ｘ）--ＫＯＮＩＣＡ　ＭＩＮＯＬＴＡ　ｍａｇｉｃｏｌｏｒ
	２４３０ ＤＬプリンタドライバを追加/削除プログラムからアンインストールする場合は、
	アンチウイルススキャンやアンチウイルス・リアルタイム・撃退プログラムを一時的
	に使用不可能にしてください。　

    １５． アンインストール （Ｗｉｎｄｏｗｓ　Ｍｅ）--Ｗｉｎｄｏｗｓ　Ｍｅをご使用の場合は、
	プリンタドライバーをアンインストールしてから、コンピューターをスタートししてください。	

    １６．	用紙サイズの混合--異なる用紙サイズからなるドキュメントを印刷すると、予期しない印刷
	結果を引き起こすことになります。例えば、両面印刷で、表と裏をそれぞれＡ４とリーガルとして
	指定して両面印刷を行うと正しく印刷が行われません。Ｎ−ｕｐや小冊子（袋とじ）印刷では、
	データの紛失や空白のページの挿入されて印刷されます。
	下記の設定を行うことにより、用紙サイズを混合して印刷することが可能になるかもしれません。
	（ａ） ｵｰﾄｺﾝﾃｨﾆｭｰの設定をオンにする。 
　　　  	（ｂ） 用紙トレイの連結の設定をオンにする。
        （ｃ） トレイ１とトレイ２にそれぞれ異なる用紙サイズを入れる。
        （ｄ）　給紙口の設定をオートにする。
	（ｅ）　用紙サイズの表と裏を同じに指定する。

   　１７．	ページの印刷方向--縦横方向の混じったＷｏｒｄのドキュメントを小冊子（袋とじ）で指定すると、
	第２ページ目は、１８０度回転して印刷されます。
	例えば、３ページからなるドキュメントの第１ページ/第２ページ/第３ページを順に、
	それぞれ横長/縦長/横長と指定すると、第２ページが１８０度回転して印刷されます。

============================================================
VII. ステータスディスプレイ
     
     １． プリントステータス--印刷ジョブをスプール中は、正しいステータスが表示されずに、
	「プリンタの電源が入っていない／通信エラー」や「ポート ビジー」といったエラーメッセージ
	が一時的に表示されることがあります。スプーラーからジョブが削除されると、正しいステータス
	が表示されます。

============================================================
VIII.［オプション］　プリンタメモリ（ＤＩＭＭ）

     １． プリンタのコントローラボードの構成により、メモリの２つのバンク（シングルサイドＤＩＭＭ）のみが認識されます。
	ダブルサイドＤＩＭＭの場合は、４つのバンクのうち、２つのバンクのみが認識されます。　このため、
	５１２ＭＢのダブルサイドＤＩＭＭがインストールされているプリンタは、半分の２５６ＭＢだけが認識されます。
	全てのメモリを認識させるには、シングルサイドＤＩＭＭをご使用下さい。　
	ＤＩＭＭの仕様次のとおりです。
	
	容量　：　６４ＭＢ，　１２８ＭＢ，　２５６ＭＢ，　５１２ＭＢ
        モジュールタイプ　：　 Ｕｎｂｕｆｆｅｒｅｄ　ＮＯＮ−ＥＣＣ
        バンク数　：　１
        ピン数　：　１６８
        構成　：　８Ｍ　ｘ　６４、１６Ｍ　ｘ　６４，　３２Ｍ　ｘ　６４，６４Ｍ　ｘ　６４ 
        ＣＡＳ　レイテンシ　：　３
        電圧　： ３．３Ｖ
  
============================================================
Ix.  ピクトブリッジのサポート

     １． ピクトブリッジ対応--プリンタメモリが、搭載メモリ３２ＭＢのみ、あるいは、搭載メモリ３２ＭＢ＋
	６４ＭＢ　ＤＩＭＭの場合、ｍａｇｉｃｏｌｏｒ　２４３０ ＤＬは、ドラフトモードの６００ｘ６００ｄｐｉのみを
	サポートします。インデックスの印刷はできません。デジタルカメラやオペレーションコントロールパネルには、
	ドラフト以外の選択は表示されません。３２ＭＢ＋１２８ＭＢ　ＤＩＭＭ　あるいは、それ以上の場合は、
	全ての機能をサポートします。
	また、ｍａｇｉｃｏｌｏｒ　２４３０ ＤＬがサポートする画像サイズは、６４０ｘ４８０、または、それ以上です。

============================================================

商標
ＫＯＮＩＣＡ　ＭＩＮＯＬＴＡは、ＫＯＮＩＣＡ　ＭＩＮＯＬＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ、ＩＮＣ．の商標または登録商標です。
ｍａｇｉｏｌｏｒは、ＫＯＮＩＣＡ　ＭＩＮＯＬＴＡ　ＢＵＳＩＮＥＳＳ　ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ，　ＩＮＣ．の商標または登録商標です。
本書に記載されているその他の製品名は各社の商標または登録商標です。

Ｃｏｐｙｒｉｇｈｔ　（ｃ）　２００４　ｂｙ　ＫＯＮＩＣＡ　ＭＩＮＯＬＴＡ　ＢＵＳＩＮＥＳＳ　ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ，　ＩＮＣ．
Ａｌｌ　Ｒｉｇｈｔｓ　Ｒｅｓｅｒｖｅｄ．