
                  ＫＯＮＩＣＡ　ＭＩＮＯＬＴＡ　ｍａｇｉｃｏｌｏｒ　２４９０ＭＦ
		　　　　　ＫＯＮＩＣＡ　ＭＩＮＯＬＴＡ　Ｗｉｎｄｏｗｓ　ドライバ
                      
		　　　　　　　ＲｅａｄＭｅ （お読みください：補足情報）
		                     Ｖｅｒｓｉｏｎ　２．１
                  
============================================================
Ｉ．  目次

     このＲｅａｄｍｅファイルには、下記の項目に関する補足情報が記載されています。プリンタをご使用になる
     前に必ずお読みください。

     - アプリケーション・ノート
     - 接続性
     - エラーメッセージ
     - ＰａｇｅＳｃｏｐｅ　Ｗｅｂ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　（ページスコープ･ウェブコネクション）
     - プリンタドライバ
     - クライアント/サーバーインストール（ポイントアンドプリント）
     - スキャナードライバー

============================================================
ＩＩ．　アプリケーション・ノート

    １． 	ＣｏｒｅｌＤＲＡＷ--　レターサイズ用紙に印刷する時、「レイアウト」の「ズーム」
	で「自動」を選択してください。「自動」を選択しないと画像が欠けることがあります。

    ２． 	ＤＯＳ--　ＤＯＳのｃｏｐｙとｐｒｉｎｔコマンドはサポートしておりません。

    ３．	ＭＳ　ＷＯＲＤ--　Ｗｏｒｄは、ユーザー指定の用紙サイズではなく、Ｗｏｒｄ設定のデフォルト
	の用紙サイズをドライバに指定します。このため既存のドキュメントで設定された用紙サイズとは
	異なる用紙に印刷する場合には、下記の手順に従い操作を行う必要があります。

        　ｉ．　「ファイル」−「ページ設定」を選択し、指定の用紙サイズが選択されているかを確認します。
        　ｉｉ．「ファイル」−「印刷」を選択し、ｍａｇｉｃｏｌｏｒ　２４９０ＭＦの「プロパティ」ボタンをクリックします。
        　ｉｉｉ．「基本設定」タブを選択します。「ズーム」の「自動」を選択して「出力サイズ」のドロップ
	ダウンリストから、指定の用紙サイズを選択します。

    ４．	ＭＳ　Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｅｘｐｌｏｒｅｒ　５．０--　ＪＡＶＡ関係のデータを含むウェブページを印刷すると
	ＳＰＯＯＬ３２エラーが発生することがあります。ドキュメントの保存は可能ですが、印刷ジョブの
	継続は出来ません。プリンタを再起動してから、再度印刷ジョブを送り直してみてください。
	問題が解決しないようであれば、Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｅｘｐｌｏｒｅｒ５．０を５．５以上にアップグレードしてください。

    ５．	Ａｃｒｏｂａｔ　Ｒｅａｄｅｒ　４．０--　点線が印刷されないという現象が発生することがあります。
	その場合にはＡｃｒｏｂａｔ　Ｒｅａｄｅｒを５．０以降にアップグレードしてください。
    
    ６．　	Ａｄｏｂｅ　ＰａｇｅＭａｋｅｒ　６．５--　データにより色分版機能（Ｃ，Ｍ，Ｙ，Ｋ）は正しく機能しない場合
	があります。
	また、Ｋプレインがカラーで印刷されるときは、プリンタプロパティで画像品質タブ上のグレースケールを
	選択して出力してください。

    ７．	Ｌｏｔｕｓ　Ａｐｐｒｏａｃｈ　９．６．１--　プリンタプロパティが開かれているときは、ドライバの印刷
	設定のレイアウトは崩れて正しく表示されません。

	８．	メモ帳--　複数部のドキュメントを印刷するときは、印刷設定ではなくメモ帳で部数を指定してください。
	メモ帳で設定手順は
	- メモ帳のメニューバーの「ファイル」をクリックします。
	- 「印刷」を選択します。
	- 「部数」を設定します。


============================================================
ＩＩＩ． 接続性

    １．	ネットワーク--　ネットワークのＨＴＴＰメニューやＳＮＭＰメニューの変更を行った場合、
	その設定を有効にするためにプリンタを再起動してください。

    ２．	Ｗｉｎｄｏｗｓ　ＸＰ--　ネットワーク上でプリンタを設定する場合、Ｓｔａｎｄａｒｄ　ＴＣＰ／ＩＰ
	ポートを指定し、デバイス種類としてＧｅｎｅｒｉｃ（ジェネリック）か、Ｍｉｎｏｌｔａ−ＱＭＳ
	プリンタのいずれかを選択して、「Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｐｒｉｎｔ　Ｍｏｎｉｔｏｒ」をご使用下さい。

    ３．	Ｗｉｎｄｏｗｓ　２０００--　ネットワーク上でプリンタを設定する場合、Ｓｔａｎｄａｒｄ　ＴＣＰ／ＩＰ
	ポートを指定し、デバイス種類としてＧｅｎｅｒｉｃ（ジェネリック）か、ＭＩＮＯＬＴＡ
	プリンタのいずれかを選択して、「Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｐｒｉｎｔ　Ｍｏｎｉｔｏｒ」をご使用下さい。

    ４．	Ｗｉｎｄｏｗｓ　９８／Ｍｅ--　ネットワーク上でプリンタを設定する場合、ｍａｇｉｃｏｌｏｒ
	ＴＣＰ／ＩＰポートを指定してから、付属のプリントモニターをご使用下さい。

============================================================
ＩＶ． エラーメッセージ

    １． 	両面ユニットで紙詰まり--　オートコンティニューがオンの場合には、設定と異なる用紙サイズで両面
	印刷すると両面ユニットで紙詰まりが発生することがあります。プリンタドライバで設定されている正しい
       	用紙サイズに変更してください。

    ２． 	無効なプリンタ名--　プリンタ名の文字列の前後にスペースが入っているとプリンタドライバのインストール
       	時にエラーメッセージが表示されます。この場合には、プリンタ名の文字列の前後のスペースを除いてください。

    ３．	印字領域外の印刷（Ｗｉｎｄｏｗｓ　９８ＳＥ）-- 印字領域外に余白設定をしたドキュメントの印刷を
	指定すると, 「余白が印刷出来ない領域に設定されています。余白の設定を適切な値に設定するには
	「修正」ボタンをクリックしてください。」というメッセージが表示されます。ご使用の状況により、下記の手順
	に従って印刷キューをクリアください：

	. 「無視」を選択した後に、続いて、エラーメッセージのダイアログボックスが表示された場合は、
	　エラーメッセージのダイアログボックスにあるＯＫをクリックしてください。印刷ジョブはキャンセルされ、
	　印刷キューはクリアされます。

	. 「無視」を選択した後に、エラーメッセージのダイアログボックスが表示されなかった場合は、印刷
	　ジョブのキャンセルも、印刷も不可能となり、印刷キューは、エラー状態となります。
	  まず、お使いのＰＣを再起動し、[プリンタ]フォルダにあるｍａｇｉｃｏｌｏｒ　２４９０ＭＦプリンタの
	　アイコンを選択して、[ファイル]メニューから[印刷ドキュメントの削除]をクリックしてください。
	　印刷ジョブはキャンセルされ、印刷キューはクリアされます。

============================================================
Ｖ． ＰａｇｅＳｃｏｐｅ　Ｗｅｂ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　（ページスコープ･ウェブコネクション）

    １．	ＵＲＬ--　システムのオンラインアシスタンスのＵＲＬ入力欄は、「ｈｔｔｐ：//ＵＲＬ」を入力して下さい。
	ＰａｇｅＳｃｏｐｅ　Ｗｅｂ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎは、「ｈｔｔｐｓ：//ＵＲＬ」をサポートしません。

============================================================
ＶＩ．　プリンタドライバ
     
    １．	部単位で印刷--　「レイアウト」タブの「ページ割付」のオプションとして
	「小冊子」を選択し両面印刷ジョブを部単位で印刷する場合、プリンタドライバでのみ「ソート」を選択してください。
	アプリケーションの「部単位で印刷」を選択するとページが正しく配置されない場合がありますので、選択しないでください。　
	ＷＯＲＤで、スタンプかフォームを使って印刷を行うと同様な現象が起きます。
	また、プリンタドライバで「ソート」を選択せずに印刷を行うと、最初のコピー部の第一ページにのみスタンプが
	印刷されることになります。

    ２．	インストール （Ｗｉｎｄｏｗｓ　ＸＰ）--　Ｗｉｎｄｏｗｓの制限により、２つ目のｍａｇｉｃｏｌｏｒ
	２４９０ＭＦプリンタドライバをインストールすると、プリンタフォルダのプリンタ名は（コピー２）
	ではなく（コピー１）となります。

    ３．	インストール （Ｗｉｎｄｏｗｓ　９８ＳＥ／Ｍｅ）--　新しいバージョンにｍａｇｉｃｏｌｏｒ２４９０ＭＦ
	プリンタドライバをアップグレードする際は、古いバージョンをまず取り除いてから、新しい
	バージョンをインストールしてください。　

    ４．	インストール （Ｗｉｎｄｏｗｓ　９８ＳＥ／Ｍｅ）--　インストーラーＣＤからドライバをインストールする際、
	「わかりやすい名前」のテキストフィールドに既存のプリンタ名を入力すると、名前が無効で
	ある旨のダイアログボックスが現われ、「コピー１」が、名前の重複を避けるため自動的に
	プリンタ名の語尾に付加されてテキストフィールドに入力されます。
	このプリンタ名を変更する場合は、テキストフィールドに他の名前を入力し直すか、あるいは、
	インストール後にプリンタフォルダから名前の変更を行ってください。

    ５．	インストール （Ｗｉｎｄｏｗｓ　９８ＳＥ）--　インストーラーＣＤからドライバをインストールする際、
	「プリンタオプション」のダイアログボックスで「テストページの印刷」のオプションを選択して、テストページ
	を印刷させると、正しい出力がされないことがありますが、通常の印刷オペレーションにおける印字には
	何ら問題はありません。

     ６．	インストール （Ｗｉｎｄｏｗｓ　９８ＳＥ）--　インストーラーＣＤからドライバをインストールする最中に
	ＵＳＢ接続を選択して、「新しいハードウェアの追加ウィザード」の最後のダイアログボックスに「完了」が
	表示されず、インストールが続行できない場合、下記の要領でインストールを完了させてください：
	
	-　「プリンタのインストール」ダイアログボックスで、「次へ」ボタンをクリックする。
	-　手順に従ってドライバをインストールする。
	-　ドライバのインストールが完了すると、「新しいハードウェアの追加ウィザード」ダイアログボックスに
	　　「完了」ボタンが表示される。
	-　「完了」ボタンをクリックして「新しいハードウェアの追加ウィザード」を閉じる。
	-　インストールが完了する。他の選択ができるように、ＫＯＮＩＣＡ　ＭＩＮＯＬＴＡ「メインメニュー」
	　　ダイアログボックスは表示されたままになっている。

    ７． 	インストール （Ｗｉｎｄｏｗｓ ＸＰ　ＳＰ２）--　ｍａｇｉｃｏｌｏｒ　２４９０ＭＦプリンタドライバ
	をインストーラーＣＤからインストールする際、「Ｗｉｎｄｏｗｓセキュリティー警告」のメッセージが画面に
	表示されます。Ｗｉｎｄｏｗｓ　ＸＰ ＳＰ２のファイアウォールからインストーラプログラムのブロックを
	解除してください。

    ８．	インストール--　インストーラーＣＤ（ＫＯＮＩＣＡ　ＭＩＮＯＬＴＡ　プリンタソフトウェアインストーラー）
	を使ってドライバをインストールする際に、ディレクトリーにあるＪａｖａ仮想
	計算機（ＪＶＭ）関連のファイルが上書きされる旨のダイアログボックスが現れることがあります。
	「はい」を選択してインストールを継続してください。（「いいえ」を選択すると、 
	ＩｎｓｔａｌｌＳｈｉｅｌｄ　Ｗｉｚａｒｄが表示されます。ここで「ＯＫ」をクリックしますとインストールが中止されます。
	インストールは自動的にキャンセルされます。）

	９．	ズーム--　ズームを７５％以下または２００％以上に設定した場合、正しく印刷されない場合があります。
	その際には、アプリケーション上で左右の余白を０．１に設定することで問題を回避できます。
	
	１０．	ページ割付--　アプリケーションによってページ割付の２ｘ２、３ｘ３、４ｘ４、５ｘ５が正しく印刷されない
	場合があります。その際には、アプリケーション上で左右の余白を０．１に設定することで問題を回避できます。

    １１．	機能 （Ｗｉｎｄｏｗｓ ２０００／ＸＰ／２００３）--　カスタムサイズの編集、
	フォーム編集、スタンプ編集、かんたん設定といった機能は、管理者
	としてログインすると使用可能となります。サーバー／クライアントインストール(Point and Print)時は
	クライアント側でサーバーの管理者権限を使用してログインすると使用可能になります。

	１２．	かんたん設定--　かんたん設定で追加したスタンプの設定を使用している際、スタンプを削除すると、かんたん設定を
	保存した設定を呼び出しても、スタンプの設定は復元されません。スタンプを削除する際にはかんたん設定での設定にも注意してください。

	またこれらの設定はその他のカスタマイズ可能な設定（カスタムサイズ、フォームなど）についても同様です。

    １３．	フォーム--　フォームはカラードキュメントとして作成されます。そのため、「品質」
	タブの「カラー」でモノクロ印刷を選択しても、オーバーレイはカラーで印刷されます。
	モノクロのオーバーレイファイルが必要であれば、新規に作成しオーバーレイファイルとして
	保存してください。（「フォーム」タブの追加ボタン） 

    １４．	フォーム--　フォームファイルはそのファイルが作成された時と同じ解像度で印刷
	する必要があります。たとえば、オーバーレイファイルが６００ｄｐｉで作成された場合、
	このフォームファイルを使用して印刷を行う時は必ず６００ｄｐｉで印刷してください。
	異なった解像度を使用してフォームファイルを印刷すると自動的にサイズが変更され、
	用紙には正しく印字されません。

    １５． 	フォーム--　フォームファイル（*.ｐｒｎ）は、必ずｍａｇｉｃｏｌｏｒ　２４９０ＭＦ
	ドライバで作成してください。他のプリンタドライバを使用してフォームファイル
	を作成した場合、ファイルは印刷されません。

    １６． 	フォーム　--　フォームを使用してファイルを印刷する場合、通常の印刷に比べて倍
	の仮想メモリを使用します。そのためフォームを使用する場合には、事前にコンピュータ
	の仮想メモリを増やしておくことをお奨めします。

    １７． 	共有--　Ｗｉｎｄｏｗｓ　９８ＳＥ／Ｍｅで共有されたプリンタのプリンタドライバをアンインストー
	ル（削除）し再度インストールする場合、新しくインストールされたプリンタドライバは自動的
	に共有されます。プリンタドライバを共有したくない場合は、共有設定を解除してください。

    １８． 	アンインストール　（Ｗｉｎｄｏｗｓ　９８ＳＥ／Ｍｅ）--　プリンタドライバをアンインストール（削除）する
	場合は、アンインストール（削除）終了後必ずコンピュータを再起動してください。再起動
	を行わないと、いくつかのファイルがＷｉｎｄｏｗｓのＯＳによりロックされ、削除されません。

    １９． 	アンインストール　（Ｗｉｎｄｏｗｓ　９８ＳＥ／Ｍｅ）　--　ＫＯＮＩＣＡ　ＭＩＮＯＬＴＡ　ｍａｇｉｃｏｌｏｒ
	２４９０ＭＦプリンタドライバを追加/削除プログラムからアンインストールする場合は、
	アンチウイルススキャンやアンチウイルス・リアルタイム・撃退プログラムを一時的
	に使用不可能にしてください。　

    ２０． 	アンインストール （Ｗｉｎｄｏｗｓ　Ｍｅ）--　Ｗｉｎｄｏｗｓ　Ｍｅをご使用の場合は、
	プリンタドライバをアンインストールしてから、コンピューターを再起動してください。	

    ２１．	用紙サイズの混合--　異なる用紙サイズからなるドキュメントを印刷すると、予期しない印刷
	結果を引き起こすことになります。例えば、両面印刷で、表と裏をそれぞれＡ４とリーガルとして
	指定して両面印刷を行うと正しく印刷が行われません。Ｎ-ＵＰや小冊子（袋とじ）印刷では、
	データの紛失や空白のページが挿入されて印刷されます。
	下記の設定を行うことにより、用紙サイズを混合して印刷することが可能になるかもしれません。
	（ａ） オートコンティニューの設定をオンにする。 
	（ｂ） トレイ１とトレイ２にそれぞれ異なる用紙サイズを入れる。
	（ｃ） 給紙口の設定をオートにする。
	（ｄ） 用紙サイズの表と裏を同じに指定する。

    ２２．	ページの印刷方向--　縦横方向の混じったＷｏｒｄのドキュメントを小冊子（袋とじ）で指定すると、
	第２ページ目は、１８０度回転して印刷されます。
	例えば、３ページからなるドキュメントの第１ページ/第２ページ/第３ページを順に、
	それぞれ横長/縦長/横長と指定すると、第２ページが１８０度回転して印刷されます。

	２３．	デバイスオプション設定--　デバイスオプション設定の右下にある「標準に戻す」ボタンを押して
	設定を変更した場合、「適用」がグレイアウトされて選択できない場合があります。その場合には「ＯＫ」を
	押して設定を反映させてください。

    ２４．	ドライバのアップグレード--　ドライバのアップグレードを行う際はオリジナルのドライバを
	アンインストールしてから行ってください。アンインストールはスタートメニューのＫＯＮＩＣＡ
	ＭＩＮＯＬＴＡプログラムグループ内のアンインストールを選択するか、コントロールパネルの
	「アプリケーションの追加と削除」から”ＫＯＮＩＣＡ　ＭＩＮＯＬＴＡ　ｍａｇｉｃｏｌｏｒ　２４９０ＭＦ”
	を選択してください。
	尚、コントロールパネルから行う場合は，同じ場所にある“ＫＯＮＩＣＡ　ＭＩＮＯＬＴＡ
	ｍａｇｉｃｏｌｏｒ　２４９０ＭＦプリンタドライバソフトウェア”は削除しないでください。これは
	アップグレード後のドライバのアンインストールでも使用します。誤って削除してしまった場合は
	もう一度ＣＤからドライバをインストールしてください。
　
    ２５．	ドライバのアップグレード--　アップグレードのドライバをインストール中に、エラーメッセージが表示
	されることがありますが、そのままインストールを続行してインストールを完了してください。

	「言語バージョンの競合　インストールを続けますか？」が表示された場合は、「はい」を選択、
	「ファイルが読み取り専用に設定されているため　上書きします」が表示された場合は、
	その都度、「無視」を選択してインストールを継続してドライバのアップグレードを行ってください。
　
    ２６．	イメージシフト--　64bitでは、水平および垂直を0以上の値でご使用ください。
	マイナス値を設定した場合、値は反映されず、標準設定(水平：0、垂直：0)で印刷されます。

============================================================
 VII．　クライアント/サーバーへのインストール（ポイントアンドプリント）
　
	１．	プリンタのプロパティ（Ｗｉｎｄｏｗｓ　ＸＰ　ＳＰ２ Ｖｉｓｔａ）--　ＳＰ２にドライバをインストールすると、
	新セキュリティ機能によりクライアント/サーバー環境における保護機能が強化されますが、
	自由度は落ちます。ＳＰ２で「簡易ファイルの共有を使用する（推奨）」チェックボックスをオンにすると、
	たとえユーザーがサーバーに対して管理者権限を持っていたとしても、「Ｆｏｒｃｅｇｕｅｓｔ」モードが
	適用されます。このように、ユーザーが適切なセキュリティ権限を持っていないため、クライアント側で
	実行したドライバ設定がサーバーで保存されない可能性があります。また、クライアント側で
	設定したドライバ設定の中には、利用できない可能性があるものもあります。

	「簡易ファイルの共有を使用する（推奨）」チェックボックスへは、「マイコンピュータ」→「ツール」
	→「フォルダオプション」を選び、「表示」タブを選択します。

	Ｖｉｓｔａでは同様のセキュリティ設定「ユーザアカウント制御（ＵＡＣ）」があります。
	それはクライアント側でユーザアカウント制御がチェックされている場合に利用できない設定があることを意味します。

	２．	プリンタの印刷設定--　プリンタドライバをインストールした後、クライアント側で「自動オプション設定」が正しく動作しない
	場合があります。その場合には「自動オプション設定」のチェックをはずしてデバイスオプションを設定してください。
	両面印刷ユニットが未インストールになっている場合、両面印刷ユニットに関連する項目（印刷面など）はグレイアウトされて
	設定ができません。

    ３．	プリンタ名--　Ｗｉｎｄｏｗｓでは長いプリンタ名を使用することができます。スペースや
	特殊文字を含むプリンタ名を作成することが可能です。しかし、ネットワーク上で
	プリンタを共有する場合、クライアントによっては長い名前を認識できなかったり、
	正確に処理できなかったり、あるいは印刷に問題が生じる場合があります。長い名前によって
	生じる印刷上の問題を回避するには、プリンタの正式名称全体の長さを（サーバー名を含む。
	例： \\PRINTER2\PSCRIPT）、３２文字以内にします。さらに、スペースや特殊文字を
	名前に入れないようにします。

============================================================
 VIII．　スキャナードライバー
　
	１．	(Windows7 32/64bit)--　Microsoft Clip OrganizerでTWIAN Driverを使用する際、回転を設定して、Prescanを実行すると、
	アプリケーションが終了してしまう（32bit）、スキャンデータの転送が終了しない（64bit）、という現象が発生する場合があります。

============================================================

商標
ＫＯＮＩＣＡ　ＭＩＮＯＬＴＡは、ＫＯＮＩＣＡ　ＭＩＮＯＬＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ、ＩＮＣ．の商標または登録商標です。
ｍａｇｉｏｌｏｒは、ＫＯＮＩＣＡ　ＭＩＮＯＬＴＡ　ＢＵＳＩＮＥＳＳ　ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ，　ＩＮＣ．の商標または登録商標です。
本書に記載されているその他の製品名は各社の商標または登録商標です。

Ｃｏｐｙｒｉｇｈｔ　（ｃ）　２００７　―　２０１０　ｂｙ　ＫＯＮＩＣＡ　ＭＩＮＯＬＴＡ　ＢＵＳＩＮＥＳＳ　ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ，　ＩＮＣ．
Ａｌｌ　Ｒｉｇｈｔｓ　Ｒｅｓｅｒｖｅｄ．