
                  ＫＯＮＩＣＡ　ＭＩＮＯＬＴＡ　ｍａｇｉｃｏｌｏｒ　２５３０　ＤＬ
		ＫＯＮＩＣＡ　ＭＩＮＯＬＴＡ　Ｗｉｎｄｏｗｓ　ドライバ
                      
		ＲｅａｄＭｅ （お読みください：補足情報）
			Ｖｅｒｓｉｏｎ　１．０１
                  
============================================================
Ｉ．  目次

     このＲｅａｄｍｅファイルには、下記の項目に関する補足情報が記載されています。プリンタをご使用になる
     前に必ずお読みください。

     - アプリケーション・ノート
     - 接続性
     - エラーメッセージ
     - ＰａｇｅＳｃｏｐｅ　Ｗｅｂ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　（ページスコープ･ウェブコネクション）
     - Ｐｒｉｎｔｅｒ　Ｓｔａｔｕｓ　Ｍｏｎｉｔｏｒ　Ｃｅｎｔｅｒ　（プリンタ・ステータス・モニター・
　　　センター）
     - プリンタドライバ
     - ステータスディスプレイ
     - 〔オプション〕プリンタメモリ（ＤＩＭＭ）
     - ＰｉｃｔＢｒｉｄｇｅサポート

============================================================
ＩＩ．　アプリケーション・ノート

    １．	ＣｏｒｅｌＤＲＡＷ--　レターサイズ用紙に印刷する時、「用紙タブ」の「出力用紙サイズ」
	で「出力サイズに合わせる」を選択してください。「出力サイズに合わせる」を選択しないと
	画像が欠けることがあります。

    ２． 	ＤＯＳ--　ＤＯＳのｃｏｐｙとｐｒｉｎｔコマンドはサポートしておりません。

    ３．	ＭＳ　ＷＯＲＤ--　Ｗｏｒｄは、ユーザー指定の用紙サイズではなく、Ｗｏｒｄ設定のデフォルトの
	用紙サイズをドライバに指定します。このため既存のドキュメントで設定された用紙サイズとは
	異なる用紙に印刷する場合には、下記の手順に従い操作を行う必要があります。

        ｉ．	「ファイル」−「ページ設定」を選択し、指定の用紙サイズが選択されているかを確認します。
        ｉｉ．	「ファイル」−「印刷」を選択し、ｍａｇｉｃｏｌｏｒ　２５３０　ＤＬの「プロパティ」ボタンをクリックします。
　　　 ｉｉｉ．	「基本設定」タブを選択し、「原稿サイズ」で設定されているサイズが
　　　　　　	Ｗｏｒｄで設定されているサイズと同じであることを確認します。
        ｉｖ．	「用紙サイズ」で文書を印刷したい用紙サイズを選択します。

    ４．	ＭＳ　Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｅｘｐｌｏｒｅｒ　５．０--　ＪＡＶＡ関係のデータを含むウェブページを印刷すると
	ＳＰＯＯＬ３２エラーが発生することがあります。ドキュメントの保存は可能ですが、印刷ジョブの
	継続は出来ません。コンピュータを再起動してから、再度印刷ジョブを送り直してみてください。
	問題が解決しないようであれば、Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｅｘｐｌｏｒｅｒ５．０を５．５以上にアップグレードしてください。

    ５．	Ａｃｒｏｂａｔ　Ｒｅａｄｅｒ　４．０--　点線が印刷されないという現象が発生することがあります。
	その場合にはＡｃｒｏｂａｔ　Ｒｅａｄｅｒを５．０以降にアップグレードしてください。
    
    ６．　	ＡｄｏｂｅＰａｇｅＭａｋｅｒ　６．５--　データにより色分版機能（Ｃ，Ｍ，Ｙ，Ｋ）は正しく機能しない場合
	があります。
	また、Ｋプレインがカラーで印刷されるときは、プリンタプロパティで品質タブ上のモノクロオプションを
	選択して出力してください。

    ７．	Ｌｏｔｕｓ　Ａｐｐｒｏａｃｈ　９．６．１--　プリントプロパティが開かれているときは、ドライバの印刷
	設定のレイアウトは崩れて正しく表示されません。

    ８．	メモ帳（Ｗｉｎｄｏｗｓ　Ｖｉｓｔａ）--　メモ帳で複数部数を印刷する場合、
	プリンタドライバではなく、必ずメモ帳で部数を設定してください。
	以下の方法で、メモ帳から部数を設定することができます。
	-　「ファイル」をクリックします。
	-　「印刷」を選択します。
	-　「部数」に希望する印刷部数を入力します。

============================================================
ＩＩＩ． 接続性

    １．	ネットワーク--　ＩＰＰプロトコルはＨＴＴＰ上で稼動します。そのため、ネットワークの
	ＨＴＴＰメニューでＨＴＴＰを使用できないように設定している場合は、ＩＰＰも自動的
	に使用できなくなります。

    ２．	ネットワーク--　ネットワークのＨＴＴＰメニューやＳＮＭＰメニューの変更を行った場合、
	その設定を有効にするためにプリンタを再起動してください。

     ３．	ネットワーク--　Ｗｉｎｄｏｗｓ　ＸＰ／２０００では、Ｓｔａｎｄａｒｄ　ＴＣＰ／ＩＰポートとして
	Ｇｅｎｅｒｉｃ（ジェネリック）またはＭｉｎｏｌｔａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｐｒｉｎｔｅｒのみをサポートしています

     ４．	ネットワーク--　Ｗｉｎｄｏｗｓ　ＮＴにてＬＰＲポートを使用する場合は、
	プリントキューをＬＰと名づけてください。

============================================================
ＩＶ． エラーメッセージ

    １． 	紙詰まり--　定期的にプリンタの排紙トレイ上の用紙を取り除いてください。特に大量印刷を行う
       	場合にはご注意ください。 排紙トレイが一杯になった場合（約２００枚）、紙詰まり等により
       	プリンタが停止することがあります。

    ２． 	両面ユニットで紙詰まり--　オートコンティニューがオンの場合には、設定と異なる用紙サイズで両面
	印刷すると両面ユニットで紙詰まりが発生することがあります。プリンタドライバで設定されている正しい
       	用紙サイズに変更してください。

    ３． 	無効なプリンタ名--　プリンタ名の文字列の前後にスペースが入っているとプリンタドライバのインストール
       	時にエラーメッセージが表示されます。この場合には、プリンタ名の文字列の前後のスペースを除いてください。
	印刷ジョブはキャンセルされ、印刷キューはクリアされます。

============================================================
Ｖ． ＰａｇｅＳｃｏｐｅ　Ｗｅｂ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　（ページスコープ･ウェブコネクション）

    １．	ジョブページ--　「ジョブオーナー」欄は、プリンタドライバで「デバイスオプション設定」タブの「ユーザー名」
	にて名称を設定しない限り空白となります。

    ２．	ＵＲＬ--　システムのオンラインアシスタンスのＵＲＬ入力欄は、「ｈｔｔｐ：//ＵＲＬ」を入力して下さい。
	ＰａｇｅＳｃｏｐｅ　Ｗｅｂ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎは、「ｈｔｔｐｓ：//ＵＲＬ」をサポートしません。

    ３．	ＷＩＮＳ／ＮｅｔＢＩＯＳ--　ＷＩＮＳ/ＮｅｔＢＩＯＳを変更したときは、必ずプリンタを再起動してください。

   　４．	ジョブページ--　「ページ枚数」欄の合計枚数は、コピー枚数ごとの合計ではなく印刷ジョブごとの
	合計枚数が表示されます。また、「コピー枚数」欄には、実際のコピー枚数ではなく、常に「１」が
	表示されます。例えば、２ページのドキュメントを３部のコピー枚数で印刷ジョブを指定すると、
	「コピー枚数」欄は、「１」、そして、「ページ枚数」欄は、「６」と表示されます。

　   ５． 	ジョブページ--　奇数のページ数からなるドキュメントの両面印刷では、最後の空白のページがカウント
	されて、合計ページ数に加えられます。例えば、７ページからなるドキュメントを両面印刷で、２部コピー
	すると、合計ページ数は、１６ページとして表示されます。

    ６．	アドミニストレイター　ログイン--　アドミニストレイターとして　正しいパスワードでログインしても、
	「正しいパスワードを入力してください。」というメッセージが表示された場合は、ブラウザーのセキュリティ
	とプライバシーの設定をチェックしてください。　
	インターネット・エクスプローラーの場合は、中度（または、低度）のセキュリティと中高度（または、低度）
	のプライバシー設定がなされているか確認してください。　
	ネットスケープもしくはFirefoxの場合は、クッキー（Ｃｏｏｋｉｅ）が使用許可になっているか確認して下さい。

============================================================
ＶＩ．　ＰＲＩＮＴＥＲ　ＳＴＡＴＵＳ　ＭＯＮＩＴＯＲ　ＣＥＮＴＥＲ　（プリンタ・ステータス・
　　　モニタ・センター）

     １．	Ｃｒｏｗｎ　Ｐｒｉｎｔ　Ｍｏｎｉｔｏｒ--　ＫＯＮＩＣＡ　ＭＩＮＯＬＴＡ製の別のプリンタを使用するために、
	Ｃｒｏｗｎ　Ｐｒｉｎｔ　Ｍｏｎｉｔｏｒ　（ｖｅｒｓｉｏｎ　２．０．１４以前）をインストールしている場合は、印刷前に
	ＰＣを再起動する必要があります。そうしないと、テストページのテキストが黄色または緑に網掛けされます。

     ２．	Ｗｉｎｄｏｗｓ　ＸP--　ネットワーク上でプリンタを設定する場合、Ｓｔａｎｄａｒｄ　ＴＣＰ／ＩＰポートを指定し、
	デバイス種類としてＧｅｎｅｒｉｃ（ジェネリック）か、Ｍｉｎｏｌｔａ−ＱＭＳプリンタのいずれかを選択して、
	「Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｐｒｉｎｔ　Ｍｏｎｉｔｏｒ」をご使用下さい。

     ３．	Ｗｉｎｄｏｗｓ　２０００--　ネットワーク上でプリンタを設定する場合、Ｓｔａｎｄａｒｄ　ＴＣＰ／ＩＰ
	ポートを指定し、デバイス種類としてＧｅｎｅｒｉｃ（ジェネリック）か、ＭＩＮＯＬＴＡ
	プリンタのいずれかを選択して、「Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｐｒｉｎｔ　Ｍｏｎｉｔｏｒ」をご使用下さい。
 
    ４．	Ｗｉｎｄｏｗｓ　９８SE／Ｍｅ--　ネットワーク上でプリンタを設定する場合、ｍａｇｉｃｏｌｏｒ
	ＴＣＰ／ＩＰポートを指定してから、付属のプリントモニターをご使用下さい。
     ５．	Ｗｉｎｄｏｗｓ　ＮＴ--　ネットワーク上でプリンタを設定する場合、ＬＰＲポートを使用し
	ます。１つ目のテキストボックスにプリンタのＩＰアドレスを入力し、２つ目には「ＬＰ」と入
　	力してから、付属のプリントモニターをご使用下さい。

     ６．	ｍａｇｉｃｏｌｏｒ　２５３０ＤＬ　ユーザーガイド--　ユーザーガイドの第３章の、「デバイスがＵＳＢポートに接続されている場合、
	あるいは「接続できません」とステータスに表示される場合、プリンタ名をダブルクリックしてもステータスディスプレイや
	ＰａｇｅＳｃｏｐｅ　Ｗｅｂ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎは表示されません。」という記述は、以下の記述に置き換えてください。

	「接続できません」とステータスに表示される場合、プリンタ名をダブルクリックしてもステータスディスプレイや
	ＰａｇｅＳｃｏｐｅ　Ｗｅｂ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎは表示されません。

============================================================
ＶＩＩ．　プリンタドライバ
     
    １．	部単位で印刷--　「セットアップ」タブの「両面印刷／小冊子（袋とじ）印刷」のオプションとして
	「小冊子右綴じ」または「小冊子左綴じ」を選択し両面印刷ジョブを部単位で印刷する場合、
	プリンタドライバでのみ「部単位印刷」を選択してください。アプリケーションの「部単位で印刷」
	を選択するとページが正しく配置されない場合がありますので、選択しないでください。　
	ＷＯＲＤで、ウォーターマークかフォームを使って印刷を行うと同様な現象が起きます。
	また、プリンタドライバで「部単位印刷」を選択せずに印刷を行うと、最初のコピー部の
	第一ページにのみウォーターマークが印刷されることになります。

    ２．	デフォルト--　デバイスオプション設定タブにてプリンタドライバのオプションをインストールする場合は、
	すべてのプリンタドライバ設定が自動的にデフォルト設定にリセットされます。 


    ３．	ＵＳＢインストール（Ｗｉｎｄｏｗｓ　９ｘ）--　Ｗｉｎｄｏｗｓの制限により、プリンタドライバの場所を
	２回指定する必要があります。

    ４．	インストール （Ｗｉｎｄｏｗｓ　ＸＰ）--　Ｗｉｎｄｏｗｓの制限により、２つ目のｍａｇｉｃｏｌｏｒ
	２５３０ ＤＬプリンタドライバをインストールすると、プリンタフォルダのプリンタ名は（コピー２）
	ではなく（コピー１）となります。

     ５．	インストール（Ｗｉｎｄｏｗｓ　９ｘ）--　新しいバージョンにｍａｇｉｃｏｌｏｒ　２５３０ ＤＬ
	プリンタドライバをアップグレードする際は、古いバージョンをまず取り除いてから、
	新しいバージョンをインストールしてください。　

     ６．	インストール（Ｗｉｎ２Ｋ，　ＷｉｎＸＰ）--　カスタムサイズの編集、フォームの編集、スタンプの編集、
	かんたん設定の保存などのドライバ機能が使用できない場合があります。これらの機能を使用するには、
	アドミニストレーターとしてログインしてください。

     ７．	インストール（ＷｉｎＸＰ　ＳＰ２）--　ｍａｇｉｃｏｌｏｒ　２５３０ ＤＬプリンタドライバを
	インストーラーＣＤからインストールする際、「Ｗｉｎｄｏｗｓセキュリティの重要な警告」のメッセージが画面に
	表示されます。Ｗｉｎｄｏｗｓ　ＸＰ ＳＰ２のファイアウォールからインストーラプログラムのブロックを
	解除してください。
	
   　８．	ＩＰＰポート （Ｗｉｎｄｏｗｓ ２０００）--　Ｗｉｎｄｏｗｓのスプーラに起因する問題により、ＩＰＰ
	ポート接続プリンタでは、印刷設定の「印刷されたドキュメントを保持する」を選択しても、
	印刷キューにジョブは、保持されません。　また、印刷キューのウィンドウにある「ヘルプ」
	メニュー項目を表示すると、エラーメッセージが現れます。

    ９．	フォームの上書き--　用紙タブのフォームの編集ボタンにて既存のフォームを編集したり、
	新規フォームを作成したりする際、既存のフォームの名前を使用すると、確認画面を表示することなく、
	新しいフォームの設定が古い設定を上書きしてしまいます。

   　１０．	フォーム--　フォームファイルはカラードキュメントとして作成されます。そのため、「品質」
	タブの「カラー」でモノクロ印刷を選択しても、フォームはカラーで印刷されます。
	モノクロのフォームファイルが必要であれば、新規に作成しフォームファイルとして
	保存してください。（「用紙」タブのフォーム編集ボタン） 

  　　１１．	フォーム--　フォームファイルはそのファイルが作成された時と同じ解像度で印刷
	する必要があります。たとえば、フォームファイルが６００ｄｐｉで作成された場合、
	このフォームファイルを使用して印刷を行う時は必ず６００ｄｐｉで印刷してください。
	異なった解像度を使用してフォームファイルを印刷すると自動的にサイズが変更され、
	用紙には正しく印字されません。

   　１２． 	フォーム--　フォームファイル（*.ｐｒｎ）は、必ずｍａｇｉｃｏｌｏｒ　２５３０　ＤＬ
	ドライバで作成してください。他のプリンタドライバを使用してフォームファイル
	を作成した場合、ファイルは印刷されません。

   　１３． 	フォーム　--　フォームを使用してファイルを印刷する場合、通常の印刷に比べて倍
	の仮想メモリを使用します。そのためフォームを使用する場合には、事前にコンピュータ
	の仮想メモリを増やしておくことをお奨めします。

   　１４． 	共有--　Ｗｉｎｄｏｗｓ　９８ＳＥ／Ｍｅで共有されたプリンタのプリンタドライバをアンインストー
	ル（削除）し再度インストールする場合、新しくインストールされたプリンタドライバは自動的
	に共有されます。プリンタドライバを共有したくない場合は、共有設定を解除してください。

    １５．	ズーム（Ｗｉｎｄｏｗｓ　Ｖｉｓｔａ）--　倍率を７５％未満、または３００％より大きく設定した場合、
	ズーム機能が適切に働かない場合があります。

    １６．	ポスター印刷（Ｗｉｎｄｏｗｓ　Ｖｉｓｔａ）--　アプリケーションにより、２ｘ２、３ｘ３、４ｘ４、５ｘ５を
	選択しても適切に機能しない場合があります。

    １７．　   ツールチップ（Ｗｉｎｄｏｗｓ　Ｖｉｓｔａ）--　ツールチップメッセージがPC画面上の正しい位置に
	表示されない場合があります。

   　１８． 	アンインストール　（Ｗｉｎｄｏｗｓ　９ｘ）--　プリンタドライバをアンインストール（削除）する
	場合は、アンインストール（削除）終了後必ずコンピュータを再起動してください。再起動
	を行わないと、いくつかのファイルがＷｉｎｄｏｗｓのＯＳによりロックされ、削除されません。

   　１９． 	アンインストール　（Ｗｉｎｄｏｗｓ　９ｘ）　--　ＫＯＮＩＣＡ　ＭＩＮＯＬＴＡ　ｍａｇｉｃｏｌｏｒ
	２５３０ ＤＬプリンタドライバを追加/削除プログラムからアンインストールする場合は、
	アンチウイルススキャンやアンチウイルス・リアルタイム・撃退プログラムを一時的
	に使用不可能にしてください。　

   　２０． 	アンインストール （Ｗｉｎｄｏｗｓ　Ｍｅ）--　Ｗｉｎｄｏｗｓ　Ｍｅをご使用の場合は、
	プリンタドライバをアンインストールしてから、コンピュータを再起動してください。	

   　２１．	用紙サイズの混合--　異なる用紙サイズからなるドキュメントを印刷すると、予期しない印刷
	結果を引き起こすことになります。例えば、両面印刷で、表と裏をそれぞれＡ４とリーガルとして
	指定して両面印刷を行うと正しく印刷が行われません。Ｎ-ｕｐや小冊子（袋とじ）印刷では、
	データの紛失や空白のページが挿入されて印刷されます。
	下記の設定を行うことにより、用紙サイズを混合して印刷することが可能になるかもしれません。
	（ａ）　オートコンティニューの設定をオンにする。 
　　　  	（ｂ）　用紙トレイの連結の設定をオンにする。
        	（ｃ）　トレイ１とトレイ２にそれぞれ異なる用紙サイズを入れる。
     	（ｄ）　給紙口の設定をオートにする。
	（ｅ）　用紙サイズの表と裏を同じに指定する。

   　２２．	ページの印刷方向--　縦横方向の混じったＷｏｒｄのドキュメントを小冊子（袋とじ）で指定すると、
	第２ページ目は、１８０度回転して印刷されます。
	例えば、３ページからなるドキュメントの第１ページ/第２ページ/第３ページを順に、
	それぞれ横長/縦長/横長と指定すると、第２ページが１８０度回転して印刷されます。

    ２３．	プリントスプーラ--　ジョブの印刷中にプリントスプーラがクラッシュする場合があります。
	つまり、印刷が完了しないまま、ジョブがプリントキューに残ります。プリントキューにある、
	スプーラクラッシュのジョブの直後のジョブは印刷されません。この状態を解決するには、
	まずプリントキューのすべてのジョブを消去します。ｍａｇｉｃｏｌｏｒ２５３０ＤＬのＣＤには、プリントキューの
	全データを削除するための、Ｗｉｎ２Ｋ／ＸＰ／ＮＴ用のユーティリティプログラムが収録されています。
	このファイル、「ＦｌｕｓｈＰｒｉｎｔＱｕｅｕｅ．ｂａｔ」は、ｍａｇｉｃｏｌｏｒ２５３０ＤＬのＣＤのユーティリティフォルダ内にあります。
	ユーティリティプログラムを実行する前に、アドミニストレーターでログインしていることを確認してください。
	Ｗｉｎ９ｘ／Ｍｅでは、ＰＣを再起動する必要があります。再起動すると、プリントキューのすべてのジョブの削除が
	選択できるようになります。

============================================================
ＶＩＩＩ．　ステータスディスプレイ
     
     １．	「プリンタの電源が入っていない／通信エラー」メッセージ--　印刷ジョブをスプール中は、正しいステータスが
	表示されない場合があります。	スプーラからジョブが削除されると、正しいステータスが表示されます。

     ２．	ポートビジーメッセージ--　ステータスディスプレイに「ポートビジー」が表示される場合があります。
	このステータスは、ドライバがデータを送り終えると更新されます。
  
============================================================
ＩＸ．　〔オプション〕プリンタメモリ（ＤＩＭＭ）

     １．	プリンタメモリ--　プリンタコントローラボードの設定により、メモリは２バンクまでしか認識されません（片面実装）。
	両面実装ＤＩＭＭには４バンクありますが、そのうち２バンクまでしか認識されません。そのため、５１２ＭＢの
	両面実装ＤＩＭＭをプリンタにインストールしても、半分の２５６ＭＢしか認識されません。
	すべての実装メモリを認識させるためには、片面実装ＤＩＭＭを使用してください。ＤＩＭＭの仕様は以下の通りです。

 	容量：　６４ＭＢ，　１２８ＭＢ，　２５６ＭＢ，　５１２ＭＢ
 	モジュールタイプ：　Ｕｎｂｕｆｆｅｒｅｄ　Ｎｏｎ−ＥＣＣ
 	バンク構成：　１
 	ピン数：　１６８ピン
	構成：　８Ｍｘ６４，　１６Ｍｘ６４，　３２Ｍｘ６４，　６４Ｍｘ６４
	データ転送速度：　１００ＭＨｚ，　１３３ＭＨｚ
	ＣＡＳレイテンシ：　３
	電圧：　３．３Ｖ

============================================================
Ｘ．　PictBridgeサポート

     １．	PictBridgeサポート--　３２ＭＢの搭載メモリ、または３２ＭＢの搭載メモリと６４ＭＢのＤＩＭＭにより、
	ｍａｇｉｃｏｌｏｒ２５３０ＤＬではドラフトモードで６００ｘ６００の印刷を行うことができます。インデックスプリントは対応していません。
	デジタルスチルカメラと操作パネルではその他の選択はできません。１２８ＭＢ以上のＤＩＭＭはすべての機能に対応しています。
	また、ｍａｇｉｃｏｌｏｒ２５３０ＤＬは６４０ｘ４８０以上の画像サイズに対応しています。

============================================================
商標
ＫＯＮＩＣＡ　ＭＩＮＯＬＴＡは、ＫＯＮＩＣＡ　ＭＩＮＯＬＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ、ＩＮＣ．の商標または登録商標です。
ｍａｇｉｏｌｏｒは、ＫＯＮＩＣＡ　ＭＩＮＯＬＴＡ　ＢＵＳＩＮＥＳＳ　ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ，　ＩＮＣ．の商標または登録商標です。
本書に記載されているその他の製品名は各社の商標または登録商標です。

Ｃｏｐｙｒｉｇｈｔ　（ｃ）　２００６-２００７　ｂｙ　ＫＯＮＩＣＡ　ＭＩＮＯＬＴＡ　ＢＵＳＩＮＥＳＳ　ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ，　ＩＮＣ．
Ａｌｌ　Ｒｉｇｈｔｓ　Ｒｅｓｅｒｖｅｄ．